
1.pielikums

**TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

*Augstas redzamības ziemas darba apģērbu iegāde (vīriešu modeļi)*

1. Pretendents drīkst iesniegt piedāvājumu par pilnu un par nepilnu apjomu.
2. Precei pilnībā ir jāatbilst aprakstā ietvertajām prasībām.
3. Preces piegāde notiek pēc pieprasījuma atsevišķos pasūtījumos.
4. Precei jābūt jaunai, katra preces vienība iepakota caurspīdīgā maisiņā, uz kura ir piestiprināta informācija ar preces nosaukumu, izmēru, u.c. svarīga informācija par preci.
5. Piegādātājam ir jānodrošina piedāvātās preces visu vai populārāko izmēru komplekts, lai RP SIA “Rīgas satiksme” darbiniekiem būtu iespēja pielaikot darba apģērbus pirms pasūtīšanas.
6. Izmēru skala vismaz līdz 4XL vai pēc iespējas lielākam izmēram.
7. Krāsa: Hi-Vis dzeltena un Hi-Vis oranža, kombinētas ar tumšas krāsas detaļām.
8. Preces garantijas termiņš: vismaz 12 mēneši no piegādes brīža.
9. Piegādes adrese: Brīvības iela 191, Rīga.
10. Norēķinu veids: 100 % pēcapmaksa.
11. Līguma termiņš: 2 gadi.
12. Pasūtītājs ir tiesības nenopirkt plānoto preču daudzumu pilnā apmērā.
13. Ražotāja akceptētā tehnoloģijā jakai uznests atstarojošas krāsas logotips:

* Mugurpuses augšdaļas vidū, 112 x 104 mm (1.logo)
* Priekšpuses kreisajā krūšu daļā, 42 x 135 mm (2.logo)



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Preces un modeļa nosaukums** | **Preces apraksts** | **Attēls** | **Vēlamie izmēri** | **Plānotais apjoms\*\*** | **Cena par 1 (vienu) vienību EUR bez PVN\*** | **Summa par plānoto apjomu EUR bez PVN** |
| 1. | Ziemas darba jaka **Tranemo Workwear 480146** | Augstas redzamības jaka ar līmētām šuvēm un stepētu oderi. Vēja un ūdensnecaurlaidīga. Jakai ir noņemams flīsa/vilnas oderējums. Noņemama kapuce. Divvirzienu rāvējslēdzēja aizdare ar pārloku. Krūšu kabatas ar velcro aizdari. Divas slēptas kabatas ar rāvējslēdzēju. Iekšējās kabatas ar rāvējslēdzēju. Priekšējās kabatas ar atloku. Kakla jostasvietā un apakšdaļā savelkamas auklas. Regulējamas aproces. |  | XS-4XL | 60 |  |  |
| 2. | Ziemas darba jaka **Portwest PW365** | Ūdensnecaurlaidīga jaka un noņemama ar rāvējslēdzēju iekšējā jaka, ko var valkāt atsevišķi. Uztur siltumu un saglabā valkātājam komfortu, kamēr izturīgais 300D oksforda auduma ārējais materiāls aizsargā pret vēju un lietu. Ar āķi un cilpām regulējamas aproces, drošai valkāšanai.  Kontrasta flīsa apkakle aizsardzībai pret netīrumiem. Noņemama ID kabata. Dubultas šuves, kas nodrošina papildu izturību. Noņemama kapuce. Slēpta mobilā tālruņa kabata. |  | S-4XL | 520 |  |  |
| 3. | Ziemas darba puskombinezonss **Portwest PW351** | Siltumizolējošs ziemas puskombinezons no izturīga 300D Oksfordas poliestera auduma. Pateicoties aizmugurē, var pilnībā noņemt augšējo daļu, lai tas kļūtu par biksēm. Ir no augšpuses ielādējamas ceļsargu kabatas, drošas rāvējslēdzēja kabatas, regulēšanas kabata un noņemamas Holster kabatas. Kopā 16 kabatas. Ūdensnecaurlaidīgs puskombinezons ar stiprinātām šuvēm, lai novērstu ūdens iekļūšanu. Pastiprināti paneļi augsta nodiluma vietās, lai nodrošinātu maksimālu izturību. Ķīļveida ielaidums samazina un novērš šuvju plīsumu. Kontrastu paneļi aizsardzībai pret netīrumiem. Dubultas šuves, kas nodrošina papildu izturību.rāvējslēdzēja funkcijai |  | S-4XL | 520 |  |  |
| 4. | Ziemas darba jaka **Fristads AIRTECH® 4036 GTT** | Augstas redzamības ziemas jaka ar noņemamu stepētu oderi. No funkcionāla, ūdens un vēja necaurlaidīga, elpojoša Airtech® materiāla. Noņemama kapuce ar regulējamu siksniņu un savelkošu aukliņu. Priekšpusē atvērums ar divvirzienu rāvējslēdzēju apkakles augšpusē un slēptu aizdari.Vairākas kabatas. Elastīga iekšējā aproce ar īkšķa satvērienu. Regulējams viduklis ar savelkamu auklu. | High vis Airtech® 3-in-1 parka class 3 4036 GTT 1 Fristads | XS-4XL | 220 |  |  |
| 5. | Ziemas darba puskombinezons **Fristads AIRTeCH® 2515 GTT** | Funkcionāls, augstas redzamības puskombinezons no ūdens un vēja necaurlaidīga materiāla ar elpošanas spēju. Elastīgs un izturīgs, ar noņemamām lencēm un mīkstu vilnas oderējumu mugurpusē un kabatās. Vairākas kabatas ar pārlokiem un velcro aizdari. Ar CORDURA® materiālu pastiprinātas kabatas un ceļgalu kabatas ar iekšējo atvērumu. Augstuma regulēšana ceļgalu spilveniem ceļgalu kabatā. Regulējami kāju gali. | High vis Airtech® shell trousers class 2 2515 GTT 1 Fristads | XS-4XL | 220 |  |  |
| 6. | Ziemas darba jaka **BO Safety Art.FB8965** | Silta, ūdensnecaurlaidīga un elpojoša OXFORD jaka ( 5000mm/5000mm). Stingrs ārējais audums pastiprina bieži pieskaramās, saskares vietas. Jakas apakšā ir divas ietilpīgas kabatas un trīs papildu kabatas krūšu zonā. Jakas kapuce ir noņemama. |  | XS-4XL | 1180 |  |  |
| 7. | Ziemas darba puskombinezons **BO Safety**  **Art.FB8935** | Silts, elpojošs un ūdensizturīgs puskombinezons ar aizdares aizmuguri. No divslāņu auduma, kas neierobežo kustības darba laikā. Īpaša elpojoša PU membrāna ļauj ķermenim "elpot", iztvaicējot ūdens tvaikus uz āru. Garums ir regulējams. Ietilpīgas sānu un aizmugurējās kabatas. |  | XS-4XL | 1180 |  |  |
| **KOPĀ:** | | | | | | |  |

*\* Iekļautas visas ar preci un piegādi saistītās izmaksas.*

*\*\* Plānotais apjoms ir provizorisks, pasūtītājs var pasūtīt vairāk vai mazāk līguma darbības laikā nepārsniedzot kopējo līguma summu..*