**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

*Asfalta zāģa piegāde*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Prasība** | **Prasības apraksts** | |
| 1. | **Iekārtas nosaukums** | Asfalta zāģis Husqvarna FS400LV *vai ekvivalents* | |
| 2. | **Iekārtas plānotā izmantošana\*** | Asfaltbetona seguma zāģēšanai | |
| 3. | **Skaits** | 1 | |
| 4. | **Tehniskā prasības** | Jauda | vismaz 8.7 kW |
| Motora dzesēšana | gaiss |
| Ūdens tvertne | jā |
| Cilindru skaits | 1 |
| Gājienu skaits | 4-virzuļu dzinējs |
| Griezējdiska diametrs | 450 mm |
| Ass diametrs | 25.4 mm |
| Maksimālais griešanas dziļums | 187 mm |
| Svars | 99 kg |
| 5. | **Prasības komplektācijai** | Sliežu stiprinājums | |
| Visam papildus nepieciešamajam aprīkojumam ir jābūt paredzētam, savienojamam un lietojamam kopā ar iekārtu. | |
| 6. | **Tehniskā dokumentācija** | Jā | |
| 7. | **Garantijas termiņš un nosacījumi** | 2 gadi | |
| 8. | **Termiņi un piegādes noteikumi** | 2 mēneši | |
| 9. | **Piegādes adrese** | Brīvības iela 189, Rīga | |
| 10. | **Apkopes un uzturēšana garantijas laikā** | Jā | |
| 11. | **Attēls** |  | |