**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

*Lāzera niveliera piegāde*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Prasība** | **Prasības apraksts** | |
| 1. | **Iekārtas nosaukums** | Lāzera nivelieris Leica Rugby 620+Rod eye160 komplekts *vai ekvivalents* | |
| 2. | **Iekārtas plānotā izmantošana** | Sliežu ceļu remontdarbos | |
| 3. | **Skaits** | 1 | |
| 4. | **Tehniskā prasības** | Darbības laiks | 40 st. |
| Barošanas avots | Li-ion baterija |
| Lāzera klase | 2.klase/635 nm |
| Mērīšanas precizitāte | +/-2.2 mm uz 30 m |
| Mērīšanas attālums | -1100 m |
| Darba temperatūra | -20oC līdz +50oC |
| Uzglabāšanas temperatūra | -40oC līdz +70oC |
| Putekļu/ūdens aizsardzība (IP klase) | IP67 |
| Funkcijas | Pašlīmeņojošs |
| horizontālā plaknē un manuāli ieregulējams slīpums vienā plaknē, uztvērējā var redzēt mm. | |
| 5. | **Tehniskā dokumentācija** | Jā | |
| 6. | **Iepakojums** | Plastmasas futlāris | |
| 7. | **Garantijas termiņš un nosacījumi** | 3 gadi | |
| 8. | **Termiņi un piegādes noteikumi** | 2 mēneši | |
| 9. | **Piegādes adrese** | Brīvības iela 189, Rīga | |