**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

*Sliežu zāģa piegāde*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Prasība** | **Prasības apraksts** | |
| 1. | **Iekārtas nosaukums** | Sliežu zāģis Husqvarna K 1270 Rail *vai ekvivalents* | |
| 2. | **Iekārtas plānotā izmantošana** | Sliežu griešanai | |
| 3. | **Daudzums** | 1 | |
| 4. | **Tehniskās prasības** | Tips | Benzīna motorzāģis |
| Jauda | 5.8 kW |
| Cilindra darba tilpums | 118.8 cm3 |
| Cilindri | 1 |
| Gājienu skaits | 2 cilindri |
| Maks. ripas diametrs | 400 mm |
| Ass diametrs | 25.4 mm |
| Maks. ripas biezums | 5 mm |
| Maks. ātrums | 90 m/s |
| Skaņas līmenis | 117 dB(A) |
| Svars | 16 kg |
| 5. | **Prasības komplektācijai** | Sliežu stiprinājums AR 10 | |
| 6. | **Tehniskā dokumentācija** | Jā | |
| 7. | **Iepakojums** | Jā | |
| 8. | **Garantijas termiņš un noteikumi** | 2 gadi | |
| 9. | **Termiņi un piegādes noteikumi** | 1 mēnesis | |
| 10. | **Piegādes adrese** | Brīvības iela 189, Rīga | |
| 11. | **Attēls** |  | |

*.*