**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

*Vibroplates piegāde*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Prasība** | **Prasības apraksts** |
| 1. | **Iekārtas nosaukums** | Vibroplate Husqvarna *vai ekvivalents* |
| 2. | **Iekārtas plānotā izmantošana** | Bruģakmens seguma pamata sagatavošanai |
| 3. | **Daudzums** | 1 |
| 4. | **Tehniskās prasības** | Darba platums (blīvēšanas pamatne): 500 mm  Maksimālais darba ātrums: 25 -30 m/min  Dzesēšana: gaiss  Cilindru skaits: 1  Jauda: 3,6 kW  Degviela: benzīns  Degvielas patēriņš: ne vairāk kā 1,2 l / h  Centrbēdzes spēks: 16-17 kN  Degvielas tvertnes tilpums: 3 L +/- 0.100 L  Transporta riteņi: jā |
| 5. | **Tehniskā dokumentācija** | jā |
| 6. | **Iepakojums** | nē |
| 7. | **Garantijas termiņš un noteikumi** | 2 gadi |
| 8. | **Termiņi un piegādes noteikumi** | 1 mēnesis |
| 9. | **Piegādes adrese** | Brīvības iela 189, Rīga |
| 10. | **Apkopes un uzturēšana garantijas laikā** | jā |
| 11. | **Attēls** |  |