**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

*Vibroplates piegāde*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Prasība** | **Prasības apraksts** |
| 1. | **Iekārtas nosaukums** | Vibroplate Husqvarna *vai ekvivalents* |
| 2. | **Iekārtas plānotā izmantošana** | Bruģakmens seguma pamata sagatavošanai |
| 3. | **Daudzums** | 1 |
| 4. | **Tehniskās prasības** | Darba platums (blīvēšanas pamatne): 500 mmMaksimālais darba ātrums: 25 -30 m/minDzesēšana: gaissCilindru skaits: 1Jauda: 3,6 kWDegviela: benzīnsDegvielas patēriņš: ne vairāk kā 1,2 l / hCentrbēdzes spēks: 16-17 kNDegvielas tvertnes tilpums: 3 L +/- 0.100 LTransporta riteņi: jā |
| 5. | **Tehniskā dokumentācija** | jā |
| 6. | **Iepakojums** | nē |
| 7. | **Garantijas termiņš un noteikumi** | 2 gadi |
| 8. | **Termiņi un piegādes noteikumi** | 1 mēnesis |
| 9. | **Piegādes adrese** | Brīvības iela 189, Rīga |
| 10. | **Apkopes un uzturēšana garantijas laikā** | jā |
| 11. | **Attēls** |  |