01.02.2024.

*Par iepirkuma procedūras “Tramvaja pieturvietu pārbūve un*

*sliežu ceļu posmu pārbūve un atjaunošana*

*Bebru ielā un Kurzemes prospektā.” (ID Nr. RS/2024/2)*

*nolikuma prasībām*

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija (turpmāk – Pasūtītājs) no iespējamā piegādātāja ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par nolikumā ietvertajām prasībām.

***1.jautājums****: Lūdzam sniegt projektā paredzēto ozolkoka gulšņu un stiprinājumu specifikāciju.*

**Atbilde:** Publicējam stiprinājuma rasējumu TS-CD-3-6, atbilstoši atbilžu 1.pielikumam.

***2.jautājums:*** *Lūdzam apstiprināt, ka šuves starp sliedi un asfaltbetona virskārtu, kā arī šuves starp sliedi un betona bruģakmeni ir jāaizpilda ar bitumena mastiku.*

**Atbilde:** Informējam, ka šuvi starp sliedi un asfaltbetona virskārtu paredzēt bitumena mastiku, šuvi starp bruģi un sliedi pildīt ar Induflex-VK-Fug sistēmu vai analogu.

***3. jautājums****: Lūdzam EIS sistēmā ievietot pilnu rasējumu TS-CD-3-4, jo šobrīd ir ievietots rasējums, kur redzama tikai puse no lapas.*

**Atbilde:** Lūdzam skatīt 2024.gada 30.janvārī publicētās atbildes uz iespējamā pretendenta jautājumiem.

***4.jautājums:*** *Lūdzam precizēt projektā paredzētā sola un atkritumu urnas aptuvenās dimensijas.*

**Atbilde:** Lūdzam skatīt 2024.gada 29.janvārī publicētās atbildes uz iespējamā pretendenta jautājumiem.

***5.jautājums:*** *Lūdzam precizēt 29. pozīcijā minētā betona bruģakmens (12 cm) krāsu.*

**Atbilde:** Informējam, ka tas ir pelēkas krāsas bruģis.

***6.jautājums:*** *ŪKT sadaļas 27. pozīcijā paredzēts izmantot apvalkcauruli PP SN8 OD400. Ņemot vērā to, ka acīmredzot šīs pozīcijas izbūve ir paredzēta Bebru ielā zem sliedēm, vai šajā pozīcijā tiek pieļauta iespēja izmantot PE tipa cauruli, kuru var izmantot, veicot darbus ar beztranšeju tehnoloģiju, ja tāda veida izbūves risinājumu izvēlēsies būvnieks un pasūtītājs to apstiprinās?*

**Atbilde:** Informējam, ka šajā situācijā iespējams izvēlēties PE-100 RC cauruļvadu PP SN8 OD400 vietā, nesamazinot iekšējo diametru, lai tajā varētu izvietot distancerus.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Inta Novika