**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - PIEDĀVĀJUMS**

**Elektriskā palešu pacēlāja piegādei**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Prasība** | **Prasības apraksts** | **Pretendenta piedāvājums**  *(var nebūtiski atšķirties no izvirzītajām prasībām/ var piedāvāt iekārtu variantus)* |
| 1. | **Iekārtas nosaukums** | Elektriskais palešu pacēlājs |  |
| 2. | **Iekārtas plānotā izmantošana** | Detaļu, palešu pārvietošana |  |
| 3. | **Daudzums** | 1 gab. |  |
| 4. | **Tehniskās prasības** | 1. Gēla vai litija jona akumulators no 200 Ah; 2. Celtspēja līdz 1000 kg;   3) Kravas pacelšanas augstums – 3 m ± 10 cm;  4) Piedziņas motors no 1.0 kW;  5) Automātiskā stāvbremze;  6) Riteņu izmēri:  aizmugurējie no 85 mm  priekšējie no 230 mm;  7) Paceļamas atbalsta dakšas  paredzēts EURO palešu pārvietošanai;  8) Lādētājs 24 V 50A;  9) Maksimālais ātrums: norādāms atbilstoši modelim. |  |
| 6. | **Prasības komplektācijai** | Viss nepieciešamais, lai var pilnvērtīgi lietot. |  |
| Visam papildus nepieciešamajam aprīkojumam ir jābūt paredzētam, savietojamam un lietojamam kopā ar iekārtu. |  |
| 7. | **Marķējums** | CE |  |
| Par ekvivalentu marķējuma esamībai tiek uzskatīts dokuments, kas apliecina, ka ražotājs vai neatkarīga testēšanas laboratorija, izmantojot attiecīgā marķējuma piešķiršanas metodoloģiju, balstoties uz testu rezultātiem ir atzinusi, ka piedāvātā iekārta atbilst marķējuma piešķiršanas nosacījumiem. |  |
| 10. | **Tehniskā dokumentācija** | 1. Lietošanas instrukcija latviešu valodā; 2. Elektroniski pieejams rezerves daļu katalogs. |  |
| 12. | **Garantijas termiņš un noteikumi** | Vismaz 2 gadi |  |
| 13. | **Termiņi un piegādes noteikumi** | Ar piegādi uz zemāk norādīto adresi.  Piegādes laiks ne vairāk 4 kā nedēļas. |  |
| 14. | **Piegādes adrese** | Brīvības iela 191, Rīga |  |
| 16. | **Prasības darbinieku apmācībai darbam ar iekārtu** | Darbinieku apmācība. Demonstrēt pacēlāju darbībā, instrukcija par savlaicīgu apkopju veikšanu, norādīt apkopju grafiku. |  |
| 17. | **Apkopes un uzturēšana garantijas laikā** | Norādīt nepieciešamo apkopju biežumu garantijas laikā, kā arī pēc garantijas laika. |  |