**Tirgus izpēte "Tilta telfera projektēšana, iebūve, piegāde un uzstādīšana",**

**PIEGĀDĀTĀJIEM**

*Piegādātāja jautājumi un pasūtītāja sagatavotās atbildes*

| **Nr.**  **p.k.** | **Piegādātāja jautājums\*** | **Pasūtītāja atbilde** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Punkts 4.5 ‘’ Vadība - kabeļa tālvadības pults”’  Lūdzam precizēt kādu telfera vadību nepieciešams nodrošināt:  - telfera kabeļa vadības pults ?  - telfera tālvadības radio pults?  - telfera kabeļa vadības pults un telfera tālvadības radio pults? | Pasūtītājam ir nepieciešama telfera kabeļa vadības pults.  Skat. tirgus izpētes tehniskās specifikācijas grozījumus. |
| 2. | Punkts 4.13. “Paredzamais sliežu ceļa garums vismaz 29 m”  Apsekošanas laikā tiek konstatēts, ka uzbūvēt jaunu sliežu ceļu vismaz 29 m garumā nav iespējams, jo traucē esošais tilta telfera ceļš. […] | Pasūtītājs informē, ka paredzamais sliežu ceļa garums ir 26,870 m.  Skat. tirgus izpētes tehniskās specifikācijas grozījumus. |
| 3. | Nav definētas prasības metāl konstrukcijas krāsošanai.  Kurai krāsošanas klasei jābūt C2 vai C3? | Pasūtītājam ir nepieciešama krāsošanas klase C3.  Skat. tirgus izpētes tehniskās specifikācijas grozījumus. |
| 4. | Kas ir domāts kas ir 1.2. punktā | Pasūtītājs paskaidro, ka Tehniskās specifikācijas 1.2.punktā “Energoefektivitātes rādītājs” ir jānorāda energoefektivitātes klase (ja to norāda ražotājs)  Skat. tirgus izpētes tehniskās specifikācijas grozījumus. |

*\*Saglabāts uzdotā jautājuma oriģinālteksts*

*Sagatavoja:*

V. Rūsiņa

Tirgus izpētes un iepirkumu metodoloģijas nodaļas vadītāja

01.08.2024.