1. **Pielikums**

Tirgus izpētei “Par transporta ugunsdzēsības sistēmu

apkopes, remonta un tehniskā personāla

apmācību nodrošināšanu”

**Tehniskā specifikācija**

1. **Transportlīdzekļi, kuriem jāveic "Fogmaker" ugunsdzēsības sistēmas piecgadīgā apkope**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  | |  | |  |
|  | **Nr.** | **Transportlīdzekļa nosaukums** | | | Daudzums (gab.) | |
|  | 1. | Autobuss SU-18 E6 | | | 35 | |
|  | 2. | Trolejbuss Škoda 27TR | | | 75 | |

Piecgadīgās apkopes ietvaros Izpildītājam ir jāveic:

1. Virzuļa akumulatora uzpilde;

2. Sadalīšanas sistēmas pārbaude;

3. Detektora balona uzpilde;

4. Detektora caurules pārbaude;

5. Signalizācijas un kabeļu pārbaude;

6. Ugunsdzēšanas sistēmas atiestatīšana;

7. Sistēmas pārbaude;

8. Ikgadējās pārbaudes uzlīmes nomaiņa.

Piecgadīgās apkopes ietvaros Izpildītājs "Fogmaker" ugunsdzēsības sistēmai veic šādu rezerves daļu/uzlīmju nomaiņu:

1. Aizsargvāciņš F1503-010 sprauslām, 5 gab.(autobusam), 8 gab. (trolejbusam);
2. Uzlīme “Ikgadējā pārbaude”, 1 gab.;
3. Uzlīme marķieris “Nākamā gada pārbaude”, 2 gab.;
4. Saspraudes stiprinājums, 1 gab.;
5. Nipelis 1/4 ”UFxUF nerūsējošā tērauda, 1 gab.;
6. Paplāksne 1/4”, 1 gab.;
7. Uzlīme piktogramma “Detektēšanas caurule”, 8 gab.;
8. Uzlīme “Nākamā 5-gadu/10-gadu apkope”, 1 gab.;
9. Virzuļa akumulatora uzpilde, 1.gab.;
10. Detektora balona uzpilde, 1.gab.
11. **Transportlīdzekļi, kuriem jāveic "Fogmaker" ugunsdzēsības sistēmas desmitgadīgā apkope**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  | |  | |  |
|  | **Nr.** | **Transportlīdzekļa nosaukums** | | | Daudzums (gab.) | |
|  | 1. | Autobuss SU-18 E6 | | | 35 | |
|  | 2. | Trolejbuss Škoda 27TR | | | 25 | |

Desmitgadīgās apkopes ietvaros Izpildītājam ir jāveic:

* 1. Virzuļa akumulatora nomaiņa;
  2. Sadalīšanas sistēmas pārbaude;
  3. Detektora balona nomaiņa;
  4. Detektora caurules stiprinājumu nomaiņa;
  5. Signalizācijas un kabeļu pārbaude;
  6. Ugunsdzēšanas sistēmas atiestatīšana;
  7. Sistēmas pārbaude;
  8. Ikgadējās pārbaudes uzlīmes nomaiņa.

Desmitgadīgās apkopes ietvaros Izpildītājs "Fogmaker" ugunsdzēsības sistēmai veic šādu rezerves daļu/uzlīmju nomaiņu:

* + 1. Aizsargvāciņš F1503-010 sprauslām, 5 gab.(autobusam), 8 gab. (trolejbusam);
    2. Uzlīme “Ikgadējā pārbaude”, 1 gab.;
    3. Uzlīme marķieris “Nākamā gada pārbaude”, 2 gab.;
    4. Saspraudes stiprinājums, 1 gab.;
    5. Virzuļa akumulatora nomaiņa, 1 gab.;
    6. Virzuļa akumulatora depozīta maksa;
    7. Detektora balona nomaiņa, 1 gab.
    8. Nipelis 1/4 ”UFxUF nerūsējošā tērauda, 1 gab.;
    9. Paplāksne 1/4”, 1 gab.;
    10. Uzlīme piktogramma “Detektēšanas caurule”, 8 gab.;
    11. Uzlīme “Nākamā 5-gadu/10-gadu apkope”, 1 gab;
    12. Detektēšanas caurules savienojums SR L6-1/8, 1 gab.;
    13. Caurules T-savienojums T6-1/8-6, 1 gab.;
    14. Detektora caurules T-savienojums, 2 gab.;
    15. Detektēšanas caurules gala spraudnis, 3 gab.;
    16. Detektēšanas caurules atbalsta uzmava, 12 gab.;
    17. Detektora šķidrums 0.15 litri, sarkans, 1 gab.;
    18. Uzlīme "Motora nodalījuma apjoms ir aizsargāts", 1 gab.

1. Izpildītājs nodrošina “Fogmaker” ugunsdzēsības sistēmu apkopes laikā konstatēto ugunsdzēsības sistēmas defektu novēršanu (remontu) un nepieciešamības gadījumā veic “’Fogmaker” ugunsdzēsības sistēmu remontu pēc Pasūtītāja pieteikumiem.

“Fogmaker” ugunsdzēsības sistēmu remontam jāizmato tikai oriģinālas rezerves daļas.