**PIETEIKUMS UN PIEDĀVĀJUMS TIRGUS IZPĒTEI**

**Anemometra piegāde**

Datums:

1. **IESNIEDZA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Uzņēmuma pilns nosaukums** |  |
| **Uzņēmuma reģistrācijas numurs** |  |

1. **KONTAKTPERSONA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds** |  |
| **Tālr.** |  |
| **e-pasta adrese** |  |

turpmāk tekstā – pretendents

1. **PIETEIKUMS**

**3.1.** Apliecinām, ka pretendents nav maksātnespējīgs, netiek likvidēts, tam nav apturēta saimnieciskā darbība, tam nav nodokļu parādi, kas pārsniedz 150,00 euro un tas nav izslēgts no pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra (ja persona ir pievienotās vērtības nodokļa maksātājs).

**3.2.** Apliecinām, ka pēc pieprasījuma pretendents iesniegs informāciju (apliecinājumu) par politiski nozīmīgu/-ām personu/ām.

**3.3.** Esam iepazinušies ar tirgus izpētes dokumentāciju un atzīstam to par:

izpildāmu un to saturs ir pietiekams, lai iesniegtu piedāvājumu;

pilnveidojamu:

|  |
| --- |
| *Ja atzīmējāt, ka tirgus izpētes dokumentācija ir pilnveidojama, lūdzu norādiet, kas tieši ir pilnveidojams vai kāda informācija ir neskaidra vai nepietiekoša* |

1. **IZPILDES NOSACĪJUMI**

**4.1.** Anemometrs paredzēts RP SIA “Rīgas satiksme” lietojumā esošo transportlīdzekļu salona gaisa plūsmas intensitātes un temperatūras mērījumiem.

**4.2.** Anemometram jābūt CE marķētam. Piegādātājam jānodrošina anemometra tehniskā dokumentācija.

**4.3.** Anemometra tehniskie parametri: 1) gaisa plūsmas mērīšana - diapazons ne mazāk kā 0,3 līdz 20m/s; 2) precizitāte ± (1,5% + 0,1m/s).

**4.4.** Temperatūras mērīšana: 1) diapazons ne mazāk kā 00 līdz + 500 C; 2) precizitāte 0,50 C.

**4.5.** Enerģijas avots: lādējama baterija.

**4.6.** Mērīšanas ierīces atrodas iebūvētas vienā korpusā, bez papildus vada.

**4.7.** Maksimālie gabarītizmēri 300x120x60mm.

**4.8.** Anemometrs jāpiegādā uz RP SIA “Rīgas satiksme” objektu Vestienas ielā 35 (noliktava 7.3) 30 dienu laikā no pasūtījuma brīža.

**4.9.** Anemometram jānodrošina vismaz 12 mēnešu garantija. Garantijas laikā piegādātājs apņemas par saviem līdzekļiem novērst visus atklātos bojājumus un darbības traucējumus, veicot piedāvājumā norādītā aprīkojuma remontu vai maiņu 30 dienu laikā, ja Pasūtītājs nav veicis patvaļīgu to remontu vai modernizāciju. Ja piegādātājs garantijas saistības nespēj pildīt noteiktajos termiņos, piegādātājs bojāto vienību vai tā komponenti bez papildu samaksas aizstāj ar līdzvērtīgu tehniskajiem parametriem vai labāku iekārtu.

1. **FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Ražotājs, modelis** | **Mērvienība** | **Skaits** | **Vienības cena EUR (bez PVN)** | **Cena kopā EUR (bez PVN)\*** |
| Anemometrs |  | gab. | 1 |  |  |
| **KOPĀ:** | | | | |  |

*\*Cenā ir iekļautas piegādes izmaksas*

1. **KONTAKTINFORMĀCIJA**

Pēc pieprasījuma tiks nodrošināta papildus tehniskā informācija, iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu Lindu Kavieri, mob.tel.: +371 26267532, e-pasts: [linda.kaviere@rigassatiksme.lv](mailto:linda.kaviere@rigassatiksme.lv).

**Piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai pieņemtu lēmumu par līguma noslēgšanu vai tirgus izpētes izbeigšanu, ja tiks iesniegti prasībām neatbilstoši piedāvājumi. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanā priekšroka tiks dota pretendentam, kura piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu.**