**PIETEIKUMS UN PIEDĀVĀJUMS TIRGUS IZPĒTEI**

*Ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope, ugunsdrošības pakalpojumu sniegšana un ugunsdrošības inventāra, aprīkojuma un apzīmējumu piegāde*

Datums: 2024. gada \_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **IESNIEDZA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Uzņēmuma pilns nosaukums\*** |  |
| **Uzņēmuma reģistrācijas numurs**  |  |

1. **KONTAKTPERSONA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Tālruņa numurs** |  |
| **Elektroniskā pasta adrese** |  |

*\*Turpmāk tekstā – Pretendents*

**3. PIETEIKUMS**

**3.1. Tirgus izpētes priekšmets:** Ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope Pasūtītāja ēkās, teritorijās (turpmāk – Objekti) un transportlīdzekļos. Objektu atrašanās vietas Rīgas valstspilsētas robežās, skatīt 1. pielikumā “Tehniskajā specifikācijā”. Ugunsdrošības pakalpojumu sniegšana un Ugunsdrošības inventāra, aprīkojuma un apzīmējuma piegāde un uzstādīšana.

**3.2.**Apliecinām, ka pretendents nav maksātnespējīgs, netiek likvidēts, tam nav apturēta saimnieciskā darbība, tam nav nodokļu parādi, kas pārsniedz 150,00 euro un tas nav izslēgts no pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra (ja persona ir pievienotās vērtības nodokļa maksātājs).

**3.3.** Uz pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā un otrajā daļā minētie izslēgšanas noteikumi.

**3.4.** Apliecinām, ka uz pretendentu neattiecas **PADOMES REGULA (ES) 2022/576 (2022. gada 8. aprīlis), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā 5.k. panta 1.punktā** noteiktais, proti, pretendents (tai skaitā pretendenta apakšuzņēmējs/-i) nav:

1. Krievijas valstspiederīgais vai fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas veic uzņēmējdarbību Krievijā;
2. juridiska persona, vienība vai struktūra, kuras īpašumtiesības vairāk nekā 50 % apmērā tieši vai netieši pieder šā punkta a) apakšpunktā minētajai vienībai; vai
3. fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas darbojas kādas šā punkta a) vai b) apakšpunktā minētās vienības vārdā vai saskaņā ar tās norādēm,

tostarp, ja uz tām attiecas vairāk nekā 10 % no līguma vērtības, apakšuzņēmējiem, piegādātājiem vai vienībām, uz kuru spējām paļaujas publiskā iepirkuma direktīvu nozīmē.

**3.5.** Esam iepazinušies ar iepirkuma tehnisko specifikāciju un atzīstam to par:

[ ]  izpildāmu un tās saturs ir pietiekams, lai iesniegtu piedāvājumu;

[ ]  pilnveidojamu (komentārus var norādīt zemāk vai 1. pielikumā “Tehniskajā specifikācijā”):

|  |
| --- |
| *Ja atzīmējāt, ka tehniskā specifikācija ir pilnveidojama, lūdzu norādiet, ko tieši nepieciešams pilnveidot vai kāda informācija ir neskaidra, lai sagatavotu piedāvājumu.****Aicinām neskaidros jautājumus uzdot jau pirms pieteikuma iesniegšanas.*** |

**3.6.** Apakšuzņēmēju piesaiste:

[ ]  apliecinām, ka pakalpojumu sniegsim patstāvīgi, nepiesaistot apakšuzņēmējus;

[ ]  pakalpojuma sniegšanā ir plānots piesaistīt apakšuzņēmējus (t. sk., pašnodarbinātas personas):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nosaukums un reģistrācijas numurs/ vārds, uzvārds** | **Nododamie darba uzdevumi** | **Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma %** |
|  |  |  |

**3.7.** Apliecinām, ka Pretendents spēj nodrošināt:[ ]  Ugunsdzēsības aparātu tehnisko apkopi;

[ ]  Ugunsdrošības pakalpojumu sniegšanu;

[ ]  Ugunsdrošības inventāra piegādi un uzstādīšanu;

[ ]  Mobilās apkopes vietu, pakalpojuma sniegšanai Pretendenta Objektos.

|  |
| --- |
| *Ja atzīmējāt, ka nevarat nodrošināt, kādu no iepriekš minētajiem pakalpojumiem, lūdzu aprakstiet, kā tiks plānota attiecīgo pakalpojumu sniegšana* |

**3.8.** Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim ir pieredze līdzvērtīgu iepirkumu priekšmetu izpildē, ugunsdrošības pakalpojumu nodrošināšanā un ugunsdzēsības aparātu apkopes veikšanā. (norādiet ne vairāk kā 5 atbilstošākos):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Pakalpojuma saņēmējs** | **Īss sniegtā pakalpojuma apraksts** | **Līguma izpildes periods** |
| 1.
 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**3.9.** Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim ir pieredze līdzvērtīgu iepirkumu priekšmetu izpildē, ugunsdrošības inventāra, aprīkojuma un apzīmējumu piegādē un uzstādīšanā (norādiet pieredzi vismaz 3, bet ne vairāk kā 5 atbilstošākos):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Pakalpojuma saņēmējs** | **Prece, piegādes datums, piegādes īss raksturojums** |
| 1.
 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**3.10.** Pretendents ir sertificēts atbilstoši LVS 402:2020 „Ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti. Vispārējās prasības” noteiktām prasībām:

[ ]  Ir sertificēts

[ ]  Nav sertificēts

|  |
| --- |
| *Ja atzīmējāt “Nav sertificēts” lūdzu norādiet, kā Pretendents plāno izpildīt iepriekš minēto Pasūtītāja prasību* |

**3.11.** Pretendentam ir tiesības sniegt pakalpojumu un veikt jebkura ražotāja ugunsdzēsības aparātu tehniskās apkopes darbus, nodrošinot sertificētu speciālistu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vārds un uzvārds** | **Kvalifikāciju apliecinoša dokumenta(sertifikāta numurs) Nr.** | **Pieredze, laika periods** |
|  |  |  |

**3.12.** Pretendents pakalpojumu sniedz mobilā ugunsdzēsības aparātu tehniskās apkopes vietā, kas sertificēta atbilstoši LVS 402:2020 „Ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti. Vispārējās prasības” prasībām. Lūdzu norādīt, cik mobilās apkopes vietas ir Pretendenta rīcībā, lai spētu nodrošināt apkopes Pasūtītāja Objektos: \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

1. **FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**
	1. Iesniegtajā piedāvājumā ir jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar tehniskās specifikācijas prasību izpildi, kas ietver ugunsdzēsības aparātu tehniskās apkopes, ugunsdrošības pakalpojumu sniegšanas izmaksas, kā arī izmaksas par ugunsdrošības inventāra, aprīkojuma un apzīmējumu piegādi (t.sk. transporta, administratīvās un citas izmaksas).
	2. **Ugunsdzēsības aparātu (turpmāk - UA) tehniskās apkopes izmaksas:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **UA veids un tilpums** | **Mērvienība** | **Skaits** | **UA tehniskā apkope** | **UA atvēršana, korpusa iekšpuses un pulvera pārbaude** | **UA uzpildīšana (t.sk., atvēršana (ja tas ir attiecināms uz attiecīgo UA veidu)** | **Ugunsdzēsības aparātu remonta darbi (ieskaitot nepieciešamos materiālus)** |
| **1 (vienas) vienības cena** **EUR bez PVN\*** | **1 (vienas) vienības cena** **EUR bez PVN\*** | **1 (vienas) vienības cena EUR bez PVN\*** | **Cena par 1 (vienu) pakalpojumu EUR bez PVN\*** |
| 1. | Pulvera ugunsdzēsības aparāts (turpmāk – PA) 1 kg – PA-1 | gab. | 314 |  |  |  |  |
| 2. | PA-2 (2 kg) | gab. | 81 |  |  |  |  |
| 3. | PA-4 (4 kg) | gab. | 530 |  |  |  |  |
| 4. | PA-6 (6 kg) | gab. | 2126 |  |  |  |  |
| 5. | PA-9 (9 kg) | gab. | 8 |  |  |  |  |
| 6. | PA-25 (25 kg) | gab. | 42 |  |  |  |  |
| 7. | PA-50 (50 kg) | gab. | 12 |  |  |  |  |
| 8. | Ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparāts (turpmāk – OU) 2 kg – OU-2 | gab. | 152 |  |  |  |  |
| 9. | OU-3 (3 kg) | gab. | 340 |  |  |  |  |
| 10. | OU-5 (5 kg) | gab. | 12 |  |  |  |  |
| 11. | OU-8 (8 kg) | gab. | 2 |  |  |  |  |
| 12. | Putu ugunsdzēsības aparāts F klase 6L ABF | gab. | 4 |  |  |  |  |
| 13. | Vermakulīta dispersijas aparāts litija jonu bateriju dzēšanai, 2 l | gab. | 2 |  |  |  |  |
| 14. | Vermakulīta dispersijas aparāts litija jonu bateriju dzēšanai, 6 l | gab. | 14 |  |  |  |  |
| 15. | Vermakulīta dispersijas aparāts litija jonu bateriju dzēšanai, 20 l | gab. | 7 |  |  |  |  |
| **Kopējā cena katrā pozīcijā bez PVN:** |  |  |  |  |
| **CENA KOPĀ EUR bez PVN:** |  |

*\*Norādītajā cenā jāietver visas ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas pilnā apjomā.*

* 1. **Ugunsdrošības pakalpojumu sniegšanas izmaksas:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.**  | **Ugunsdrošības pakalpojuma veids** | **Provizoriskais apjoms****(vienam gadam)** | **Cena par 1 (vienu) pakalpojumu EUR bez PVN** | **Cena par pakalpojumu gada laikā EUR bez PVN\*** |
| 1. | Ikgadējas praktiskās nodarbības Rīcībai ugunsgrēka gadījumā (ar ugunsdzēsības inventāru un/ vai evakuācijas izspēli). Mācību uzskaites žurnāla aizpildīšana (katru reizi pēc mācībām). | 50 reizes |  |  |
| 2. | Ugunsdrošības prasību ievērošanas audits (visu objekta telpu apsekošana, izgaismoto evakuācijas zīmju apsekošana, esošo ugunsdzēsības līdzekļu izvērtējums). Audita dokumentācijas izveide un iesniegšana. | 10 reizes | Izmaksas uz 100m² |  |
| 3. | Izgaismoto evakuācijas zīmju tehniskā pārbaude. | 200 vienības |  |  |
| 4. | Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna un tā aprīkojuma pārbaude, pārbaudes akta sagatavošana un iesniegšana. Pārbaudes uzlīmes aizpildīšana. | 245 reizes |  |  |
| 5. | Ugunsdzēsības hidranta un tā aprīkojuma pārbaude, pārbaudes akta sagatavošana un iesniegšana. | 25 reizes |  |  |
| 6. | Mākslīgās ūdens ņemšanas vietas pārbaude, pārbaudes akta sagatavošana un iesniegšana. | 4 reizes |  |  |
| 7. | Mākslīgās ūdens ņemšanas vietas tīrīšana, izlaižot ūdeni un atkārtoti ielaižot. | 2 reizes |  |  |
| 8. | Ugunsdzēsības sūkņu stacijas darbības pārbaude reizi gadā, pārbaudes akta sagatavošana un iesniegšana. | 4 reizes |  |  |
| 9. | Ugunsdzēsības aparātu utilizācija. | 200 vienības |  |  |
| 10. | Izgaismotās evakuācijas zīmes uzstādīšana. | 100 vienības |  |  |
| 11. | Evakuācijas plāna izvietošana objektā. | 100 vienības |  |  |
| **CENA KOPĀ (vienam gadam) EUR bez PVN:** |  |
| **CENA KOPĀ (diviem gadiem) EUR bez PVN:** |  |

*\*Norādītajā cenā jāietver visas ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas pilnā apjomā.*

* 1. **Izmaksas par ugunsdrošības inventāra, aprīkojuma un apzīmējumu piegādei:**

| **NR. P.K.** | **Ugunsdrošības inventāra nosaukums** | **Mērvienība** | **1 (vienas) vienības cena EUR bez PVN\*** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ugunsdzēsības aparāti ar CE marķējumu, atbilstību EN-3 standartam un Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumu Nr. 348 “Spiedieniekārtu un to kompleksu noteikumi” prasībām** |  |  |
| 1. | Pulvera aparāts (PA-1) 1 kg | gab. |  |
| 2. | Pulvera aparāts (PA-2) 2 kg | gab. |  |
| 3. | Pulvera aparāts (PA-4) 4 kg | gab. |  |
| 4. | Pulvera aparāts (PA-6) 6 kg | gab. |  |
| 5. | Pulvera aparāts (PA-9) 9 kg | gab. |  |
| 6. | Pulvera aparāts (PA-25) 25 kg | gab. |  |
| 7. | Pulvera aparāts (PA-50) 50 kg | gab. |  |
| 8. | Ogļskābās gāzes aparāts (OA-2) 2 kg | gab. |  |
| 9. | Ogļskābās gāzes aparāts (OA-5) 5 kg | gab. |  |
| 10. | F klases ugunsdzēsības aparāts (ABF-6) 6 l | gab. |  |
| 11. | Automātiskais ugunsdzēsības aparāts 4 kg | gab. |  |
| 12. | Automātiskais ugunsdzēsības aparāts 6 kg | gab. |  |
| 13. | Automātiskais ugunsdzēsības aparāts 12 kg | gab. |  |
| 14. | Ugunsdzēsības aparāts litija bateriju izraisītu ugunsgrēku dzēšanai (LI-2) 2 l | gab. |  |
| 15. | Ugunsdzēsības aparāts litija bateriju izraisītu ugunsgrēku dzēšanai (LI-6) 6 l | gab. |  |
| 16. | Ugunsdzēsības aparāts litija bateriju izraisītu ugunsgrēku dzēšanai (LI-20) 20 l | gab. |  |
| 17. | Ugunsdzēsības aparāta 4–12 kg sienas turētājs | gab. |  |
| 18. | Ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparāta 2-8 kg sienas turētājs | gab. |  |
| 19. | Plastikāta ugunsdzēsības aparāta stends 750 x 282 x 282 mm (+/- 50 mm) | gab. |  |
| 20. | Statīvs pulvera ugunsdzēsības aparātam, metāla | gab. |  |
| 21. | Daudzfunkcionāls statīvs pulvera, ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparātam, metāla | gab. |  |
| 22. | Daudzfunkcionāls statīvs pulvera, ogļskābās gāzes aparātam ar vietu ugunsdzēsības aparāta uzlīmes izvietošanai | gab. |  |
| 23. | Plastikāta ugunsdzēsības aparāta kaste 6 kg (virssienas) | gab. |  |
| 24. | Plastikāta ugunsdzēsības aparāta kaste 3 kg ogļskābās gāzes aparātam (virssienas) | gab. |  |
| 25. | Kaste ar stiklu ugunsdzēsības aparātam PA-6 (virssienas), metāla | gab. |  |
| 26. | Kaste ar stiklu ugunsdzēsības aparātam PA-6 (iebūvējama), metāla | gab. |  |
| 27. | Dubultā ugunsdzēsības aparātu kaste ar stiklu 6 kg (virssienas) | gab. |  |
| 28. | Pārklājs ugunsdzēsības aparātam PA-6 | gab. |  |
| 29. | Pārklājs ugunsdzēsības aparātam PA-25 | gab. |  |
| 30. | Pārklājs ugunsdzēsības aparātam PA-50 | gab. |  |
| 31. | Ugunsdzēsības aparātu/ krānu kastes slēdzene ar atslēgu  | gab. |  |
| **Ugunsdzēsības pārklāji ar atbilstību LVS EN 1869 standartam** |  |  |
| 32. | Ugunsdzēsības pārklājs somā 120 x 120 cm | gab. |  |
| 33. | Ugunsdzēsības pārklājs somā 175 x 185 cm | gab. |  |
| 34. | Ugunsdzēsības pārklājs kastē 175 x 185 cm | gab. |  |
| 35. | Kaste ugunsdzēsības pārklājam 360 x 280 x 50 mm  | gab. |  |
| 36. | Automašīnu ugunsdzēsības pārklājs ar uzglabāšanas kasti vai somu (daudzkārt lietojams) 6 x 8 m (+/- 1m) | gab. |  |
| 37. | Litija jonu bateriju ugunsdzēsības pārklājs, 155 x 155 cm | gab. |  |
| 38. | Litija jonu bateriju ugunsdzēsības pārklājs, 155 x 180 cm | gab. |  |
| 39. | Litija jonu bateriju ugunsdzēsības pārklājs, 155 x 200 cm | gab. |  |
| 40. | Ugunsdzēsības šļūtene d 51/ 20 m ar savienotājgalviņu D 51 mm | gab. |  |
| 41. | Ugunsdzēsības šļūtene d 66/ 20 m ar savienotājgalviņu D 66 mm | gab. |  |
| 42. | Ugunsdzēsības stobrs regulējams d 51 mm, ar savienojumu | gab. |  |
| 43. | Ugunsdzēsības stobrs regulējams ar sviru d 51 mm, ar savienojumu STORZ | gab. |  |
| 44. | Ugunsdzēsības stobrs regulējams ar sviru d 66 mm, ar savienojumu | gab. |  |
| 45. | Ugunsdzēsības šļūteņu pāreja 50/70 Bogd. | gab. |  |
| 46. | Ugunsdzēsības krāns AL | gab. |  |
| 47. | Universāla ugunsdzēsības krānu atslēga 25-100 mm | gab. |  |
| 48. | Ugunsdzēsības savienotājgalviņa ar iekšējo vītni D 51 mm  | gab. |  |
| 49. | Ugunsdzēsības savienotājgalviņa ar iekšējo vītni D 66 mm  | gab. |  |
| 50. | Ugunsdzēsības krānu savienotājgalviņa ar vāciņu D 51 mm  | gab. |  |
| 51. | Ugunsdzēsības krānu savienotājgalviņa ar vāciņu D 66 mm  | gab. |  |
| 52. | Ugunsdzēsības hidrantu kolonna (universāla) | gab. |  |
| 53. | Ugunsdzēsības krānu skapju stikliņš 8.3 × 4.1 cm | gab. |  |
| 54. | Ugunsdzēsības krānu skapju stikliņš 8.3 × 8.3 cm | gab. |  |
| 55. | Stikliņš rezerves atslēgas plastmasas kastītei 7 x 7 cm | gab. |  |
| 56. | Ugunsdzēsības krānu kaste 550 x 550 x 220 (+/- 100mm) (virssienas) | gab. |  |
| 57. | Ugunsdzēsības krānu kaste 650 x 650 x 220 (+/- 100mm) (virssienas) | gab. |  |
| 58. | Ugunsdzēsības krānu kaste 650 x 900 x 220 (+/- 100mm) (virssienas) | gab. |  |
| 59. | Ugunsdzēsības krānu kaste 550 x 550 x 220 iebūvējama, kombinētā (+/- 100mm) (virssienas) | gab. |  |
| 60. | Ugunsdzēsības krānu kaste iebūvējama, kombinētā 650 x 900 x 220 mm (+/- 100mm) | gab. |  |
| 61. | Ugunsdzēsības krānu kaste iebūvējama, kombinētā 650 x 650 x 220 mm (+/- 100mm) | gab. |  |
| 62. | Ugunsdzēsības krānu kaste virssienas, kombinētā 650 x 900 x 220mm (+/- 100mm) | gab. |  |
| 63. | Ugunsdzēsības stends ar kasti smiltīm un aprīkojumu (2 cirvji, spainis, lāpsta, pārklājs), metāla | gab. |  |
| 64. | Ugunsdzēsības stends bez aprīkojuma un kastes smiltīm, metāla | gab. |  |
| 65. | Norobežojoša lente sarkana/ balta – 70 mm x 100 m | gab. |  |
| 66. | Evakuācijas avārijas apgaismojums (vienpusējs) kopā ar uzlīmi un uztādīšanu, 220-240V~50/60Hz, IP65, Darbības laiks, pazūdot strāvai, vismaz 90 minūtes, stiprināms pie sienas/ griestiem | gab. |  |
| 67. | Evakuācijas avārijas apgaismojums (divpusējs) kopā ar uzlīmi un uztādīošanu, 220-240V~50/60Hz, IP65, Darbības laiks, pazūdot strāvai, vismaz 90 minūtes, stiprināms pie sienas/ griestiem | gab. |  |
| 68. | Drošības uzlīmes (ugunsdrošības, evakuācijas un pirmās palīdzības, rīkojuma, aizlieguma, brīdinājuma, bīstamu vielu marķējums), līdz 10cm x 10cm | gab. |  |
| 69. | Drošības norādes (ugunsdrošības, evakuācijas un pirmās palīdzības, rīkojuma, aizlieguma, brīdinājuma, bīstamu vielu marķējums), līdz 10cm x 10cm | gab. |  |
| 70. | Drošības uzlīmes (ugunsdrošības, evakuācijas un pirmās palīdzības, rīkojuma, aizlieguma, brīdinājuma, bīstamu vielu marķējums), līdz 15cm x 15cm | gab. |  |
| 71. | Drošības norādes (ugunsdrošības, evakuācijas un pirmās palīdzības, rīkojuma, aizlieguma, brīdinājuma, bīstamu vielu marķējums), līdz 15cm x 15cm | gab. |  |
| 72. | Drošības uzlīmes (ugunsdrošības, evakuācijas un pirmās palīdzības, rīkojuma, aizlieguma, brīdinājuma, bīstamu vielu marķējums), līdz 20cm x 20cm | gab. |  |
| 73. | Drošības norādes (ugunsdrošības, evakuācijas un pirmās palīdzības, rīkojuma, aizlieguma, brīdinājuma, bīstamu vielu marķējums), līdz 20cm x 20cm | gab. |  |
| 74. | Plakanas luminiscējošas ugunsdrošības, evakuācijas un pirmās palīdzības uzlīmes atbilstoši 446 LVS standartu prasībām, līdz 10cm x 10cm | gab. |  |
| 75. | Plakanas luminiscējošas ugunsdrošības, evakuācijas un pirmās palīdzības uzlīmes atbilstoši 446 LVS standartu prasībām, līdz 15cm x 15cm | gab. |  |
| 76. | Plakanas luminiscējošas ugunsdrošības, evakuācijas un pirmās palīdzības uzlīmes atbilstoši 446 LVS standartu prasībām, līdz 20cm x 20cm | gab. |  |
| 77. | Plakanas luminiscējošas ugunsdrošības, evakuācijas un pirmās palīdzības norādes atbilstoši 446 LVS standartu prasībām, līdz 10cm x 10cm | gab. |  |
| 78. | Plakanas luminiscējošas ugunsdrošības, evakuācijas un pirmās palīdzības norādes atbilstoši 446 LVS standartu prasībām, līdz 15cm x 15cm | gab. |  |
| 79. | Plakanas luminiscējošas ugunsdrošības, evakuācijas un pirmās palīdzības norādes atbilstoši 446 LVS standartu prasībām, līdz 20cm x 20cm | gab. |  |
| 80. | Luminiscējošas panorāmas ugunsdrošības, evakuācijas un pirmās palīdzības norādes atbilstoši 446 LVS standartu prasībām, līdz 10cm x 10cm | gab. |  |
| 81. | Luminiscējošas panorāmas ugunsdrošības, evakuācijas un pirmās palīdzības norādes atbilstoši 446 LVS standartu prasībām, līdz 15cm x 15cm | gab. |  |
| 82. | Luminiscējošas panorāmas ugunsdrošības, evakuācijas un pirmās palīdzības norādes atbilstoši 446 LVS standartu prasībām, līdz 20cm x 20cm | gab. |  |
| 83. | Luminiscējošas dubultās (abpusējās) ugunsdrošības, evakuācijas un pirmās palīdzības norādes atbilstoši 446 LVS standartu prasībām, līdz 10cm x 10cm | gab. |  |
| 84. | Luminiscējošas dubultās (abpusējās) ugunsdrošības, evakuācijas un pirmās palīdzības norādes atbilstoši 446 LVS standartu prasībām, līdz 15cm x 15cm | gab. |  |
| 85. | Luminiscējošas dubultās (abpusējās) ugunsdrošības, evakuācijas un pirmās palīdzības norādes atbilstoši 446 LVS standartu prasībām, līdz 20cm x 20cm | gab. |  |
| 86. | Uzlīme “Smēķēt aizliegts” attēls + teksts 15 cm × 22 cm (+/- 5 cm) | gab. |  |
| 87. | Norāde “Nesmēķēt 10m no ieejas” 10 cm x 30 cm (+/- 5 cm) | gab. |  |
| 88. | Metāla zīme “Smēķēt aizliegts” vārdiem 5 cm x 15 cm (+ 5 cm) | gab. |  |
| 89. | Metāla zīme “Atļauts smēķēt” vārdiem 10 x 20 cm (+ 5 cm) | gab. |  |
| 90. | Kompozītmateriāla plāksne “Droša pulcēšanās vieta” 300×300 mm, kas aprīkota vismaz ar 2. klases gaismu atstarojošo virsmu | gab. |  |
| 91. | Kompozītmateriāla plāksne “Droša pulcēšanās vieta” 500×500 mm, kas aprīkota vismaz ar 2. klases gaismu atstarojošo virsmu | gab. |  |
| 92. | Kompozītmateriāla plāksne “Ūdens ņemšanas vieta” 300×300 mm, kas aprīkota vismaz ar 2. klases gaismu atstarojošo virsmu | gab. |  |
| 93. | Kompozītmateriāla hidranta plāksne 250×250 mm, kas aprīkota vismaz ar 2. klases gaismu atstarojošo virsmu | gab. |  |
| 94. | Kompozītmateriāla plāksne “Piebrauktuve ugunsdzēsības transportam” 20 cm x 40 cm  | gab. |  |
| 95. | Teritorijas ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu shēma (ūdens izturīga) 1.5 m x 2 m | gab. |  |
| 96. | Teritorijas ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu shēma (ūdens izturīga) 1 m x 1 m | gab. |  |
| 97. | Teritorijas ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu shēma (ūdens izturīga) 1.5 m x 1.5 m | gab. |  |
| 98. | Ugunsdzēsības ūdensvada marķējuma uzlīme (1 m) | gab. |  |
| 99. | Uzlīme – informācija par veikto iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna un tā aprīkojuma pārbaudi | gab. |  |
| 100. | Uzlīme par ugunsdzēsības aparāta tehniskā stāvokļa vizuālo apskati (novērtējumu) | gab. |  |
| 101. | Luminiscējoša norāde stāva kārtas numurs, 25 x 25 cm | gab. |  |
| 102. | Uzlīme “cipars no 1 līdz 9”, 12 cm x 9 cm (+/- 2 cm) | gab. |  |
| 103. | Ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāls, saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 9. pielikuma prasībām, A4 izmērs | gab. |  |
| 104. | Evakuācijas avārijapgaismes pārbaužu, remontdarbu un bojājumu uzskaites žurnāls, A4 izmērs, saskaņā ar F. pielikumu, LVS 446:2021 «Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums» | gab. |  |
| 105. | Kaste ugunsdrošības dokumentācijai, sarkana 310x230x35 mm (+/- 30 mm) | gab. |  |
| 106. | Portatīvais gāzu detektors. Dažāda veida deggāzes, sašķidrinātas naftas gāzes (butāns, propāns, ko izmanto normālos un mini cilindros), sašķidrinātas dabasgāzes (metāns), t.sk. pilsētas gāzes noteikšanai Trauksmes signāls ne mazāk kā 85 dB. Darba temperatūra ne mazāk kā robežās: –10°C līdz 50°C. Pieļaujamais mitruma līmenis ne mazāk kā 95% RH. Jābūt sertificētam atbilstoši standartam CE, EN 50194:2000, EN60950:2006. | gab. |  |
| 107. | Pārvietojams ugunsdzēsības stends, plastikāta, paredzēts līdz pat divu 12 kg ugunsdzēsības aparātu pārvietošanai un stiprināšanai | gab. |  |
| 108. | Dūmu detektoru testeris – aerosols, 150 ml (+/- 50 ml), ar dispenseri aerosola pildījuma novadīšanai uz dūmu detektoru | gab. |  |
| 109. | Evakuācijas plāna izstrāde pēc objekta apsekošanas\*\* | gab. |  |
| 110. | Evakuācijas plāna druka uz luminiscējoša PVC 2mm (A3), 2 mcd/m² 22 °C ilgāk par 60 min | gab. |  |
| 111. | Evakuācijas plāna druka uz luminiscējoša PVC 2mm (A4), 2 mcd/m² 22 °C ilgāk par 60 min | gab. |  |
| 112. | Objekta civilās aizsardzības shēmas izstrāde pēc objekta apsekošanas | gab. |  |
| 113. | Lokālais dūmu detektors (ar vismaz 5 gadu garantiju) – par 1 gab. | gab. |  |
| **CENA KOPĀ EUR bez PVN**  |  |

*\*Norādītajā cenā jāietver visas ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas pilnā apjomā.*

*\*\*Pirms evakuācijas plānu izstrādāšanas izpildītāja pārstāvim, saskaņojot ar Pasūtītāju, jāierodas objektā apsekot telpas, kurām plānots izstrādāt evakuācijas plānu.*

**4.5.**Citi nosacījumi, kas nodrošina piedāvājuma cenas spēkā esamību:

|  |
| --- |
| *Lūdzām norādīt, ja tādi ir, citus piedāvājuma nosacījumus, kas Pasūtītājam jāņem vērā,lai piedāvājums pie norādītās cenas būtu spēkā.* |

1. **KONTAKTINFORMĀCIJA**

Pēc pieprasījuma tiks nodrošināta papildus informācija, iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu, Iepirkumu un līgumu pārvaldības daļas, Tirgus izpētes un iepirkumu metodoloģijas nodaļas iepirkumu speciālisti Santu Evarti, e-pasts: santa.evarte@rigassatiksme.lv.

**Pielikumā:**

1.pielikums – “Tehniskā specifikācija”.

**Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai pieņemtu lēmumu par līguma noslēgšanu ar pretendentu, kura piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu!**