**Tirgus izpēte “RP SIA "Rīgas satiksme" transportlīdzekļu pēcgarantijas pasažieru informācijas sistēmas salona LCD monitoru darbības atjaunošana un nodrošināšana”**

Atbildes uz pretendenta jautājumiem (07.08.2024.):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tehniskās specifikācijas punkts** | **Pretendenta jautājums** | **Pasūtītāja atbilde** |
|  | LCD monitora izmēri un nepieciešamo attēlu parametri - precizēt, ko nozīmē Pasūtītāja norādītā *vienība 3x10,5“* un teksts “*attēlojamā virsma maks*.” (tramvajam). Vai tas ir *10,5 inch = 266,7 , width is around 20 cm , 20 cm x 3 display = 60 cm*  | Tramvaja (modelis 15T, 15T1) salonā ir 3 LCD monitori, katra monitora izmērs ir 10,5 collas.  |
|  | Kāda ir LCD monitora izšķirtspēja? | 1920 x 1080 |
|  | Sertifikācijas prasības: AutobusamTramvajam | Atbilstoši transportlīdzekļa tehniskai dokumentācijai, kas pieejama, ierodoties klātienē Pasūtītāja birojā, atbilstoši konfidencialitātes līgumam ar transportlīdzekļu piegādātājiem.Lūgums ierašanās laiku iepriekš saskaņot ar Pieteikumā norādīto Pasūtītāja kontaktpersonu.  |
|  | Kādi ir LCD monitora seriālie porti? |
|  | Programmatūras interfeisa apraksts: kā LCD monitori ir savietoti ar rūteri/back-end programmatūru? |
|  | LCD monitora kontroles/vadības apraksts (GNSS dati, citi kontroles dati) |