**TIRGUS IZPĒTE**

**“Riepu montāžas iekārta”**

JAUTĀJUMI UN ATBILDES (14.01.2025.)

*“\*”- Saglabāts jautājumu oriģinālteksts.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Piegādātāja jautājums\*** | **Pasūtītāja atbilde** |
|  | Ja Riepas maks.platums ir 13” jeb 355mm, tad kādēļ nepieciešams parametrs 40-392mm, un tajā pašā laikā prasība par max atspiešanas attālumu 70-340?   |  |  | | --- | --- | | Maksimālais riepas platums (collas): maksimālais  13 | | | Riteņa platums pie atspiedēja: **40-392 mm** | | Maksimālais riteņa diametrs (mm): 1000 | | Maksimālais riteņa svars (kg): 70 | | Maksimālais atspiešanas attālums (platums): 70 – 340 (tiks dzēsts) | | Tiks veikti grozījumi tehniskajā specifikācijā (dzēšot tehniskās specifikācijas prasību nr.1.11.), skatīt tehnisko specifikāciju ar grozījumiem 14.01.2025. |
|  | |  | | --- | | Integrēta instrumentu kaste ar iebūvētu saspiesta gaisa sistēmu, **kas ir šī gaisa sistēma**  **integrēta kastē, kādam nolūkam, lūdzu paradiet kādu piemēru**), kurā ietilpst vismaz  4 ērti plaukti instrumentu, vārstu un aksesuāru izvietošanai. | | Saspiestā gaisa sistēma var būt gan integrēta instrumentu kastē, gan atrasties ārpus tās – atrasties kā integrēta iekārtā. Skatīt precizētu prasību Nr.1.20. tehniskajā specifikācijā ar grozījumiem 14.01.2025. |
|  | Uz grīdas izvietota atbortēšanas iekārta **uz grīdas izvietota??? Atsevišķa iekārta?** | Tiks veikti grozījumi tehniskās specifikācijas prasību nr.1.21., skatīt tehnisko specifikāciju ar grozījumiem 14.01.2025. |

*Atbildi sagatavoja:*

* *Konstantīns Šaļnovs,*
* *Astra Bērziņa, Iepirkumu un līgumu pārvaldības daļas Tirgus izpētes un iepirkumu metodoloģijas nodaļas iepirkumu speciāliste.*