Vasaras darba jaku un puskombinzonu iegāde

Tehniskais piedāvājums

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces tehniskais apraksts** | **Avots**[[1]](#footnote-1) | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obligātās prasības (pretendents var iesniegt ne vairāk kā trīs piedāvājumu variantus, kas vislabāk atbilst norādītajām prasībām; piedāvājumu variantu gadījumā par katru variantu aizpilda visu zemāk prasīto informāciju)** |  |  |  |
| **Vispārīgā informācija** |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | Darba jaka (vasaras) | Tipa apzīmējums[[2]](#footnote-2) |  |  |  |
|  | Darba puskombinzons (vasaras) | Tipa apzīmējums[[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | Tehniskai izvērtēšanai pēc pieprasījuma iesniegts jebkura nomināla vismaz viens paraugs[[4]](#footnote-4).  | Atbilst |  |  |  |
|  | Parauga piegāde tehniskajai izvērtēšanai piedāvājuma iesniegšanas dienā vai tā piegādes termiņš no piedāvājuma iesniegšanas dienas, darba dienas (norādīt konkrētu vērtību) | Ne vairāk kā 3 darba dienas(norādīt informāciju) |  |  |  |
|  | Maksimālais garantētais preces piegādes laiks pēc pasūtījuma saskaņošanas, kalendārās dienas (norādīt konkrētu vērtību)Norādīt maksimālo apģērbu komplektu skaitu, kuru var piegādāt vienā piegādē 14 dienu laikā pēc pasūtīšanas.  | Ne vairāk kā 14 dienasNorādīt vienas piegādes maksimālo apjomu |  |  |  |
|  | Preces garantijas termiņš pēc preču piegādes | 12 mēneši |  |  |  |
|  | Prognozētais apjoms[[5]](#footnote-5) Pasūtītājs var izvēlēties dažādus apģērbu variantus dažādu darbu veicējiem, ņemot vērā darbu specifiku (piem., atslēdznieka, būvnieka, sētnieka un cits darbs) | 2000 komplekti līguma darbības laikā |  |  |  |
| **Standarti** |  |  |  |
|  | CE zīme atbilstoši Regulas (ES) 2016/425 prasībām | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam LVS EN ISO 13688:2013 – Aizsargapģērbs. Vispārīgās prasības (ISO 13688:2013) vai ekvivalentam standartam | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstoši LVS EN ISO 13688:2013 vai ekvivalentam standartam iešūts marķējums, kurā norādīts:* izstrādājuma ražotāja identificēšanas zīme (ražotāja nosaukums vai logo);
* izstrādājuma izmērs;
* auduma sastāvs;
* aizsardzību norādošās piktogrammas ar atsauci uz standartiem;
* izstrādājuma kopšanas piktogrammas;
* maksimālais mazgāšanas reižu skaits, ja ražotājs to noteicis.
 | Atbilst (norādīt informāciju) |  |  |  |
| **Dokumentācija** |  |  |  |
|  | Iesniegts preces attēls un apraksts, kādu darbu veicējiem piedāvātais apģērbu modelis ir vispiemērotākais vai kādas ir šī modeļa priekšrocības (piem., viegls, elpojošs, kustību neierobežojošs, noturīga krāsa pret mazgāšanos, var mazgāt industriālajās veļas mašīnās utt.) | Atbilst (norādīt informāciju) |  |  |  |
|  | Iesniegta preces tehnisko datu lapa vai cits dokuments, kurā norādīts preces apraksts un tehniskie parametri, vai norādīta saite uz ražotāja/piegādātāja tīmekļvietni, kurā redzama preces tehniskā datu lapa | Atbilst |  |  |  |
|  | Iesniegta oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošā valodā | LV |  |  |  |
|  | Iesniegtas piedāvāto apģērbu izmēru tabulas | Atbilst |  |  |  |
|  | Iesniegts ražotāja apliecinājums vai norāde uz ražotāja informāciju lietošanas instrukcijā vai tīmekļvietnē, ka apģērbs paredzēts lietošanai kā darba aizsargapģērbs | Atbilst |  |  |  |
|  | Lietošanas instrukcija pie piegādes sekojošā valodā | LV |  |  |  |
| **Tehniskā informācija[[6]](#footnote-6)** |  |   |  |
|  | Apģērbs paredzēts lietošanai kā darba aizsargapģērbs, lai veicot darba pienākumus aizsargātu darbinieku pret darba drošības riskiem. | Atbilst  |  |  |  |
|  | Pamatkrāsa krāsa – pelēka vai tumši zila[[7]](#footnote-7).  | Atbilst (norādīt informāciju) |  |  |  |
|  | Auduma sastāvs 60% kokvilna, 40% poliesteris (pielaide ±5%), sastāvā var būt līdz 3% elastāns  | Atbilst (norādīt informāciju) |  |  |  |
|  | Materiāla blīvums ne mazāk kā 260 g/m² (norādīt konkrētu vērtību) | Atbilst (norādīt informāciju) |  |  |  |
| **Logotips [[8]](#footnote-8)** |  |  |  |
|  | Uz 2.p. minētās kategorijas jakas ražotāja akceptētā tehnoloģijā uznests logotips | Atbilst |  |  |  |
|  | Logotipa krāsa – atstarojoša  | Atbilst |  |  |  |
|  | Logotipa izvietojumi un izmēri |  |  |  |  |
|  | Mugurpuses augšdaļas vidū, 112 x 104 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Priekšpuses kreisajā krūšu daļā, 42 x 135 mm | Atbilst |  |  |  |
|  | Logotipa paraugi | Atbilst |  |  |  |
| **Konstrukcija** |  |  |
| **Darba jaka (vasaras)** |  |  |
|  | Īsa garuma | Atbilst |  |  |  |
|  | Bez oderes | Atbilst |  |  |  |
|  | Rāvējslēdzēja aizdare, kura nosegta ar aizdarāmu auduma klapi | Atbilst (norādīt informāciju) |  |  |  |
|  | Vismaz divas krūšu kabatas ar aizdari | Atbilst (norādīt informāciju) |  |  |  |
|  | Vismaz divas sānu kabatas | Atbilst (norādīt informāciju) |  |  |  |
|  | Vismaz viena iekškabata | Atbilst (norādīt informāciju) |  |  |  |
|  | Piedurkņu galos apjomu regulējamas aproces | Atbilst (norādīt informāciju) |  |  |  |
|  | Jostas veida apakšmala, kuras platums sānos (vai citādi) regulējās | Atbilst (norādīt informāciju) |  |  |  |
| **Darba puskombinezons (vasaras)** |  |  |  |
|  | Ar atveramu/aizveramu lenšu sprādzi regulējams stāva garums. | Atbilst (norādīt informāciju) |  |  |  |
|  | Priekšpusē paaugstināta krūšu daļa un mugurpusē paaugstināta muguras daļa. | Atbilst (norādīt informāciju) |  |  |  |
|  | Vismaz viena krūšu kabata ar aizdari | Atbilst (norādīt informāciju) |  |  |  |
|  | Divas slīpas sāna kabatas | Atbilst (norādīt informāciju) |  |  |  |
|  | Divas kabatas aizmugurē | Atbilst (norādīt informāciju) |  |  |  |
|  | Viena portfeļtipa stilbu kabata | Atbilst (norādīt informāciju) |  |  |  |
|  | Stingras konstrukcijas josta, ar platu gumiju ērtākai lietošanai | Atbilst (norādīt informāciju) |  |  |  |
|  | Kustības ērtumam bikšu stakles daļā iešūts ķīlis | Atbilst (norādīt informāciju) |  |  |  |
|  | Bikšu gali gar apakšmalas iekšpuses nolocījuma vietu apstrādāti ar nodilumizturīgu materiālu (Cordura vai ekvivalentu) vai cits risinājums, lai nodrošinātu bikšu apakšmalas izturību | Atbilst (norādīt informāciju) |  |  |  |
| **Neobligātās prasības[[9]](#footnote-9)** |  |  |  |
|  | Piedāvātā apģērba izmēri atbilst cilvēka īsam, standarta un garam augumam[[10]](#footnote-10) , jeb tiek piedāvāta arī apģērba nestandarta izmēru izgatavošana pēc individuāliem ķermeņa mēriem  | Atbilst (norādīt atbilstošo) |  |  |  |
|  | Piedāvā pielāgot apģērbu (piemēram, saīsināt bikšu garumu, piedurknes vai veikt citus pielāgojumus darbinieka auguma īpatnībām).  | Atbilst (norādīt informāciju) |  |  |  |
| **Darba jaka (vasaras)** |  |  |  |
|  | Padusēs iestrādāts risinājums ventilācijas nodrošināšanai  | Atbilst (norādīt informāciju) |  |  |  |
|  | Elkoņi pastiprināti ar nodilumizturīga auduma uzlikām | Atbilst (norādīt informāciju) |  |  |  |
|  | Priekšpusē krūšu daļā paredzēts tehniskais risinājums darbinieka kartes ievietošanai | Atbilst (norādīt informāciju) |  |  |  |
|  | Apģērba iekšpusē paredzēta vieta darbinieka vārda, uzvārda vai darba numura norādīšanai, lai fiksētu apģērba piederību konkrētam darbiniekam | Atbilst (norādīt informāciju) |  |  |  |
|  | 3-kāršas šuves  | Atbilst (norādīt informāciju) |  |  |  |
|  | Uz piedurknēm, mugurpusē un priekšpusē atstarojoši elementi | Atbilst (norādīt informāciju) |  |  |  |
| **Darba puskombinzons (vasaras)** |  |  |  |
|  | Ergonomisks, kustību neierobežojošs piegriezums pie ceļiem | Atbilst (norādīt informāciju) |  |  |  |
|  | Ceļgali pastiprināti ar nodilumizturīga un mitruma izturīga auduma uzlikām | Atbilst (norādīt informāciju) |  |  |  |
|  | Ceļgaliem uzšūta kabata ceļu sargiem, kuri ievietojami no apakšpuses | Atbilst (norādīt informāciju) |  |  |  |
|  | 3-kāršas šuves | Atbilst (norādīt informāciju) |  |  |  |
|  | Bikšu staru gali apmēram 15-20cm no apakšas aprīkoti ar atstarojošām lentām 50 mm platumā (var būt uzdrukātas, kā arī piedāvāta cita alternatīva). | Atbilst (norādīt informāciju) |  |  |  |

1. Lai pārliecinātos par atbilstību, norādīt precīzu avotu, kur atspoguļota tehniskā informācija (precīza saite uz tīmekļvietne, kur ir pieejams produkta tehniskais apraksts vai iesniegta tehniskā informācija (dokumenta nosaukums, lapaspuse)) [↑](#footnote-ref-1)
2. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums, artikula Nr.) [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums, artikula Nr.) [↑](#footnote-ref-3)
4. Paraugu var iesniegt bez logotipa, kas minēts sadaļā “Logotips” [↑](#footnote-ref-4)
5. Pasūtītājs pasūtījumus pēc nepieciešamības veic pa daļām. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt visu apjomu vienā piegādē. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt visu apjomu. [↑](#footnote-ref-5)
6. Atbilstība tehniskajiem parametriem tiks pārbaudīta sadaļā "Dokumentācija" minētajos dokumentos [↑](#footnote-ref-6)
7. Pieļaujami citu krāsu elementi, ja piedāvātais modelis to paredz [↑](#footnote-ref-7)
8. Piedāvājuma variants ar ražotāja uznestu logotipu uz 2.p. minētās kategorijas jakas. Logotips ir kā obligāta sastāvdaļa un līguma darbības laikā var mainīties [↑](#footnote-ref-8)
9. Šo prasību izpilde tiek ņemta vērā, lai izvēlētos Pasūtītāja darbinieku vajadzībām vislabāk atbilstošo apģērbu. [↑](#footnote-ref-9)
10. Augumu garumi vismaz 165 – 200 cm [↑](#footnote-ref-10)