**Tehniskā specifikācija- tehniskais - finanšu piedāvājums**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Noliktavu plauktu sistēmas** | **Tehniskais piedāvājums** | **Cena euro bez PVN par vienu vienību** | **Piegādes termiņš kalendārās dienās no pasūtījuma izdarīšanas** |
| Moduļveida plauktu sistēma | * Sastāv no pamatsekcijas un papildsekcijām.
* Sekcijas savā starpā savienojamas bez instrumentu palīdzības
* Plauktu sekcijas sastāv no cinkota tērauda statnēm un plauktiem
* Sekcijas stabilizē un nostiprina regulējami krusteniskie savilcēji

**Statnes*** Statnes kāja izgatavota no cinkota, noslēgta kārbveida profila
* Statnes kājas aprīkotas ar metāla pēdu ar iespēju nostiprināt pie grīdas
* Universāls statnes kājas profils ar iespēju uzkabināt monolītus plauktus, sijas riepu glabāšanai, sijas nestandarta izmēra produkcijas glabāšanai, sietveida/režgveida plauktus šķidrumu glabāšanai un atvilktnes
* Statnes kravnesība ne mazāka kā 3500 kg.
* Paredzēt līmeņošanas iespējas

**Plaukti*** Plaukti kabināmi uz statnes āķiem, izgatavoti no monolītas cinkotas metāla plāksnes, bez skrūvēm, sijām, metāla ieklājumiem, āķiem un citiem papildus elementiem
* Plaukts aprīkots ar perforāciju plaukta sadalītāju izvietošanai
* Plaukta augstums 30mm
* Plauktu, siju un atvilktņu montāža iespējama bez darbarīku palīdzības
* Plauktu sekcijas iespējams aprīkot ar monolītiem sānu un aizmugures paneļiem, kā arī slēdzamām durvīm
* Sekcijas iespējams aprīkot ar plauktiem, ar nestspēju līdz 400kg
* Plaukta dziļums: 500mm; +/- 10mm
* Plaukta pārvietošanas solis: 53mm
* Plaukta platums: 1000mm; +/- 10mm
* Plaukta nestspēja: 100kg
 |  |  |  |
| Paliktņu glabāšanas sistēma | * Paliktņu glabāšanas sistēma sastāv sastāv no pamatsekcijas un papildsekcijām
* Sekcijas sastāv no statnēm un Z-profila sijām
* Siju līmeni iespējams mainīt ar soli 100mm
* Statnes tiek piestiprinātas pie grīdas ar enkurskrūvēm M10x100
* Statnes ir cinkotas, sijas – krāsotas.
* Statņu augstums: 3500mm; +/- 100mm
* Statņu dziļums: 1100mm; +/- 50mm
* Siju garums: 1850mm, 2750mm
* Sekciju skaits: 1850mm – 2 sekcijas; 2750 mm – 29 sekcijas
* Glabāšanas līmeņu skaits: grīdas + 2 siju līmeņi
* Maksimālā noslodze uz siju līmeni: 2100kg
* Paredzēt līmeņošanas iespējas
 |  |  |  |

Detalizētāka informācija par nepieciešamajām plauktu sistēmām pieejama izmantojot norādīto saiti:

<https://www.ssi-schaefer.com/resource/blob/467420/1d04e6e0e058d678d04811588928f434/br-general-catalog-complete-version-en-pdf-dam-download-hu-15767--data.pdf>

**Potenciālajiem piegādātājiem jāņem vērā, ka RP SIA “Rīgas satiksme” izmanto šādas plauktu sistēmas, un tām ir jābūt savietojamām ar jau esošām sistēmām.**

Noliktavu plauktu sistēmas – piegādātas no 1.1.2021. līdz 1.9.2023.

|  |
| --- |
| Plauktu sistēma (5 plaukti/1 sekc.) 100kg 1056x600mm |
| Plauktu sistēma (5 plaukti/1 sekc.) 200kg 2369x600mm |
| Plauktu sistēma (5 plaukti/1 sekc.) 200kg 3394x600mm |
| Plauktu sistēma (5 plaukti/1 sekc.) 200kg 994x600mm |
| Plauktu sistēma (palešu plaukti) (2 plaukti/1 sekc.) 2700x1103x3000mm |
| Plauktu sistēma (palešu plaukti) (2 plaukti/2 sekc.) 5400x1103x3000mm |
| Plauktu sistēma paletēm (3 moduļi) |
| Plauktu sistēma paletēm (5 moduļi) |
| Plauktu sistēma paletēm (8 moduļi) |
| Plauktu sistēma R3000 2490x3021x400mm (4 moduļi) |
| Plauktu sistēma R3000 2490x3106x600mm (3 moduļi) |
| Plauktu sistēma R3000 2490x4131x400mm (4 moduļi) |
| Plauktu sistēma R3000 2490x4131x400mm (4 moduļi) |
| Plauktu sistēma R3000 2490x4131x400mm (4 moduļi) |
| Plauktu sistēma R3000 2490x4131x400mm (4 moduļi) |
| Plauktu sistēma R3000 2490x4131x400mm (4 moduļi) |
| Plauktu sistēma R3000 2490x4131x400mm (4 moduļi) |
| Plauktu sistēma R3000 2490x4131x400mm (4 moduļi) |
| Plauktu sistēma R3000 2490x4136x600mm (4 moduļi) |
| Plauktu sistēma R3000 2490x5156x600mm (5 moduļi) |
| Plauktu sistēma (moduļveida plaukts ar atviktnēm) 1344x2278x500mm |
| Plauktu sistēma (moduļveida plaukts) 1344x2278x500mm |
| Plauktu sistēma (moduļveida plaukts) 5156x2000x500mm |
| Plauktu sistēma 12431x2490x800 (60sekcijas) |
| Plauktu sistēma 3106x2490x600 |
| Plauktu sistēma 4131x500/600x2490mm (24 plaukti) |
| Plauktu sistēma 4131x600x2490mm (24 plaukti) |
| Plauktu sistēma 5156x2490x600 (50 sekcijas) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Noliktavu kastes (konteineri) plauktu sistēmām** | **Tehniskais piedāvājums** | **Cena euro bez PVN par vienu vienību** | **Piegādes termiņš kalendārās dienās no pasūtījuma izdarīšanas** |
| Daļēji atvērti uzglabāšanas konteineri (LF sērija) | * Konteineri izmantojami dažādās plauktu sistēmās. Izmēri savstarpēji saskaņoti, nodrošinot izmantošanu dažādās kombinācijās, dažādos plauktu laukumos.
* Konteineri izgatavoti no polipropilēna.
* Gludas iekšējās sienas.
* Padziļināts rokturis aizmugures sienā
* Profilēta augšmala, konteineru drošai novietošanai.
* Iespēja ievietot atdalošās starplikas.
* Priekšpusē paredzēta vieta informatīvajai uzlīmei vai plāksnītei.

4 krāsu varianti – sarkans, zaļš, dzeltens, zils. |  |  |  |

Galvenokārt tiek izmantotas LF sērijas kastes. Jāparedz iespēja piegādāt arī citus, sortimentā esošos variantus.

Detalizētāka informācija par nepieciešamajām noliktavu kastēm (konteineriem) pieejama izmantojot norādīto saiti:

<https://www.ssi-schaefer.com/resource/blob/467428/8c01ab740a8a7dc3056b05f8b6ebe03e/br-general-catalog-complete-version-en-pdf-dam-download-uk-15767--data.pdf>

**Potenciālajiem piegādātājiem jāņem vērā, ka RP SIA “Rīgas satiksme” izmanto šādas noliktavu kastes, un tām ir jābūt savietojamām ar jau esošām kastēm.**

Noliktavu kastes (konteineri) – piegādāti no 1.1.2021. līdz 1.9.2023.

|  |
| --- |
| Noliktavas kaste LF 210 ZW PP (136x88x44) zila (6994) |
| Noliktavas kaste LF 211 ZW PP (135x88x67) sarkana (92191) |
| Noliktavas kaste LF 211 ZW PP (135x88x67) zaļa (92192) |
| Noliktavas kaste LF 211 ZW PP (135x88x67) zila (92194) |
| Noliktavas kaste LF 221 ZW CS PP (230/200x140x121) sarkana (91291) |
| Noliktavas kaste LF 221 ZW CS PP (230/200x140x121) dzeltena (91293) |
| Noliktavas kaste LF 221 ZW CS PP (230/200x140x121) zaļa (91292) |
| Noliktavas kaste LF 221 ZW CS PP (230/200x140x121) zila (91294) |
| Noliktavas kaste LF 321 GZW PP (294x182x133) dzeltena (95523) |
| Noliktavas kaste LF 321 GZW PP (294x182x133) sarkana (95521) |
| Noliktavas kaste LF 321 GZW PP (294x182x133) zaļa (95522) |
| Noliktavas kaste LF 321 GZW PP (294x182x133) zila (95524) |
| Noliktavas kaste LF 322 GZW PP (294x183x185) dzeltena (95513) |
| Noliktavas kaste LF 421 G PP (331x158x142) sarkana (79251) |
| Noliktavas kaste LF 421 G PP (331x158x142) zaļa (79252) |
| Noliktavas kaste LF 421 G PP (331x158x142) zila (79254) |
| Noliktavas kaste LF 511 GZW PP (448x123x127) sarkana (92111) |
| Noliktavas kaste LF 511 GZW PP (448x123x127) zila (92114) |
| Noliktavas kaste LF 531 GZW PP (445x279x130) zaļa (92182) |
| Noliktavas kaste LF 531 GZW PP (445x279x130) sarkana (92181) |
| Noliktavas kaste LF 531 GZW PP (445x279x130) zila (92184) |
| Noliktavas kaste LF 532 GZW PP (500x312x200) sarkana (95501) |
| Noliktavas kaste LF 532 GZW PP (500x312x200) zaļa (95502) |
| Noliktavas kaste LF 532 GZW PP (500x312x200) zila (95504) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Industriālie riteņi** | **Tehniskais piedāvājums** | **Cena euro bez PVN par vienu vienību** | **Piegādes termiņš kalendārās dienās no pasūtījuma izdarīšanas** |
| TPA sērija | * Vieglas slodzes industriālie riteņi ar termoplastiskas gumijas (elastomērs) protektoru un polipropilēna riteņa centru.
* Fiksēti
* Grozāmi
* Cietība – 75 Shore A.
* Ļoti zema rites un pagriešanas pretestība.
 |  |  |  |
| PATH sērija | * Vieglas slodzes riteņi un ritentiņi ar termoplastisku poliuretāna protektoru un neilona riteņa centru.
* Fiksēti
* Grozāmi
* Cietība – 94 Shore A.
* Ļoti zema rites un pagriešanas pretestība.
 |  |  |  |
| VE sērija | * Industriālie riteņi ar standarta cietās gumijas riepām un presētu tērauda loku.
* Loka sekcijas tiek presētas kopā ar standarta cietās gumijas riepu un rullīšu gultni.
* Fiksēti
* Grozāmi
* Cietība – 80 Shore A.
* Ļoti zema rites un pagriešanas pretestība.
 |  |  |  |
| V sērija | * Industriālie riteņi ar standarta cietās gumijas riepām un presētu tērauda loku, pastiprinātā versija.
* Standarta masīvās gumijas riepas ir presētas vai pieskrūvētas kopā ar presētu tērauda loku un gultni.
* Fiksēti
* Grozāmi
* Cietība – 80 Shore A.
* Ļoti zema rites un pagriešanas pretestība.
 |  |  |  |
| RD sērija | * Industriālie riteņi ar divkomponentu masīvgumijas riepām (cietas gumijas serde un ļoti elastīgs protektors) un presētu tērauda loku.
* Fiksēti
* Grozāmi
* Cietība – 65 Shore A.
* Ļoti zema rites un pagriešanas pretestība.
 |  |  |  |
| VLE sērija | * Industriālie riteņi ar elastīgām cietās gumijas riepām lielām slodzēm.
* Fiksēti
* Grozāmi
* Cietība – 70 Shore A.
 |  |  |  |
| ALTH sērija | * Industriālie riteņi ar poliuretāna protektoru un alumīnija riteņa centru lielām slodzēm.
* Fiksēti
* Grozāmi
* Cietība – 92 Shore A.
 |  |  |  |
| POEV sērija | * Industriālie riteņi ar elastīgām cietās gumijas riepām, kas vulkanizētas uz neilona riteņa centra.
* Fiksēti
* Grozāmi
 |  |  |  |
| ALEV sērija | * Industriālie riteņi ar elastīgām cietās gumijas riepām un alumīnija riteņu centru lielām slodzēm
* Fiksēti
* Grozāmi
* Cietība – 65 Shore A.
 |  |  |  |
| VEHI sērija | * Karstumizturīgi industriālie riteņi (-25°C līdz 200°C) ar cietās gumijas riepām, presētu tērauda loku ungultni.
* Fiksēti
* Grozāmi
* Cietība – 80 Shore A.
 |  |  |  |
| PO sērija | * Industriālie riteņi izgatavoti no augstas kvalitātes ar iesmidzināšanu veidota neilona un nodrošina vienmērīgu gaitu uz līdzenas grīdas, apvienojumā ar augstu nodilumizturības līmeni.
* Fiksēti
* Grozāmi
* Cietība – 70 Shore D.
 |  |  |  |

Detalizētāka informācija par nepieciešamajiem industriālajiem riteņiem pieejama izmantojot norādīto saiti:

<https://www.blickle.com/products/wheel-castor-series>

**Potenciālajiem piegādātājiem jāņem vērā, ka RP SIA “Rīgas satiksme” izmanto šādus industriālos riteņus un tiem ir jābūt savietojamiem ar jau esošiem industriāliem riteņiem.**

Industriālie riteņi – piegādāti no 1.1.2021. līdz 1.9.2023.

|  |
| --- |
| Ritenis industriālais ALTH 160/20K (Blickle) |
| Ritenis industriālais B-ALTH 160K (Blickle) |
| Ritenis industriālais B-RD 140R (Blickle) |
| Ritenis industriālais B-VE 125R (Blickle) |
| Ritenis industriālais B-VE 160R (Blickle) |
| Ritenis industriālais L-ALTH 160K (Blickle) |
| Ritenis industriālais LBLB-VE125R (Blickle) |
| Ritenis industriālais LBLLE-VE125R (Blickle) |
| Ritenis industriālais LBLLS-VLE 307K-AR (Blickle) |
| Ritenis industriālais LER-PATH 80K-FK (Blickle) |
| Ritenis industriālais LE-TPA 200R-FI (Blickle) |
| Ritenis industriālais LE-VE 125R (Blickle) |
| Ritenis industriālais LE-VE 125R-FI (Blickle) |
| Ritenis industriālais LE-VE 160R (Blickle) |
| Ritenis industriālais LE-VE 160R-FI (Blickle) |
| Ritenis industriālais LI-VEHI 160R-FI (Blickle) |
| Ritenis industriālais LK-ALEV 160K-ST (Blickle) |
| Ritenis industriālais LKPA-TPA 101K-FI-FK (Blickle) |
| Ritenis industriālais LKR-POEV 100KA-FI-SG-FA (Blickle) |
| Ritenis industriālais LKRXA-TPA 101G-FI (Blickle) |
| Ritenis industriālais LPA-TPA 50K-FK (Blickle) |
| Ritenis industriālais L-RD 140R-FI (Blickle) |
| Ritenis industriālais PO 125/15G (Blickle) |
| Ritenis industriālais RD 162/20R (Blickle) |
| Ritenis industriālais TPA 160/20G (Blickle) |
| Ritenis industriālais VE 125/12R (Blickle) |
| Ritenis industriālais VE 150/20R (Blickle) |
| Ritenis industriālais VE 160/20R (Blickle) |
| Ritenis industriālais VLE 405/30-90K (Blickle) |