TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. **Smiltis tramvaju smiltnīcām - žāvētas, fasētas (smilšu tehniskā specifikācija, apjomi un cenas saskaņā ar piedāvājuma formu):**

1. pozīcija – dabīgo (žāvētu, sausu) smilšu piegāde;

2. pozīcija – kvarca smilšu (žāvētu, sausu) piegāde.

Piedāvājumu var iesniegt arī par vienu no produktiem (smilšu veidiem).

1. **Līguma termiņš: vismaz 12 mēneši;**
2. **Kopā ar piedāvājumu iesniedz:**
3. Ekspluatācijas īpašību deklarācija - iesniedzama kopā ar piedāvājumu;
4. Ja CE zīmes marķējums nav uz iepakojuma (fasējuma) – atbilstību CE prasībām iesniedz kopā ar piedāvājumu;
5. **Piegādes termiņš pēc pasūtījuma saņemšanas: 3 (trīs) kalendāro dienu laikā pēc pieteikuma nosūtīšanas Piegādātājam ( elektroniski – e-pastā).**
6. **Minimālais pasūtījuma apjoms vienā reizē – vismaz 8 tonnas (pilnas paletes);**
7. **Līguma izpildes nosacījumi:**

Pasūtījumu organizēšana:

1. Pasūtītāja kontaktpersona veic smilšu pasūtījumus, nosūtot elektronisku pieteikumu (nepieciešamais daudzums, piegādes laiks un adrese) uz Piegādātāja elektronisko pastu;
2. Pēc pieteikuma saņemšanas Piegādātājs veic preces transportēšanu uz pieteikumā norādīto adresi;
3. Pasūtītājs nodrošina preces saņemšanu Pasūtītāja norādītajā piegādes adresē un vietā (noliktavā vai preces glabāšanas laukumā);
4. Piegādātājs, pēc šī pasūtījuma izpildes, izraksta Pasūtītājam pavadzīmi par smilšu piegādi, norādot Pasūtītāja elektroniskā pieteikuma (pasūtījuma) numuru.
5. **Smilšu piegādes vietas:**
6. Brīvības iela 191 (5.tramvaju depo);
7. Fridriķa iela 2 (3.tramvaju depo).
8. **Piegāde un izkraušana krautuvē jānodrošina PIEGĀDĀTĀJAM ar savu transportu.**