**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Atkritumu konteineru izgatavošana un piegāde**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Prasība** | **Prasības apraksts** |
| 1. | **Nosaukums** | Būvgružu tipa atkrituma konteineri ( tilpums 5 m³ un 8 m³) |
| 2. | **Daudzums** | Kopā 14 gabali:* 5 m³ - 13 gab.;
* 8 m³ - 1 gab.
 |
| 3. | **Tehniskās prasības** | Skatīt tehnisko dokumentāciju |
| 4. | **Konteinera maksimālais svars** | 5 m ³ konteinerim:* 3,5t

8 m ³ konteinerim:* 7,5t
 |
| 5. | **Transportēšanas laikā konteinerim jābūt savietojamam ar Pasūtītāja nodrošināto izvedamo tehniku** |
| **Paredzamais konteineru izmērs atbilstoši izvedamās tehnikas maksimālai celtspējai** | 5 m ³ konteinera izmērs:*(Papildus skatīt pielikumu “Konteineru tehniskie rasējumi”)* |
| 8 m ³ konteinera izmērs:*(Papildus skatīt pielikumu “Konteineru tehniskie rasējumi”)* |
| 6. | **Prasības komplektācijai** | Ar ērti atveramu konteinera vāku vai pārseguma tentu |
| 7. | **Marķējums** | Bez marķējuma |
| 8. | **Konteineru izgatavošanā izmantotais materiāls** | 5 m ³ konteinerim:* sienas – 3 mm, grīda – 4 mm, tērauda marka – 5235;

8 m³ konteinerim:* sienas – 3 mm, grīda – 4 mm, tērauda marka – 5235.

Tehniskos rasējumus skatīt pielikumā |
| 9. | **Garantijas termiņš un noteikumi** | Garantijas termiņš ne mazāks kā 2 gadi (24 mēneši) |
| 10. | **Termiņi un piegādes noteikumi** | Izgatavošanas laiks no pasūtīšanas: 8 – 12 nedēļas |
| 11. | **Piegādes adrese** | Izpildītājam jānodrošina konteineru piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē un vietā:* 1.TP, Ganību dambī 32 (3gab.- 5 m³);
* 2.TP, Jelgavas ielā 37 (3 gab.- 5 m³);
* 5.TD, Brīvības ielā 191 (3 gab. – 5 m³);
* 6.AP, Kleistu ielā 28 (2 gab.- 5 m³)’
* 7.AP, Vestienas ielā 35 (2 gab. – 5 m³) un (1 gab. – 8 m³).
 |
| 12. | **Prasības iekārtas uzstādīšanai** | Konteinerus uzstādīt klienta norādītajā adresē un vietā |

Pielikumā: “Konteineru tehniskie rasējumi”.