**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Krāsošanas kameru CELIBER, S.A. MOD 220 EXP11 BOC VA HR LB DIAF sērijas numurs 12/271444 tehniskā apkope un remonts**

1. *Pakalpojuma apraksts*

Pasūtītāja objektā Vestienas ielā 35 korpusā 001 esošas krāsošanas kameras CELIBER, S.A. MOD 220 EXP11 BOC VA HR LB DIAF sērijas numurs 12/271444 (turpmāk tekstā – Iekārta) tehniskā apkope un remonts.

1. *Pakalpojuma tehniskā specifikācija:*

1. krāsošanas kameras CELIBER, S.A. MOD 220 EXP11 BOC VA HR LB DIAF sērijas numurs 12/271444 – iekārtas ražošanas gads: 2005. gads.

2. Veikt Iekārtas tehniskās apkopes darbus, ievērojot tehniskās apkopes grafiku (skat. Tehniskās specifikācijas 1.tabulu (Iekārtu tehniskās apkopes grafiks):

1.tabula

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Iekārtas tehniskās apkopes grafiks** | | | | | | | | | |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Krāsošanas kameras darbības laiks 1 gadā, stundas** | | | | | | | | | |
| **Nr.p.k** | **Nepieciešams darbības** | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| 1 | Krāsu uztveršanas filtru maiņa | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2 | Dienasgaismas spuldžu pārbaude | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3 | Dzinēju grupas priekšfiltra pārbaude | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x |
| 4 | Dzinēju grupas priekšfiltra nomaiņa |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |
| 5 | Griestu filtru nomaiņa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 6 | Turbīnu tīrīšana un pārbaude |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 7 | Elektriskā paneļa pārbaude (Ventilācijai) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 8 | Standarta degļu pārbaude un tīrīšana |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |
| 9 | Gaisa ventilatoru degļu pārbaude un tīrīšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 10 | Krāsošanas kabīnes blīvējuma pārbaude |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 11 | Durvju blīvējuma nomaiņa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |

*\*Plānotais/ provizoriskais krāsošanas kameras kopējais darbības laiks gadā ir 1000 stundas.*

3. Veikt apkopes rezultātā konstatēto Iekārtas bojājumu fiksāciju un tehniskā stāvokļa pārbaudes akta sagatavošanu atbilstoši 2016.g.19.aprīļa MK noteikumu Nr.238 8.pielikumā noteiktajai formai (2.pielikumā), normatīvā akta aktuālā versija līdz 31.08.2022. - <https://likumi.lv/ta/id/281646-ugunsdrosibas-noteikumi> (pievienojot darba veikšanas tiesības apliecinoša dokumenta kopiju (skursteņslauķa sertifikāta kopiju, attiecīgās jomas būvspeciālista sertifikāta kopiju vai ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženiera kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopiju);

4. Iesniegt Pasūtītāja pārstāvim Iekārtas bojājumu tehniskā stāvokļa pārbaudes aktu (skat.2.pielikumu “Apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabiskās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes akts”);

5. Veikt konstatēto bojājumu/Iekārtas darbības traucējumu novēršanu, bojāto vai nefunkcionējošo Iekārtas elementu nomaiņu;

6. Veikt Iekārtas remontu atbilstoši Pasūtītāja pārstāvja iesniegtiem pieteikumiem, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvi darba aktu (skat.1.pielikumu “Darbu akts”). Nepieciešamības gadījumā veikt Iekārtas ieregulēšanu un darba režīmu ieprogrammēšanu atbilstoši Pasūtītāja pārstāvja norādījumiem;

7. Pēc Pasūtītāja pārstāvja izsaukuma veikt Iekārtas avāriju novēršanu, to seku likvidēšanu un Iekārtas darbības atjaunošanu:

* 1. Pakalpojuma izpildes procesā darbu uzsākšanas laikus saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi;
  2. Reaģēšanas laiks uz Pasūtītāja iesniegtiem pieteikumiem – 1 darba diena Pasūtītāja darba laikā (darba dienās 7.30 – 16.30, izņemot piektdienās 7.30 – 14.00);
  3. Reaģēšanas laiks avārijas situācijas gadījumā - 3 (trīs) stundas no izsaukuma brīža Pasūtītāja darba laikā (darba dienās 7.30 – 16.30, izņemot piektdienās 7.30 – 14.00);
  4. Veicot Iekārtas tehniskās apkopes un remonta darbus Pakalpojuma ietvaros, noformēt remonta darbu aktus (1.pielikums“Darbu akts”), kuros uzskaitīt tehniskās apkopes un remonta laikā veiktos darbus un uzskaitīt tehniskās apkopes laikā konstatētus Iekārtas bojājumus;
  5. Pakalpojuma izpildes laikā tiek noformēts Darba akts (1.pielikums).

1. *Pakalpojuma sniegšanas vieta.*

Piedāvājumu gatavošanas laikā pretendentam pēc pieprasījuma tiks nodrošināta iespēja veikt Iekārtas apsekošanu un iepazīšanās ar Iekārtas ražotajā apkopes instrukcijām.

1. *Garantijas saistības:*
   1. Izpildītājs nodrošina sniegtajā Pakalpojuma izpildes laikā veiktajiem Iekārtu remonta darbiem un izmantotajiem un piegādātajiem materiāliem, rezerves daļām 2 (divu) gadu garantiju, izņemot filtriem un detaļām, kas nolietojas līdz ar nostrādātajām stundām, vai ir pakļauti dabīgam dilšanas procesam.
   2. Izpildītājs Garantijas laikā bez atlīdzības Iekārtām novērš defektus, kuros Pasūtītājs nav vainojams, bet kuri ir radušies Izpildītāja, tā darbinieku darbības/bezdarbības rezultātā Pakalpojuma sniegšanas laikā.
   3. Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš konstatētos defektus 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja pilnvarotās personas pretenzijas nosūtīšanas dienas. Par defekta novēršanu garantijas saistību ietvaros tiek sastādīts akts.