**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**“Automātiskā mazgāšanas kompleksa piegāde un uzstādīšana Rīgā, Ganību dambī 32”**

**Iepirkuma mērķis:** Izbūvēt jaunus mazgāšanas kompleksus Rīgā, Ganību dambī 32 (turpmāk tekstā – Objekts), lai nodrošinātu kvalitatīvu mazgāšanas pakalpojumu pasūtītāja rīcībā esošajiem trolejbusiem. Tehniskās specifikācijas pielikumā pievienots telpu plāns ar norādi, kurā telpā izvietojamas Iekārtas.

1. **DARBA UZDEVUMS**
2. Veikt esošās mazgāšanas iekārtas, stiprinājumu grīdā un nesošajās konstrukcijās, kā arī elektroinstalācijas sistēmas demontāžu, demontēto materiālu utilizēt;
3. Veikt esošās elektroinstalācijas pārbūvi mazgāšanas kompleksu izveides nodrošināšanai;
4. Nodrošināt telpu attīrīšanu no būvgružiem, savākšanu un nogādāšanu līdz konteineram un to utilizāciju;
5. Izveidot automātisko mazgāšanas kompleksu, ņemot vērā:
6. mazgāšanas kompleksam atvēlēto telpu atrašanās vietu un tehniskos parametrus,
7. mazgāšanai paredzēto transportlīdzekļu gabarītus,
8. ūdens kvalitāti un pieejamību objektā,
9. Nodrošināt automatizētu mazgāšanas kompleksa izveidi atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām un piedāvājuma formā norādītajai informācijai, kas vienlaikus ir efektīva ūdens patēriņa ziņā un sastāv no:
10. mazgāšanas kompleksa ar žāvēšanas funkciju (aprīkojums vai līdzeklis);
11. ūdens rezervuāriem (tvertnes ūdens uzkrāšanai mazgāšanas kompleksa funkciju nodrošināšanai);
12. mazgāšanas līdzekļu dozēšanas aprīkojuma;
13. mazgāšanas kompleksa Vadības un kontroles aprīkojuma.
14. Nodrošināt personāla apmācību par mazgāšanas kompleksa uzbūvi, tā lietošanu un tehnisko atbalstu mazgāšanas kompleksa garantijas laikā;
15. Nodrošināt mazgāšanas kompleksa garantijas apkopi, saskaņā ar ražotāja noteikto darbu apkopes apjomu un biežumu, Pasūtītāja telpās.

1. **MAZGĀŠANAI PAREDZĒTO TRANSPORTLĪDZEKĻU VEIDI UN RAKSTUROJUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Škoda 24Tr** | garums - 12 m, platums - 2.50 m, augstums - 3.50 m |
| **Škoda 27Tr Solaris** | garums - 18 m, platums - 2.55 m, augstums – 3.55 m |
| **Solaris Trollino T18** | garums - 18 m, platums - 2.55 m, augstums - 3.55 m |
| **SU-H2** | garums -18.750 m, platums - 2.55 m, augstums – 3.50 m |
| Virsbūves platumi noradīti  bez sānu pagrieziena lukturiem un spoguļiem | |

1. **ŪDENS PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANA MAZGĀŠANAS KOMPLEKSOS**

|  |
| --- |
| **Ganību dambis 32** |
| Pilsētas ūdens rezervuārs (pilsētas pieslēgums) |
| Būs nepieciešams izvietot tvertnes ūdenim ar sūkņiem, lai nodrošināt nepieciešamo ūdens apjomu. |

1. **MAZGĀŠANAS KOMPLEKSA DETALIZĒTA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA iekļauta piedāvājuma formā (xlsx).**