Rīgā

**APSTIPRINĀTS**

ar 2023. gada 7.februāra

Iepirkuma komisijas lēmumu

**GROZĪJUMI**

**Atklāta konkursa**

 **Būvuzraudzības nodrošināšana objektā “Tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem. 7.tramvaja maršruts.”**

Identifikācijas Nr. RS/2023/1nolikumā

Pamatojoties uz atklāta konkursa “Būvuzraudzības nodrošināšana objektā “Tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem. 7.tramvaja maršruts.”, Identifikācijas Nr. RS/2023/1, Iepirkuma komisijas 2023. gada 7.februāra lēmumu, izdarīt atklāta konkursa “Būvuzraudzības nodrošināšana objektā “Tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem. 7.tramvaja maršruts.”, Identifikācijas Nr. RS/2023/1, nolikumā (turpmāk - nolikums) šādus grozījumus:

1. Izdarīt šādus grozījumu nolikuma 8.pielikumā Būvdarbu daudzumu sarakstā Nr.4 “Ūdensapgādes un kanalizācijas (ārējie) tīkli”:
	1. aizstāt pozīcijas Nr.93 nosaukumu “*Čuguna atloku trejgabals DN1500/DN100, izbūve*” ar nosaukumu “*Čuguna atloku trejgabals DN200/DN100, izbūve*” ;
	2. aizstāt pozīcijas Nr.392 nosaukumu “*Tranšejas rakšana ar vai bez papildus stiprinājumiem dziļumā no 2,00-2,50m*” ar nosaukumu “*Tranšejas rakšana ar vai bez papildus stiprinājumiem dziļumā no 2,50-3,50m*”;
	3. aizstāt pozīcijas Nr.481 nosaukumu “*Čuguna ūdensvada caurule Natural ar standarta savienojumiem DN 200, PN 16, izbūve atklātā tranšejā*” aizstāts ar nosaukumu “*Čuguna ūdensvada caurule Natural ar standarta savienojumiem DN 150, PN 16, izbūve atklātā tranšejā*”.
2. Izdarīt šādus grozījumu nolikuma 8.pielikumā Būvdarbu daudzumu sarakstā Nr.3 “Lietus kanalizācijas un drenāžas tīklu izbūve”:
	1. aizstāt pozīcijas Nr.20 nosaukumu “*Dzelzsbetona grodu akas izbūve, kas aprīkota ar izbetonētu pamatni teknēm, kāpšļiem, pārsedzi un vāku atbilstoši projekta risinājumam Ø1500 H=2,20-3,00*” ar nosaukumu “*Dzelzsbetona grodu akas izbūve, kas aprīkota ar izbetonētu pamatni teknēm, kāpšļiem, pārsedzi un vāku atbilstoši projekta risinājumam Ø1500 H=3,00-3,50*” ;
	2. aizstāt pozīcijas Nr.405 nosaukumu “*Cauruļvada oderēšana (esošā cauruļvada diametrs d630)*” ar nosaukumu “*Cauruļvada oderēšana (esošā cauruļvada diametrs d700)*”.
3. Izdarīt šādus grozījumu nolikuma 8.pielikumā Būvdarbu daudzumu sarakstā Nr.7 “Elektroapgāde (ārējā). Tramvaja depo un pieturvietu elektroapgāde (lietotāja tīklu daļa)”:
	1. aizstāt pozīcijas Nr.14 daudzumu “*133.00*” ar daudzumu “*210.00*”;
	2. aizstāt pozīcijas Nr.15 daudzumu “*102.00*” ar daudzumu “*254.00*”.
4. Izdarīt šādus grozījumu nolikuma 8.pielikumā Būvdarbu daudzumu sarakstā Nr.1 “Sliežu ceļi, ielas, satiksmes organizācija, labiekārtojums”:
	1. pozīcijas Nr.34 nosaukums “*Visa veida esošo inženiertīklu aku, lūku, kapju vāku nomaiņa uz peldoša tipa un pārbūve projektētā seguma līmenī, apjomu precizējot uz vietas objektā*” aizstāts ar nosaukumu “*Visa veida esošo inženiertīklu aku, lūku, kapju vāku nomaiņa uz peldoša tipa un pārbūve projektētā seguma līmenī*”;
	2. pozīcijas Nr.35 nosaukums “*Visa veida esošo inženiertīklu aku, lūku, kapju vāku regulēšana projektētā seguma līmenī, apjomu precizējot uz vietas objektā*” aizstāts ar nosaukumu “*Visa veida esošo inženiertīklu aku, lūku, kapju vāku regulēšana projektētā seguma līmenī*”;
	3. pozīcijas Nr.37 nosaukums “*Esošu inženierkomunikāciju atšurfēšana (pirms būvdarbu uzsākšanas, apjoms precizējams darba gaitā, nodrošinot tīklu aizsardzību un saglabāšanu) un atrašanās vietas precizēšana, nospraušana dabā. Darbi inženiertīklu tuvumā ir veicami bez tehnikas un mehānismu pielietošanas*” aizstāts ar nosaukumu “*Esošu inženierkomunikāciju atšurfēšana (pirms būvdarbu uzsākšanas, nodrošinot tīklu aizsardzību un saglabāšanu) un atrašanās vietas precizēšana, nospraušana dabā. Darbi inženiertīklu tuvumā ir veicami bez tehnikas un mehānismu pielietošanas*”;
	4. pozīcijas Nr.38 nosaukums “*Esošu visa veida kabeļu atrakšana, aizsardzība ar divdaļīgām saliekamām aizsargčaulām 110 mm, tranšejas aizbēršana (apjoms precizējams būvdarbu laikā)*” aizstāts ar nosaukumu “*Esošu visa veida kabeļu atrakšana, aizsardzība ar divdaļīgām saliekamām aizsargčaulām 110 mm, tranšejas aizbēršana*”, mērvienība “*kpl*” aizstāta ar mērvienību “*m*” un daudzums “*1*” aizstāts ar daudzumu “*230.00*”;
	5. pozīcijas Nr.257 nosaukums “*Esošo ēku ieejas pandusu vai pakāpienu demontāža, līmeņošana vai pārbūve, pielāgojot projektētajam ietves seguma līmenim (apjoms precizējams būvdarbu laikā)*” aizstāts ar nosaukumu “*Esošo ēku ieejas pandusu vai pakāpienu demontāža, līmeņošana vai pārbūve, pielāgojot projektētajam ietves seguma līmenim*”;
	6. pozīcijas Nr.258 nosaukums “*Esošo ēku pagrabu lūku norobežošana vai nostiprināšana ar ietves betona apmali vai regulēšana projektētā seguma līmenī (apjoms precizējams būvdarbu laikā, darbi veicami tādā apjomā, lai būtu iespējams izbūvēt projektēto ietves segumu)*” aizstāts ar nosaukumu “*Esošo ēku pagrabu lūku norobežošana vai nostiprināšana ar ietves betona apmali vai regulēšana projektētā seguma līmenī (darbi veicami tādā apjomā, lai būtu iespējams izbūvēt projektēto ietves segumu)*”.
5. Ievērojot grozījumu 1.punktu, 2.punktu, 3.punktu un 4.punktu, izteikt nolikuma 8.pielikuma Būvdarbu daudzumu sarakstu jaunā redakcijā saskaņā ar šo grozījumu pielikumu.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājaI.Novika

|  |
| --- |
|  |
|  |