**PIETEIKUMS UN PIEDĀVĀJUMS TIRGUS IZPĒTEI**

**2 (divu) gaisa kondicionieru uzpildes iekārtu tramvajiem piegāde**

Datums:

1. **IESNIEDZA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Uzņēmuma pilns nosaukums** |  |
| **Uzņēmuma reģistrācijas numurs**  |  |

1. **KONTAKTPERSONA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds** |  |
| **Tālr.** |  |
| **e-pasta adrese** |  |

turpmāk tekstā – pretendents

1. **PIETEIKUMS**

**3.1.** Apliecinām, ka pretendents nav maksātnespējīgs, netiek likvidēts, tam nav apturēta saimnieciskā darbība, tam nav nodokļu parādi, kas pārsniedz 150,00 euro un tas nav izslēgts no pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra (ja persona ir pievienotās vērtības nodokļa maksātājs).

**3.2.** Apliecinām, ka pēc pieprasījuma pretendents iesniegs informāciju (apliecinājumu) par politiski nozīmīgu/-ām personu/ām.

**3.3.** Apliecinām, ka uzņēmums ir tiesīgs nodrošināt iekārtas ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja piedāvātās preces izplatīšanu Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā, un garantijas saistības.

**3.4.** Esam iepazinušies ar tirgus izpētes dokumentāciju un atzīstam to par:

[ ]  izpildāmu un to saturs ir pietiekams, lai iesniegtu piedāvājumu;

[ ]  pilnveidojamu:

|  |
| --- |
| *Ja atzīmējāt, ka tirgus izpētes dokumentācija ir pilnveidojama, lūdzu norādiet, kas tieši ir pilnveidojams vai kāda informācija ir neskaidra vai nepietiekoša* |

1. **IZPILDES NOSACĪJUMI**

**4.1.** Iepirkuma mērķis ir iegādāties 2 (divas) jaunas gaisa kondicionieru uzpildes iekārtas, kuras paredzētas objektos Rīgā, Brīvības ielā 191 un Fridriķa ielā 2, lai nodrošinātu kvalitatīvu un savlaicīgu *Faiveley* ražotāja kondicionieru apkopi, uzpildi un sagatavošanu vasaras/ziemas sezonai, pasūtītāja rīcībā esošajiem tramvaju modeļiem Škoda 15T, Škoda 15T1, Škoda 15T2, Škoda 15T2A, kā arī kondicionieriem *AC Fresco 3000 TOP, Autoclima* tramvaju modeļiem T-3M, T-3MR.

**4.2.** Piegādes termiņš – 30 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

**4.3.** Tehniskās specifikācijas prasības (pretendents var norādīt kondicionēšanas uzpildes iekārtas, kuru tehniskie parametri nav zemāki par tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām, vai labāki un kuras tehniski ir saderīgas ar 4.1. punktā norādītajiem ražotāja *Faiveley* kondicionieriem, kā arī kondicionieriem *AC Fresco 3000 TOP, Autoclima*):

|  |  |
| --- | --- |
| **Tehniskie dati:** | **Tehniskais piedāvājums**  |
| **Ražotājs/modelis** |  |
| Aukstuma aģents | R134a |  |
| Transportlīdzekļa tips | Tramvajs |  |
| Automātiska uzpildes procesa vadība | Ir |  |
| Iekšējā rezervuāra tilpums | Vismaz 30 kg |  |
| Ekspluatācijas spriegums | 230 VAC ± 10 % |  |
| Vakuuma sūkņa ražīgums | Vismaz 146 l/min |  |
| Vakuuma sūkņa gala spiediens | 0.03 mBar |  |
| Elektroniskā dzesētājvielas skala | Precizitāte ±5 g |  |
| Elektroniskā eļļas un UV marķiera skala | Precizitāte ±1 g |  |
| Kompresors | hermētiski noslēgts |  |
| Maksimālais darba spiediens  | 20 Bar |  |
| Manometrs un displejs | Ir |  |
| Automātiskā eļļas uzpilde ar svara noteikšanas funkciju | Ir |  |
| Automātiskā sistēmas noplūžu noteikšana | Ir |  |
| Svari atjaunotā augstuma aģenta daudzuma noteikšanai | Ir |  |
| Transportlīdzekļu datubāze | Ir |  |
| Personalizētas transportlīdzekļu datu bāzes izveidošana | Ir |  |
| Servisa atskaiti iespējams saglabās SD kartes atmiņā | Ir |  |
| SD kartes atmiņas ietilpība | Vismaz 2 GB |  |
| Valodas interfeiss | Vismaz LV, ENG, RUS |  |
| Automātisks paziņojums par nepieciešamo apkopi | Ir |  |
| Automātiska šļūteņu garumu iestatīšana | Ir |  |
| Šļūteņu garums  | vismaz 3 m |  |
| Garantija | 2 gadi |  |
| Uzņēmums/vieta, kurā tiek nodrošināts tehniskais atbalsts un garantijas serviss |  |
| **Papildaprīkojums:** |  |
| Kondicioniera sistēmas efektivitātes testēšana | Ir |  |
| Gaisa kondicionēšanas sistēmas automātiskā diagnostika | Ir |  |
| Printeris (drukāta veikto apkopju atskaite) | Ir |  |

**4.4.** Pakalpojuma ietvarā piegādā un/vai izmanto tikai jaunas iekārtas, ražotāja oriģinālā iepakojumā, kas nedrīkst būt atjaunotas vai restaurētas, un kas atbilst spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, attiecīgās Iekārtas ražotāja standartiem un tehniskajiem noteikumiem.

**4.5.** Garantijas defektus piegādātājs novērš bez maksas 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas brīža.

1. **FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Ražotājs, modelis** | **Mērvienība** | **Skaits** | **Vienības cena EUR (bez PVN)** | **Cena kopā EUR (bez PVN)** |
| Gaisa kondicionieru uzpildes iekārta |  | gab. | 2 |  |  |
| **KOPĀ:** |  |

1. **KONTAKTINFORMĀCIJA**

Pēc pieprasījuma tiks nodrošināta papildus tehniskā informācija, iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu Aleksandru Pikaļovu, mob.tel.: +371 29424505, e-pasts: aleksandrs.pikalovs@rigassatiksme.lv.

**Piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai pieņemtu lēmumu par līguma noslēgšanu vai tirgus izpētes izbeigšanu, ja tiks iesniegti prasībām neatbilstoši piedāvājumi. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanā priekšroka tiks dota pretendentam, kura piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām un ir ar kopējo zemāko cenu.**