| **No** | **Apzīmējums** | **Nosaukums** | **Tips** | **Daudz.** | **Firma** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IAVS1 | Skapja metāl konstrukcijā ar montāžas plāksni 600x800x300 |   | 1 | US&L |
| 2 | VS1 | Skapja metāl konstrukcijā ar montāžas plāksni 600x800x300 |   | 1 | US&L |
| 3 | IS1 | Skapja metāl konstrukcijā ar montāžas plāksni 400x600x400 |   | 1 | US&L |
| 4 | Kabelis( m) | UTP 120/E30 | 4x2x0.5 | 250m |   |
| 5 | Kabelis( m) | Cu 180/E90 | 3x1.5 | 150m |   |
| 6 | Kabelis( m) | Cu 180/E90 | 4x2x0.8 | 40m |   |
| 7 | Gofrēta caurule |   | 25 mm | 300m |   |
| 8 | SK1-SK2 | Elektroinstalācijas kārba IP65/E90 | KSK 175 | 2 | KOPOS |
| 9 | Roz1-Roz2 | Rozete IP67 |   | 2 |   |
| 10 | Det1-Det2 | Līmeņa sensors | LBFS-01511.0, G1/2,reversā vītne | 2 | Baumer |
| 11 |   | Sensora stiprinājums |   | 2 |   |
| 12 |   | Ugunsdrošas stiprinājumi kabeļiem |   | 1 kompl. |   |
| 13 | S1-S2 | iegremdējamais sūknis | PS 18000 SN | 2 | metabo |
| 14 |   | Šļūteni 1 1/2"  |   | 20m |   |
| 15 |   | Stiprinājums sūkņiem |   | 2 |   |
| 16 |   |  Sienas stiprinājuma kronšteins antenām | Wall Mount Bracket 38mm L350 | 2 |   |
| 17 |   | Montāžas materiāli |   | 1 kompl. |   |
| 18 |   | Ugunsdrošas aizdares |   | 1 kompl. |   |
| 19 | Wifi modulis | Airmax sector 5G16-120 | 24VDC | 1 | UBNT |
| 20 | Wifi modulis | Nanobeam AC gen,2 | 24VDC | 1 | UBNT |
| 21 | El. Aizbīdnis | E65 | 230VAC | 2 | EBRO |
| 22 |  | Esošā aizbīdņa demontāžā |  | 2 |  |
| 23 |  | Montāžas materiāli |  | 1 kompl. |  |
| **IAVS1 skapis** |
| 1 | IAVS | Skapja metāl konstrukcijā ar montāžas plāksni 600x800x300 |   | 1 |   |
| 2 | Q1 | Slēdzis, 1P | NH4-125 32A | 1 | Chint |
| 3 | QF1, QF4 | Automātikas slēdzis, 1P | S201 C6 | 2 | ABB |
| 4 | QF2, QF3 | Automātikas slēdzis, 1P | S201 C10 | 2 | ABB |
| 5 | SF1 - SF6 | Automātikas slēdzis, 1P | S201 B6 | 6 | ABB |
| 6 | QF,SF | Papildu kontakts | S2C-H6R | 10 | ABB |
| 7 | KV1-KV3 | Relejs 230V, 5A, type 95.75 ar pamatne | 40.52.8.230 | 3 | Finder |
| 8 | UG1 | Barošanas bloks | SPD24120 | 1 | Carlo Gavazzi |
| 9 | Switch1 | Modulis | Jetnet 3205 GP | 1 | Korenix |
| 10 | B1 | Kontrolieris | FC6A-C24R1CE | 1 | Idec |
| 11 | HL1 | Gaismas indikators zaļš | CL2-502G 24V | 1 | ABB |
| 12 | HL2 | Gaismas indikators dzeltens | CL2-502Y 24V | 1 | ABB |
| 13 | BT1 | Vadības poga sarkana  | CP1-10R-20 | 1 | ABB |
| 14 | Disp1 | Displejs 24VDC | GS2110 | 1 | Mitsubishi |
| 15 | 1X-2X | Spailes | M4/6 | 36 | ABB |
| 16 | 1X-2X | Spailes | M4/6..N | 5 | ABB |
| 17 | 1X-2X | Gala elements | FEM4 | 15 | ABB |
| 18 | 1X-2X | Spailes | M4/6..PE | 5 | ABB |
| 19 |   | Montāžas sliedes 35mm | EN50.022 | 2 m |   |
| 20 |   | Montāžas palīgmateriāli |   | 1 k-t |   |
| 21 |   | Montāžas vads 1x0.75mm2  |   | 70 m |   |
| 22 |   | Montāžas vads 1x1.5mm2 |   | 30 m |   |
| **VS1 skapis** |
| 1 | IAVS | Skapja metalokonstrūkcija ar montāžas plāksni 600x800x300 |   | 1 |   |
| 2 | Q1 | Slēdzis, 1P | NH4-125 32A | 1 | Chint |
| 3 | QF1 | Automātikas slēdzis, 1P | S201 C6 | 1 | ABB |
| 4 | SF1 - SF4 | Automātikas slēdzis, 1P | S201 B6 | 4 | ABB |
| 5 | QF,SF | Papildu kontakts | S2C-H6R | 5 | ABB |
| 6 | KV1 | Relejs 230V, 5A, type 95.75 ar pamatne | 40.52.8.230 | 1 | Finder |
| 7 | UG1 | Barošanas bloks | SPD24120 | 1 | Carlo Gavazzi |
| 8 | Switch2 | Modulis | Jetnet 2005 | 1 | Korenix |
| 9 | B2 | Galvenais modulis  | GN-9289 | 1 | Crevis |
| 10 | DI1 | Ieeju modulis  | GT-1238 | 1 | Crevis |
| 11 | DO1- DO2 | Izeju modulis  | GT-2744 | 2 | Crevis |
| 12 | HL1 | Gaismas indikators zaļš | CL2-502G 24V | 1 | ABB |
| 13 | HL2 | Gaismas indikators dzeltens | CL2-502Y 24V | 1 | ABB |
| 14 | BT1 | Vadības poga sarkana  | CP1-10R-20 | 1 | ABB |
| 15 | Disp2 | Displejs 24VDC | GS2110 | 1 | Mitsubishi |
| 16 | 1X-2X | Spailes | M4/6 | 12 | ABB |
| 17 | 1X-2X | Spailes | M4/6..N | 1 | ABB |
| 18 | 1X-2X | Gala elements | FEM4 | 15 | ABB |
| 19 | 1X-2X | Spailes | M4/6..PE | 1 | ABB |
| 20 |   | Montāžas sliedes 35mm | EN50.022 | 2 m |   |
| 21 |   | Montāžas palīgmateriāli |   | 1 k-t |   |
| 22 |   | Montāžas vads 1x0.75mm2  |   | 70 m |   |
| 23 |   | Montāžas vads 1x1.5mm2 |   | 30 m |   |
| **IS1 skapis** |
| 1 | IAVS | Skapja metalokonstrūkcija ar montāžas plāksni 400x600x250 |   | 1 |   |
| 2 | Q1 | Slēdzis, 1P | NH4-125 32A | 1 | Chint |
| 3 | QF1 | Automātikas slēdzis, 1P | S201 C6 | 1 | ABB |
| 4 | SF1 - SF2 | Automātikas slēdzis, 1P | S201 B6 | 2 | ABB |
| 5 | QF,SF | Papildu kontakts | S2C-H6R | 3 | ABB |
| 6 | KV1 | Relejs 230V, 5A, type 95.75 ar pamatne | 40.52.8.230 | 1 | Finder |
| 7 | UG1 | Barošanas bloks | SPD2460 | 1 | Carlo Gavazzi |
| 8 | B2 | Galvenais modulis  | GN-9289 | 1 | Crevis |
| 9 | DI1 | Ieeju modulis  | GT-1238 | 1 | Crevis |
| 10 | DO1- DO3 | Izeju modulis  | GT-2744 | 3 | Crevis |
| 11 | HL1,HL6-HL7 | Gaismas indikators zaļš | CL2-502G 24V | 3 | ABB |
| 12 | HL2,HL4,HL8 | Gaismas indikators dzeltens | CL2-502Y 24V | 3 | ABB |
| 13 | HL3,HL5,HL9,HL13-14 | Gaismas indikators sarkans | CL2-502R 24V | 5 | ABB |
| 14 | BT1 | Vadības poga sarkana  | CP1-10R-20 | 1 | ABB |
| 15 | BT2 | Vadības poga dzeltens, apgaism. 24VDC | CP1-13Y-10 | 1 | ABB |
| 16 |   | Montāžas sliedes 35mm | EN50.022 | 2 m |   |
| 17 |   | Montāžas palīgmateriāli |   | 1 k-t |   |
| 18 |   | Montāžas vads 1x0.75mm2  |   | 30 m |   |
| 19 |   | Montāžas vads 1x1.5mm2 |   | 10 m |   |