**PIETEIKUMS UN PIEDĀVĀJUMS TIRGUS IZPĒTEI**

**Riteņu balansēšanas iekārtu piegāde vieglajām**

**un mikroautobusu tipa automašīnām**

Datums:

1. **IESNIEDZA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Uzņēmuma pilns nosaukums** |  |
| **Uzņēmuma reģistrācijas numurs** |  |

1. **KONTAKTPERSONA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds** |  |
| **Tālr.** |  |
| **e-pasta adrese** |  |

turpmāk tekstā – pretendents

1. **PIETEIKUMS**

**3.1.** Apliecinām, ka pretendents nav maksātnespējīgs, netiek likvidēts, tam nav apturēta saimnieciskā darbība, tam nav nodokļu parādi, kas pārsniedz 150,00 euro un tas nav izslēgts no pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra (ja persona ir pievienotās vērtības nodokļa maksātājs).

**3.2.** Apliecinām, ka pēc pieprasījuma pretendents iesniegs informāciju (apliecinājumu) par politiski nozīmīgu/-ām personu/ām.

**3.3.** Apliecinām, ka uzņēmums ir tiesīgs nodrošināt iekārtas ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja piedāvātās preces izplatīšanu Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā, un garantijas saistības.

**3.4.** Esam iepazinušies ar tirgus izpētes dokumentāciju un atzīstam to par:

izpildāmu un to saturs ir pietiekams, lai iesniegtu piedāvājumu;

pilnveidojamu:

|  |
| --- |
| *Ja atzīmējāt, ka tirgus izpētes dokumentācija ir pilnveidojama, lūdzu norādiet, kas tieši ir pilnveidojams vai kāda informācija ir neskaidra vai nepietiekoša* |

1. **IZPILDES NOSACĪJUMI**

**4.1.** Iepirkuma mērķis ir iegādāties 2 (divas) jaunas riteņu balansēšanas iekārtas, kuras paredzētas vieglo un mikroautobusu tipa automašīnu (transportlīdzekļu) riepu balansēšanai.

**4.2.** Piegādes termiņš – ne ilgāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

**4.3.** Tehniskās specifikācijas prasības ir norādītas tabulā zemāk. Pretendents var norādīt tehniskos parametrus, kuri nebūtiski atšķiras un nav zemāki par prasībās noteiktajiem:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Tehniskā specifikācija / Prasības** | **Tehniskais piedāvājums (var nebūtiski atšķirties)** |
| 1 | Izmēri un parametri |  |
| 1.1. | Vienfāzes barošanas avots: 230V 50/60 Hz |  |
| 1.2. | Loka platums: 1.5" - 20" |  |
| 1.3. | Loka diametrs: 10" - 30" |  |
| 1.4. | Maksimālais riteņa svars: ne mazāk kā 70 kg |  |
| 2 | Aprīkojums |  |
| 2.1. | Automātiska bezkontakta diska izmēru un attāluma ievade |  |
| 2.2. | Displejs |  |
| 2.3. | LED apgaismojums riteņa iekšpusē |  |
| 2.4. | Metāla un alumīnija disku balansēšanas programmas |  |
| 2.5. | Komplektā vismaz 3 konusi: vismaz 42-80 mm, vismaz 72-99 mm, vismaz 96-116 mm diametrā |  |
| 2.6. | Konusu glabāšanas tapas |  |
| 2.7. | Ātrais uzgrieznis |  |
| 2.8. | Riteņu aizsargvāks |  |
| 2.9. | Automātiskā griešanās, kad pārsegs tiek nolaists |  |
| 2.10. | Automātiskā riteņu bremzēšana, aptur riteni, atsvariņa novietošanas pozīcijā |  |
| 2.11. | Universāls vadības pedālis |  |
| 2.12. | Lāzera līnija, precīzai atsvariņa novietošanai |  |
| 2.13. | Atsvariņu stangas |  |
| 3 | Tehniskais stāvoklis |  |
| 3.1. | Jauns |  |
| 3.2. | Garantijas laiks vismaz 12 mēneši |  |
| 3.3. | CE atbilstība |  |
| 4 | Daudzums |  |

**4.4.** Pakalpojuma ietvarā piegādā un/vai izmanto tikai jaunas iekārtas, ražotāja oriģinālā iepakojumā, kas nedrīkst būt atjaunotas vai restaurētas, un kas atbilst spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, attiecīgās Iekārtas ražotāja standartiem un tehniskajiem noteikumiem.

**4.5.** Garantijas defektus piegādātājs novērš bez maksas 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas brīža.

**4.6.** Pakalpojuma izpildes procesā piegādes laiks ir jāsaskaņo ar Pasūtītāja atbildīgo kontaktpersonu. Par piegādes laiku pušu kontaktpersonas vienojas vismaz 5 (piecas) darbdienas iepriekš. Piegādātājs nodrošina pakalpojuma izpildei nepieciešamo aprīkojumu un cilvēkresursus, bez priekšapmaksas.

1. **FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Ražotājs, modelis** | **Mērvienība** | **Skaits** | **Vienības cena EUR (bez PVN)** | **Cena kopā EUR (bez PVN)** |
| Riteņu balansēšanas iekārta (piegādes izmaksām ir jābūt iekļautām iekārtas cenā) |  | gab. | 2 |  |  |
| **KOPĀ:** | | | | |  |

1. **KONTAKTINFORMĀCIJA**

Pēc pieprasījuma tiks nodrošināta papildus tehniskā informācija, iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu Konstantīnu Šaļnovu, mob.tel.: +371 26494111, e-pasts: [konstantins.salnovs@rigassatiksme.lv](mailto:konstantins.salnovs@rigassatiksme.lv).

**Piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai pieņemtu lēmumu par līguma noslēgšanu vai tirgus izpētes izbeigšanu, ja tiks iesniegti prasībām neatbilstoši piedāvājumi. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanā priekšroka tiks dota pretendentam, kura piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām un ir ar kopējo zemāko cenu.**