**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Izturīga pret klimata izmaiņām tenta piegāde un uzstādīšana Fridriķa iela 2, Rīgā.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Prasība** | **Prasības apraksts** |
| 1. | **Nosaukums** | Izturīga pret klimata industriāla tenta piegāde un uzstādīšana Fridriķa ielā 2, Rīgā (turpmāk – Objekts) |
| 2. | **Iekārtas plānotā izmantošana** | Veikt darba zonas norobežošanu, nodrošinot darbiniekiem iespēju strādāt ārpus darba telpām arī pavasarī un vēlā rudenī, kā arī sliktos laika apstākļos. |
| 3. | **Daudzums** | Komplekts ( tenti, sliedes, rullīši un t.c.) |
| 4. | **Tehniskās prasības** | Tents:  4.1.Tips- piemērots āra ekspluatācijai - autostāvvietām;  4.2.PVC audums min 650-680 gr/m2 laķēts, pelēkā krāsā;  4.3.Tenta priekšējā daļa ar caurspīdīgiem posmiem;  4.4.Ekspluatēšanas klimatiskā zona - zona M;  4.5.Krāsa RAL 9007 (pelēks);  4.6. Izmēri ( precīzi izmēri mērāmi objektā):  ~4,5m \* 7m -1.gab;  ~5,85m \*7m -1.gab;  ~1,85m \*7m – 1.gab;  ~4,50m \*7m -1.gab;  ~ 6m \*7m, sadalīts uz 2 daļām -1.gab.  4.7.Konstrukcija:  4.7.1.Metāla rāmis-cinkots, ar C-veida profilu;  4.7.2.Gultņu ruļļi atbilstoši ailes platumam un augstumam;  4.7.3.Visiem savienojumiem jāizmanto metāla pagriežamas skavas;  4.7.4.Aizkaru spriegošanas sistēma. |
| 5. | **Prasības pirms piedāvājuma iesniegšanas** | Obligāta objekta apskate pirms piedāvājuma iesniegšanas. |
| 6. | **Prasības komplektācijai** | Visam papildus nepieciešamajam aprīkojumam ir jābūt paredzētam un savienotam un lietojamam kopā ar izstrādājumu. |
| 7. | **Garantijas termiņš un noteikumi** | Garantijas termiņš izpildītāja piegādātiem materiāliem nedrīkst būt mazāks par 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.  Garantijas termiņš izpildītāja veiktiem montāžas darbiem jābūt 36 (trīsdesmit seši) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas. |
| 8. | **Termiņi un piegādes noteikumi** | Piegāde un uzstādīšana 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas. |
| 9. | **Piegādes un uzstādīšanas adrese** | Fridriķa iela 2, Rīga. Tenta uzstādīšana ārpus darba telpām, tam speciāli izveidotā nojumē. |
| 10. | **Prasības iekārtas uzstādīšanai** | Nav pieļaujams darba procesā izmantot hermētiķus, līmes, montāžas putas vai celtniecības naglas kā tentu konstrukciju stiprināšanas elementus.  Viss papildaprīkojums, kas nepieciešams pie uzstādīšanas ir iekļaujams cenā.  Pakalpojuma izpildes laikā nepieciešams norobežot darbu veikšanas vietu, nodrošinot putekļu neiekļūšanu visās telpās, nesabojāt grīdas segumu. Darba dienas beigās nepieciešams sakārtot savu darbu vietu, iznesot izveidojušos būvgružus. Nododot darba objektu Izpildītājs izved būvgružus un veic konstrukciju tīrīšanu un teritorijas sakopšanu.  Konstrukcijas un to elementu demontāžas un montāžas darba laikus un darbus, kas saistīti ar paaugstinātu troksni saskaņot ar pasūtītāju. |
| 11. | **Apkopes un uzturēšana garantijas laikā** | Garantijas laikā, nepieciešamības gadījumā pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam jāveic regulēšana/ eļļošana 10 (desmit) darba dienu laikā no pieteikuma nosūtīšanas līgumā norādītai kontaktpersonai e-pasta veidā. |
| 12. | **Informatīvs attēls** | [Rūpnieciskie aizkari](https://fasttent.lv/rupnieciskie-aizkari-mikstas-sienas/) tikai priekštatam |