**TIRGUS IZPĒTE**

**“Saspiestā gaisa iekārtu iegāde un uzstādīšana.**

**Saspiestā gaisa cauruļvada montāža”**

JAUTĀJUMI UN ATBILDES (10.01.2025.)

*“\*”- Saglabāts jautājumu oriģinālteksts.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Piegādātāja jautājums\*** | **Pasūtītāja atbilde** |
| Vai varētu lūgt precizēt, vai tehniskajos noteikumos minētais diametrs jāsaprot kā ārējais vai iekšējais cauruļvada diametrs:"Saspiestā gaisa cauruļvada parametri: diametrs – no 29 līdz 32 mm". | Tehniskajā specifikācijā minētais “Saspiestā gaisa cauruļvada parametri: diametrs – no 29 līdz 32 mm “ diametrs ir ārējais cauruļvada diametrs. |

*Atbildi sagatavoja:*

* *Aleksandrs Maklagins, Infrastruktūras daļas, Inženierkomunikāciju uzturēšanas nodaļas, Būvju sistēmu inženieris*
* *Astra Bērziņa, Iepirkumu un līgumu pārvaldības daļas Tirgus izpētes un iepirkumu metodoloģijas nodaļas iepirkumu speciāliste.*