1. pielikums

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

*Par sliežu slīpmašīnas iegādi*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Prasība** | **Apraksts** |
| 1. | **Iekārtas nosaukums** | Sliežu slīpmašīna |
| 2. | **Iekārtas plānotā izmantošana** | Sliežu sadurvietu slīpēšanai |
| 3. | **Daudzums** | 1 |
| 4. | **Tehniskās prasības** | **Pievads**: 4-taktu benzīna dzinējs  **Tips**: Robel 190  **Jauda**: 5.0 kW ; 4000 apgr./min  **Slīpripas griešanas ātrums**: 4400 apgr. /min  **Slīpripa ar M20 centrēšanas uzgriežņa stiprinājumu**  **Ārējais diametrs**: 125 mm  **Iekšējais diametrs**: 55 mm  **Augstums**: 60 mm  **Maksimālais pieļaujamais perifēriskais ātrums:** 50 m/c  **Attālums starp veltņiem:** 1000 mm  **Bezpakāpju slīpripas uzstādīšanas ceļš:** 70mm  **Izmēri:** 1020 x 680 x 690 mm / +/- 5 mm  **Svars**: 60 kg +/- 2 kg |
| 5. | **Tehniskā dokumentācija** | jā |
| 6. | **Garantijas termiņš un noteikumi** | 2 gadi |
| 7. | **Termiņi un piegādes noteikumi** | 2 mēneši |
| 8. | **Piegādes adrese** | Brīvības iela 189, Rīga |