1. pielikums

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

*Par sliežu slīpmašīnas iegādi*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Prasība** | **Apraksts** |
| 1. | **Iekārtas nosaukums** | Sliežu slīpmašīna |
| 2. | **Iekārtas plānotā izmantošana** | Sliežu sadurvietu slīpēšanai |
| 3. | **Daudzums** | 1 |
| 4. | **Tehniskās prasības** | **Pievads**: 4-taktu benzīna dzinējs**Tips**: Robel 190**Jauda**: 5.0 kW ; 4000 apgr./min**Slīpripas griešanas ātrums**: 4400 apgr. /min**Slīpripa ar M20 centrēšanas uzgriežņa stiprinājumu****Ārējais diametrs**: 125 mm**Iekšējais diametrs**: 55 mm**Augstums**: 60 mm**Maksimālais pieļaujamais perifēriskais ātrums:** 50 m/c**Attālums starp veltņiem:** 1000 mm**Bezpakāpju slīpripas uzstādīšanas ceļš:** 70mm**Izmēri:** 1020 x 680 x 690 mm / +/- 5 mm**Svars**: 60 kg +/- 2 kg |
| 5. | **Tehniskā dokumentācija** | jā |
| 6. | **Garantijas termiņš un noteikumi** | 2 gadi |
| 7. | **Termiņi un piegādes noteikumi** | 2 mēneši |
| 8. | **Piegādes adrese** | Brīvības iela 189, Rīga |