2.pielikums

**TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**2.daļa “Evakuatora pakalpojumi (kravas automašīnām un sabiedriskajam transportam)”**

**1. Tehniskā piedāvājuma minimālās prasības:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k** | **Prasības (minimālās)** | **Pretendenta piedāvājums** |
| 1.1. | Izpildītāja atrašanās vieta  | *<norāda izpildītāja nosaukumu un faktisko adresi>* |
| 1.2. | Izpildītājam jānodrošina Pakalpojuma izpildes uzsākšana ne vēlāk kā 2h laikā pēc Pasūtījuma veikšanas jebkurā diennakts laikā | *<jānorāda reaģēšanas laiks stundās>* |
| 1.3. | Lai nodrošinātu kvalitatīvu Pakalpojumu Izpildītāja rīcībā Pasūtījuma nodrošināšanai ir jābūt normatīvo aktu prasībām atbilstošam auto evakuatoram, kurš ir reģistrēts Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) reģistrā un kuram ir derīga tehniskā apskate un apmācīti evakuatora operatori/vadītāji | *<Pretendenta apliecinājums (brīvā formā), par Pretendenta rīcībā esošiem normatīvo aktu prasībām atbilstošiem evakuatoriem un personālu>* |
| 1.4. | Izpildītājam Pasūtījuma izpildes laikā ir jānodrošina Pakalpojuma izpildei nepieciešamie transportlīdzekļi kopā ar transportlīdzekļa operatoru/vadītāju | *<Pretendenta apliecinājums (brīvā formā), par Pretendenta rīcībā esošiem normatīvo aktu prasībām atbilstošiem transportlīdzekļa operatoriem/vadītājiem>* |
| 1.5. | Pakalpojuma sniegšana jānodrošina jebkurā laikā atkarībā no Pasūtījuma saņemšanas | *<Jānorāda evakuatora pieejamais darba laiks>* |
| 1.6. | Evakuatoram jābūt aprīkotam ar kravas automašīnu un sabiedriskā transporta (autobusi, trolejbusi, elektraautobusi) buksēšanas dakšām  | *<Jānorāda evakuatora marka, modelis, tehniskie dati>* |
| 1.7. | Evakuatoram jābūt aprīkotam ar vismaz vienu vinču ar vilkšanas spēku 20t |  |
| 1.8. | Evakuatoram jābūt aprīkotam ar sakabi un gaisa pievadiem sabiedriskā transporta buksēšanai cietajā sakabē (Autobusa masa 42t) |  |
| 1.9. | Izpildītājam jānodrošina vismaz 1 evakuators  | *<Jānorāda pieejamo evakuatoru skaits>* |
| 1.10. | Pakalpojuma sniegšanas minimālais laiks  | *<Jānorāda minimālais izsaukuma kopējais darba laiks (ceļš + darbs objektā>* |
| 1.11. | Izpildītāja transportlīdzeklim jābūt atbilstoši aprīkotam veicamajiem darbiem: stropes, ķēdes, norobežojošie elementi, buksēšanas cilpas(sakabe), cietā sakabe, trīši | *<Jānorāda pieejamais aprīkojums>* |
| 1.12. | Izpildītājs nodrošina civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu visā iepirkuma līguma darbības laikā |  |
| 1.13. | Nodrošināt darbu izpildei nepieciešamo personālu, tehniku, iekārtas, instrumentus un citu tehnisko nodrošinājumu |  |

**2. Finanšu piedāvājums:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k** | **Pakalpojuma nodrošināšanas periods** | **Cena EUR/h bez PVN** |
| 2.1. | Evakuatora pakalpojumi (kravas automašīnām un sabiedriskā transportam) jānodrošina jebkurā diennakts laikā (tsk. ārpus darba laika, brīvdienās un svētku dienās) EUR/h |  |

**3. Pasūtījuma izpildes laiks:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k** | **Reaģēšanas laiks/Pasūtījuma laiks** | **Stundas (h)** |
| 3.1. | Reaģēšanas laiks pēc Pasūtījuma saņemšanas |  |
| 3.2. | Minimālais Pasūtījuma laiks (Ieskaitot laiku ceļā) |  |