3. pielikums

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

*Cepure aizsardzībai pret elektriskā loka iedarbību*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Tehniskā specifikācija** | **Pretendenta piedāvājums** |
| PIELIETOJUMS | Cepure ar miksto oderi aizsardzībai pret elektriskā loka iedarbību, ko var nēsāt zem ķiveres. |  |
| MATERIĀLS | Ar antistatisku šķiedru, kokvilna ne mazāk par 35%. |  |
| IZMĒRI | M-XXXL |  |
| KRĀSA | Tumša (melna, tumši zila, tumši pelēka). |  |
| STANDARTI | Saskaņā ar EN ISO 14116 Index 3 (audums ir apstiprināts atbilstoši EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 un EN 61482-1-2 1. klasei) un EN 1149-5 / OEKO-TEX® sertificēts. |  |
| PLĀNOTAIS APJOMS | 130 |  |
| PIEGĀDE | Ne vairāk kā 14 kalendārās dienas no pasūtījuma saņemšanas. |  |
| IEPAKOJUMS | Katra preces vienība iepakota atsevišķā caurspīdīgā maisiņā. Uz iepakojuma norādīta informācija ar preces nosaukumu, piegādātāja nosaukumu, izmēru. |  |
| GARANTIJA | Ne mazāk kā 12 mēneši no piegādes brīža |  |
| SAITE UZ INTERNETA VIETNI | Lūdzu norādīt saiti uz ražotāja/piegādātāja tīmekļvietni, kurā redzama preces tehniskā datu lapa. |  |
| ATTĒLS | Lūdzu pievienojiet preces attēlu. |  |