*Par atklāta konkursa* *“Būvniecības ieceres “Tramvaja līnijas pagarinājuma,*

*transportmijas punkta un ar tiem saistīto ēku un inženierbūvju būvniecība*

*Maskavas un Višķu ielās, Rīgā” projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi”*

*(ID Nr. RS/2023/34) nolikuma prasībām*

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija (turpmāk – Pasūtītājs) no iespējamā piegādātāja ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par nolikumā ietvertajām prasībām.

***Jautājums:***

*Orientējošā darbu daudzumu sarakstā (pozīcijas nr. 3.15.) norādīts apjoms Tramvaja un trolejbusa kontakttīklu barojošo 0.6kV līdzstrāvas elektrokabeļu būvniecība.*

*Lūgums precizēt nepieciešamo 600V kabeļu markas (materiāls, diametrs) un kopējo skaitu atbilstoši tramvaja un trolejbusa elektroapgādes nodrošināšanai.*

**Atbilde**:

Skaidrojam, ka Projektēšanas uzdevuma 8.5.apakšpunktā norādīts RP SIA “Rīgas satiksme” tipveida zemsprieguma kabeļa šķērsgriezuma laukums 1000mm2, tomēr, kā minēts šajā punktā, pieļaujams izmantot risinājumu ar cita šķērsgriezuma / skaita kabeļiem, pamatojoties uz elektrotehniskajiem un ekonomiskajiem aprēķiniem. Papildus paskaidrojam, ka paredzētā kabeļa sprieguma līmenim jāatbilst 1,8/3,0kV

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Inta Novika