**Kravas un pasažieru liftu (platformu) apkope un remonts**

**Pasūtītājs -** Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme”

* *Pakalpojuma apraksts*

Pasūtītāja valdījumā esošajos infrastruktūras objektos uzstādīto un izmantojamo Kravas un pasažieru liftu (platformu) apkope un remonts (turpmāk tekstā – Iekārtu), kas uzskaitīti 1.pielikumā.

* *Pakalpojuma saturs*

1.Veikt Iekārtu, kas uzskaitīti 1.pielikumā (turpmāk tekstā – Iekārtas) apkopi atbilstoši ražotāja noteiktai perioditātēi un apjomiem aizpildot darba aktu (2.pielikums), ievērojot Ministru kabineta noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk tekstā-MK Nr.238) prasības un MK 02.03.2010. noteikumus Nr. 195 „Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi" un šo darbu veikšanā piemērojamos standartus LVS 344:2010 „Lifti. Drošības pārbaudes to lietošanas laikā", LVS 81-80:2004 "Drošības noteikumi liftu uzbūvei un uzstādīšanai - Ekspluatācijā esošie lifti - 80.daļa Ekspluatācijā esošo pasažieru un kravas-pasažieru liftu drošības uzlabošanas noteikumi".

2.Veikt apkopes laikā konstatēto Iekārtu bojājumu fiksāciju un apkopojumu sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītāja pilnvarotai personai. Veikt konstatēto bojājumu/Iekārtu darbības traucējumu novēršanu stingri ievērojot MK Nr.238 un MK 02.03.2010. noteikumus Nr. 195 „Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi" un šo darbu veikšanā piemērojamos standartus LVS 344:2010 „Lifti. Drošības pārbaudes to lietošanas laikā", LVS 81-80:2004 "Drošības noteikumi liftu uzbūvei un uzstādīšanai - Ekspluatācijā esošie lifti - 80.daļa Ekspluatācijā esošo pasažieru un kravas-pasažieru liftu drošības uzlabošanas noteikumi". Bojāto vai nefunkcionējošo Iekārtu elementu nomaiņas nepieciešamības gadījumā, remonta aktus (3.pielikums) iepriekš saskaņot ar Pasūtītāju.

3.Veikt Iekārtu remontu atbilstoši Pasūtītāja pārstāvja iesniegtiem pieteikumiem iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvi darba aktu (2.pielikums) ievērojot MK Nr.238 prasības un MK 02.03.2010. noteikumus Nr. 195 „Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi" un šo darbu veikšanā piemērojamos standartus LVS 344:2010 „Lifti. Drošības pārbaudes to lietošanas laikā", LVS 81-80:2004 "Drošības noteikumi liftu uzbūvei un uzstādīšanai - Ekspluatācijā esošie lifti - 80.daļa Ekspluatācijā esošo pasažieru un kravas-pasažieru liftu drošības uzlabošanas noteikumi". Nepieciešamības gadījumā veikt Iekārtu ieregulēšanu un darba režīmu ieprogrammēšanu atbilstoši Pasūtītāja pilnvarotās personas norādījumiem.

4.Nepieciešams uzturēt tehnisko dokumentāciju - periodiskās apskates un tehniskās apkopes žurnālus atbilstoši likumdošanai, tai skaitā MK 02.03.2010. noteikumus Nr. 195 „Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi", kuri tiek glabāti mašīntelpā speciāli atvēlētā vietā un veikt nepieciešamos ierakstus tajos.

5. Nepieciešams veikt liftu sagatavošanu pārbaudēm, no inspicēšanas institūcijas puses un nodrošināt pārstāvja piedalīšanās tajā. Nodrošināt kārtību mašīntelpā, šahtas bedrēs un lifta iekārtas elektroinstalācijā līdz galvenajam svirslēdzim.

6. Nodrošināt apkalpojošas firmas pārstāvja piedalīšanās akta sastādīšanā par defektiem, kas radušies liftiem un kravas pacēlāju ļaunprātīgu bojājumu vai ekspluatācijas apstākļu izmaiņu rezultātā (mitrums, ūdens tecēšana uz liftu iekārtu, ūdens šahtas bedrēs un citi defekti).

7. Pēc Pasūtītāja pārstāvja izsaukuma veikt Iekārtu avāriju novēršanu, to seku likvidēšanu un Iekārtu darbības atjaunošanu;

* Pakalpojuma izpildes procesā darbu uzsākšanas laikus saskaņot ar Pasūtītāja atbildīgo personu;
* Reaģēšanas laiks uz Pasūtītāja iesniegtiem pieteikumiem – 1 darba diena Pasūtītāja darba laikā;
* Reaģēšanas laiks avārijas situācijas gadījumā – 1 (viena) stunda no izsaukuma brīža Pasūtītāja darba laikā;
* Nodrošināt pakalpojumu izpildei nepieciešamo rezerves daļu un materiālu pasūtīšanu un Pakalpojuma izpildes pieteikumu pieņemšanu bez priekšapmaksas, kā arī remontā laika radušos nolietoto rezerves daļu un materiālu utilizāciju bez papildu maksas.
* *Līguma paredzētais termiņš*

Līguma termiņš – 3 gadi

* *Piedāvājumu vērtēšana*

Sagatavojot finanšu piedāvājumu, atsevišķi jānorāda:

-1: Apkopes darbu izmaksās visām iekārtām, kas minētas 1.pielikumā pieņemot to, ka apkope notiek vienu reizi mēneša ietvaros.

-2: Pretendenta darba brigādes stundas izmaksa (ieskaitot transporta izmaksas) remonta darbiem (apkopes laikā konstatēto bojājumu novēršana, pieteikumu remonts, avāriju novēršana). Remonta laika izmantoto materiālu, agregātu izmaksas tiek aprēķinātās Pakalpojuma izpildes laikā, vadoties no saskaņotām remonta aktiem.(3.pielikums)

Finanšu piedāvājumu sagatavošanai pretendentam pēc pieprasījuma tiks nodrošināta iespēja veikt Iekārtu apsekošanu.

Iesniegtie piedāvājumi tiek vērtēti, vadoties no pretendentu sniegtās informācijas par Pakalpojuma izmaksām, un līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš piedāvāja zemāko cenu.

Pretendentam jāapliecina savas iespējas nodrošināt pieprasīto Pakalpojumu atbilstoši Pasūtītāja prasībām.