**Tirgus izpēte "Tilta telfera projektēšana, iebūve, piegāde un uzstādīšana",**

**PIEGĀDĀTĀJIEM**

*Piegādātāja jautājumi un pasūtītāja sagatavotās atbildes*

| **Nr.****p.k.** | **Piegādātāja jautājums\*** | **Pasūtītāja atbilde** |
| --- | --- | --- |
| 5. | Pēc ISO 12944-5:2019 C3 klasei ir 10 sistēmas ar dažādiem parametriem. Lūdzam atzīmēt nepieciešamo. | Pasūtītājs norāda, ka nepieciešama C3.01. |
| 6. | Pēc projektētāja secinājuma, tehniskās specifikācijas 6.2. punkta prasības par grīdas līmeņa noņemšanu ap nesošajām kolonnām nenodrošina iespēju uzstādīt uzticamu telfera kolonnu pamatu.Veicot tehniskajā specifikācijā norādīto pamatu izbūvi, ir nepieciešams izrakt grunti blakus esošajām kolonnām jauno kolonnu pamatu iebetonēšanai, kas var izraisīt esošo kolonnu bojājumus vai deformāciju. Šī metode prasa lielus finanšu ieguldījumus un sarežģītus risinājumus.Lai izstrādātu un aprēķinātu alternatīvu kolonnu pamatu risinājumu un precizētu būvdarbu tāmes izmaksas, lūdzam pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu līdz 15.08.2024. | Pretendenti var iesniegt provizoriskas izmaksas, jo neveicot detalizēto projekta izstrādi, neveicot urbumus, nav iespējams detalizēti sagatavot izmaksu tāmi. Izbūves laikā tāme tiks precizēta.Piedāvājumu iesniegšanas termiņš netiks pagarināts. |

*\*Saglabāts uzdotā jautājuma oriģinālteksts*

*Sagatavoja:*

V. Rūsiņa

Tirgus izpētes un iepirkumu metodoloģijas nodaļas vadītāja

06.08.2024.