Pielikums Nr.2

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Brauktuvju, ietvju un laukumu segumu atjaunošana RP SIA “Rīgas Satiksme” objektos

**Vispārīgie nosacījumi:**

**1.** Minimālais joslas platums ir 4m.

**2.** Darbu veikšanas laiku un termiņu par katru objektu jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

**3.** Darbi veicami un būvizstrādājumi pielietojami saskaņā ar ražotāju tehnoloģijām, Latvijas Valsts standartiem (LVS), dokumentu “Ceļu specifikācijas 2019”, Rīgas domes Satiksmes departamenta 2022.gada 29.jūlija rīkojumu Nr.DS-22-89-rs “Par transporta infrastruktūras seguma konstrukcijām” vai attiecīgi jaunākajiem dokumentiem. Darbus veikt saskaņā ar 2023.gada 12.jūlija saistošiem noteikumiem Nr.RD-23-217-sn “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo ceļu pārvaldību” vai attiecīgi jaunākajiem dokumentiem.

**4.** Ja darbus paredzēts veikt ielu sarkanajās līnijās, darbus saskaņot ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamentu.

**5.** Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem var ņemt papildu paraugus testēšanai būvobjektos, būvmateriālu ieguves vietās, ražotnēs un krautnēs, pieaicinot būvdarbu veicēja pārstāvi.

**6.** Būvdarbu veicējam katra konkrēta darba izmaksās jāparedz un jāiekļauj līgumā minēto darbu cenās visi ar darba izpildi saistītie izdevumi, to skaitā: uzmērīšana un nospraušana; visi, ar minēto darbu sarakstu saistīti sagatavošanas darbi, nobeiguma, teritorijas sakārtošanas darbi un darbi, kas tāmē nav minēti, kā atsevišķi darbi, bet ir nepieciešami, lai darbu kvalitāte atbilstu LVS, normatīvu aktu un dokumenta “Ceļu specifikācija 2019” prasībām; mobilizācija un demobilizācija; palīgteritoriju iegūšana un uzturēšana; saskaņojumu un atļauju iegūšana; sanitāro un drošības normu ievērošana; satiksmes organizēšana; nepieciešamās dokumentācijas un atļauju noformēšana; darba izpildes u.c. nepieciešamo projektu izstrāde (mērījumi, aprēķini, rasējumi, apraksti, plāni, grafiki u.tml.); kvalitātes nodrošināšana un kontrole (paraugu ņemšana, testēšana, uzmērījumi, dokumentēšana, kvalitātes procedūras, preventīvās darbības u.tml.); būvmateriālu un būvizstrādājumu sagatavošana, uzglabāšana, piegādēm un iestrādei; iekārtas un ar tām saistītajiem izdevumiem; pagaidu (papildu darbiem, lai izpildītu pamatdarbu) darbi; darbaspēks; vispārējās saistības, atbildības un risku nodrošinājums; organizācija un administrēšana; tiesību aktos noteikto nodokļu un nodevu nomaksa, izņemot pievienotās vērtības nodokli; plānotā peļņa; izpilddokumentācijas sagatavošanu 1 eksemplārā (akti, segto darbu akti, deklarācijas, materiālu sertifikāti, mērījumi, detalizētas izpildshēmas ar augstuma atzīmēm un piesaistēm, tehniskā dokumentācija).

**7.** Pirms un pēc veicamo darbu pabeigšanas veikt fotofiksāciju un uzrādīt Rīgas satiksmes pilnvarotajiem pārstāvjiem.

**8.** Pasūtītājam ir tiesības izlases veidā papildus pārbaudīt digitālo uzmērījumu atbilstību.

**9.** Darbu apmaksa tiks veikta tikai pēc darbu izpildes dokumentācijas un fotofiksācijas iesniegšanas.

Tehnisko specifikāciju sagatavoja Būvniecības nodaļa, 13.05.2024