**PIETEIKUMS UN PIEDĀVĀJUMS TIRGUS IZPĒTEI**

Ceļa horizontālā apzīmējuma uzklāšana RP SIA “Rīgas satiksme” objektos 2 (diviem) gadiem

Datums:

1. **IESNIEDZA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Uzņēmuma pilns nosaukums** |  |
| **Uzņēmuma reģistrācijas numurs** |  |

1. **KONTAKTPERSONA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds** |  |
| **Tālr.** |  |
| **e-pasta adrese** |  |

turpmāk tekstā – pretendents

1. **PIETE IKUMS**

**3.1.** Apliecinām, ka pretendents nav maksātnespējīgs, netiek likvidēts, tam nav apturēta saimnieciskā darbība, tam nav nodokļu parādi, kas pārsniedz 150,00 euro un tas nav izslēgts no pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra (ja persona ir pievienotās vērtības nodokļa maksātājs).

**3.2.** Apliecinām, ka uz pretendentu neattiecas  PADOMES REGULA (ES) 2022/576 (2022. gada 8. aprīlis), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā 5.k. panta 1.punktā noteiktais, proti, pretendents (tai skaitā pretendenta apakšuzņēmējs/-i) nav:

a) Krievijas valsts piederīgais vai fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas veic uzņēmējdarbību Krievijā;

b) juridiska persona, vienība vai struktūra, kuras īpašumtiesības vairāk nekā 50 % apmērā tieši vai netieši pieder šā punkta a) apakšpunktā minētajai vienībai; vai

c) fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas darbojas kādas šā punkta “a” vai “b” apakšpunktā minētās vienības vārdā vai saskaņā ar tās norādēm,

tostarp, ja uz tām attiecas vairāk nekā 10 % no līguma vērtības, apakšuzņēmējiem, piegādātājiem vai vienībām, uz kuru spējām paļaujas publiskā iepirkuma direktīvu nozīmē.

**3.3.** Apliecinām, ka pēc pieprasījuma pretendents iesniegs informāciju (apliecinājumu) par politiski nozīmīgu/-ām personu/ām.

**3.4.** Apliecinām, ka pretendenta rīcībā ir pietiekami tehniskie un cilvēku resursi, lai nodrošinātu kvalitatīvu un prasībām atbilstošu pakalpojumu.

**3.5.** Esam iepazinušies ar tehniskās specifikācijas nosacījumiem un atzīstam tos par:

izpildāmiem un to saturs ir pietiekams, lai iesniegtu piedāvājumu;

pilnveidojamiem:

|  |
| --- |
| *Ja atzīmējāt, ka tehniskā specifikācija ir pilnveidojama, lūdzu norādiet, kas tieši ir pilnveidojams vai kāda informācija ir neskaidra vai nepietiekoša* |

**Piezīme: Pasūtītājs nevar nodrošināt pilnīgu ielas ierobežošanu, lai pretendents spētu veikt nepieciešamo darbu izpildi saskaņā ar noslēgto līgumu. Pretendentam pašam ir jāapzina labāku metodi, kā nodrošināt darbu izpildi saskaņā ar noslēgto līgumu.**

**3.6.** Jānorāda pretendenta iepriekšējo 5 (piecu) gadu pieredze līdzīgu darbu, proti, ceļa horizontālā apzīmējuma uzklāšanā. Jānorāda vismaz 1 (viens) pieredzes un pēc pieprasījuma jāiesniedz atsauksme:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k** | **Pasūtītājs, kontaktinformācija** | **Objekts, veikto darbu apraksts, izpildes vieta** | **Darbu izpildes periods, kopējā līgumcena, EUR bez PVN** |
|  |  |  |  |

**3.7.** Saimnieciskās un finanšu spējas:

|  |  |
| --- | --- |
| **Pašu kapitāls 2023. gadā** | Pozitīvs  Negatīvs |
| **Likviditātes koeficients** (“Apgrozāmie līdzekļi kopā” dalījums ar bilances rindu “Īstermiņa kreditori kopā”**) 2023. gadā ir vismaz 1** | Atbilst  Neatbilst |

**3.8.** Apakšuzņēmēju piesaiste:

apliecinām, ka darbus veiksim patstāvīgi, nepiesaistot apakšuzņēmējus;

darbu veikšanā ir plānots piesaistīt apakšuzņēmējus (t.sk., pašnodarbinātas personas):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N.p.k** | **Nosaukums un reģistrācijas numurs/ vārds, uzvārds** | **Nododamie darba uzdevumi** |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **CENU PIEDĀVĀJUMS, PAPILDUS NOSACĪJUMI UN TERMIŅI**

**4.1.** Finanšu piedāvājums ceļu horizontālā apzīmējuma sākotnējai un atkārtotai uzklāšanai un noņemšanai\*:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | | **Cena EUR bez PVN par vienu (1) m2 vai gab.** |
| 1 | Krāsotā ceļu horizontālā apzīmējuma noņemšana |  |
| 2 | Plastikāta ceļu horizontālā apzīmējuma noņemšana |  |
| 3 | Ceļa horizontālie apzīmējumu uzklāšana ar termoplastiskiem vai aukstplastiskiem materiāliem, uzklājot ar mehānismiem BALTĀ KRĀSA |  |
| 4 | Ceļa horizontālie apzīmējumu uzklāšana ar termoplastiskiem vai aukstplastiskiem materiāliem, uzklājot ar mehānismiem DZELTENĀ KRĀSA |  |
| 5 | Ceļa horizontālie apzīmējumu uzklāšana ar termoplastiskiem vai aukstplastiskiem materiāliem, uzklājot ar mehānismiem SARKANĀ KRĀSA |  |
| 6 | Ceļa horizontālie apzīmējumu uzklāšana ar termoplastiskiem vai aukstplastiskiem materiāliem, uzklājot ar mehānismiem ZILĀ KRĀSA |  |
| 7 | Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar termoplastiskiem vai aukstplastiskiem materiāliem, uzklājot ar rokām BALTĀ KRĀSA |  |
| 8 | Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar termoplastiskiem vai aukstplastiskiem materiāliem, uzklājot ar rokām DZELTENĀ KRĀSA |  |
| 9 | Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar termoplastiskiem vai aukstplastiskiem materiāliem, uzklājot ar rokām SARKANĀ KRĀSA |  |
| 10 | Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar termoplastiskiem vai aukstplastiskiem materiāliem, uzklājot ar rokām ZILĀ KRĀSA |  |
| 11 | Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar krāsu, uzklājot ar mehānismiem BALTĀ KRĀSA |  |
| 12 | Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar krāsu, uzklājot ar mehānismiem DZELTENĀ KRĀSA |  |
| 13 | Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar krāsu, uzklājot ar mehānismiem SARKANĀ KRĀSA |  |
| 14 | Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar krāsu, uzklājot ar mehānismiem ZILĀ KRĀSA |  |
| 15 | Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar krāsu, uzklājot ar rokām BALTĀ KRĀSA |  |
| 16 | Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar krāsu, uzklājot ar rokām DZELTENĀ KRĀSA |  |
| 17 | Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar krāsu, uzklājot ar rokām SARKANĀ KRĀSA |  |
| 18 | Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar krāsu, uzklājot ar rokām ZILĀ KRĀSA |  |
| 19 | Ceļa signālstabiņu D3 uzstādīšana (gab.) |  |
| 20 | Ceļa signālstabiņu D4 uzstādīšana (gab.) |  |
| 21 | Apzīmējuma aizkrāsošana ar pelēku krāsu |  |

**4.2.**Dislokācijas shēmu izstrāde un saskaņošana\*:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | | **Cena EUR bez PVN par vienu (1) vienību** |
| 1 | Shēmas izstrāde un saskaņošana |  |

**4.3.**Norobežojošie elementi, uzstādīšanas un demontāžas darbi\*:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | | **Cena EUR bez PVN par vienu (1) vienību** |
| 1 | Auto atdures elements ar uzstādīšanu (garums 1780 mm, platums 145 mm, augstums 100 mm, materiāls – gumija, ar atstarojošiem elementiem) |  |
| 2 | Auto atdures elements ar uzstādīšanu (garums 900 mm, platums 150 mm, augstums 100 mm, materiāls – gumija, ar atstarojošiem elementiem) |  |
| 3 | Auto atdures elementa demontāža |  |
| 4 | Norobežojošais stabiņš ar uzstādīšanu (augstums 750 mm, oranžs, ar atstarojošiem elementiem) |  |
| 5 | Norobežojošā stabiņa demontāža |  |

**\* Ja pasūtītājs konstatēs, ka kādā cenu pozīcijā norādītā cena ir nepamatoti lēta vai nepamatoti dārga attiecībā pret tirgus cenām, pasūtītājs ir tiesīgs lūgt pretendentam pārskatīt cenas vai arī neslēgt līgumu par konkrēto pakalpojumu.**

**Līguma darbības laikā pakalpojums tiks iegādāts pēc nepieciešamības.**

**4.4.** Nosacījumi veiksmīgai līguma izpildei:

|  |
| --- |
| *Šeit variet sniegt priekšlikumus par Jūsu uzņēmumam būtiskiem līguma izpildes nosacījumiem, piemēram, samaksas vai utml. nosacījumiem* |

1. **CENU PIEDĀVĀJUMS, PAPILDUS NOSACĪJUMI UN TERMIŅI**

Pēc pieprasījuma tiks nodrošināta papildus tehniskā informācija, sazinoties ar pasūtītāja kontaktpersonu Anna Ančevsku, mob.tel.: +371 26878750, e-pasts: [anna.ancevska@rigassatiksme.lv](mailto:anna.ancevska@rigassatiksme.lv).

**Piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai pieņemtu lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu vai tirgus izpētes izbeigšanu, ja netiks iesniegti vai saņemti prasībām atbilstoši piedāvājumi. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas tam pretendentam, kura piedāvājums atbilst prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais pēc cenas. Līgumu tiek plānots slēgt 2 (diviem) gadiem par kopējo līgumcenu, kas nepārsniedz 20000,00 EUR bez PVN, vai līdz brīdim, kad tiek sasniegta kopējā līgumcena.**

Pielikumi:

1. Tehniskā specifikācija.