**PIETEIKUMS UN PIEDĀVĀJUMS TIRGUS IZPĒTEI**

**Četru sliežu kompensatoru komplektu piegāde (LK1 vai B1 tipa sliedēm)**

Datums:

1. **IESNIEDZA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Uzņēmuma pilns nosaukums** |  |
| **Uzņēmuma reģistrācijas numurs** |  |

1. **KONTAKTPERSONA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds** |  |
| **Tālr.** |  |
| **e-pasta adrese** |  |

turpmāk tekstā – pretendents

1. **PIETEIKUMS**

**3.1.** Apliecinām, ka pretendents nav maksātnespējīgs, netiek likvidēts, tam nav apturēta saimnieciskā darbība, tam nav nodokļu parādi, kas pārsniedz 150,00 euro un tas nav izslēgts no pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra (ja persona ir pievienotās vērtības nodokļa maksātājs).

**3.2.** Apliecinām, ka pēc pieprasījuma pretendents iesniegs informāciju (apliecinājumu) par politiski nozīmīgu/-ām personu/ām.

**3.3.** Apliecinām, ka uzņēmums ir tiesīgs nodrošināt iekārtas ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja piedāvātās preces izplatīšanu Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā, un garantijas saistības.

**3.4.** Esam iepazinušies ar tirgus izpētes dokumentāciju un atzīstam to par:

izpildāmu un to saturs ir pietiekams, lai iesniegtu piedāvājumu;

pilnveidojamu:

|  |
| --- |
| *Ja atzīmējāt, ka tirgus izpētes dokumentācija ir pilnveidojama, lūdzu norādiet, kas tieši ir pilnveidojams vai kāda informācija ir neskaidra vai nepietiekoša* |

1. **IZPILDES NOSACĪJUMI**

**4.1.** Iepirkuma mērķis ir iegādāties 4 (četrus) jaunus sliežu kompensatoru komplektus (turpmāk – Iekārta), kas paredzēti B1 tipa sliedēm nolietoto kompensatoru nomaiņai.

**4.2.** Piegādes termiņš – ne vēlāk kā līdz 2024. gada 1. aprīlim no līguma noslēgšanas dienas.

**4.3.** Piegādes vieta – Dambja iela 2b, Rīga.

**4.4.** Tehniskās specifikācijas prasības ir norādītas zemāk:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Tehniskā specifikācija / Prasības** | **Tehniskais piedāvājums** |
| 1. | Sliežu profils: LK1 vai B1 |  |
| 2. | Tramvaja sliežu ceļa kompensators (komplekts viena virziena sliežu ceļam) |  |
| 3. | Materiālu klase: R260 vai augstāk |  |
| 4. | Sliežu ceļa platums: 1524mm |  |
| 5. | Kompensējamais attālums: 0 – 120 mm |  |
| 6. | Analogs iebūvētajiem sliežu ceļos dzelzsbetona seguma plātnēm un pielikumā Nr.1 pievienotajam rasējumam. |  |
| 7. | Paredzamais kalpošanas laiks: vismaz 10 gadi |  |
| 8. | Daudzums: 4 (četri) komplekti |  |

**4.5.** Piegādātājs piegādā Iekārtu, ievērojot 4.2. punktā norādīto piegādes termiņu, kā arī šajā termiņā iesniedz Pasūtītājam Iekārtas tehnisko dokumentāciju (Iekārtas pasi, atbilstības deklarāciju, lietošanas instrukciju, apkopes un remonta instrukciju) latviešu valodā.

**4.6.** Piegādātājs nodrošina piegādātajai Iekārtai garantijas laiku 5 (pieci) gadi, skaitot no dienas, kad Puses parakstījušas pieņemšanas – nodošanas aktu. Garantija attiecas uz izgatavošanas defektiem, kā arī bojājumiem, kas radušies Piegādātājam transportējot Iekārtu, bet neattiecas uz bojājumiem, kas radušies tās ekspluatācijas noteikumu neievērošanas rezultātā.

**4.7.** Piegādātājs garantē, ka piegādātā Iekārta ir jauna (nav bijusi lietošanā) un atbilst tās izgatavotāja tehniskajiem noteikumiem.

1. **FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Ražotājs, modelis** | **Mērvienība** | **Skaits** | **Vienības cena EUR (bez PVN)** | **Cena kopā EUR (bez PVN)** |
| Sliežu kompensatoru komplekts\* |  | gab. | 4 |  |  |
| **KOPĀ:** | | | | |  |

***\*****Piegādes izmaksām ir jābūt iekļautām iekārtas cenā.*

1. **KONTAKTINFORMĀCIJA**

Pēc pieprasījuma tiks nodrošināta papildus tehniskā informācija, iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu Raimondu Pagrodu, mob.tel.: +371 28341245, e-pasts: [raimonds.pagrods@rigassatiksme.lv](mailto:raimonds.pagrods@rigassatiksme.lv).

**Piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai pieņemtu lēmumu par līguma noslēgšanu vai tirgus izpētes izbeigšanu, ja tiks iesniegti prasībām neatbilstoši piedāvājumi. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanā priekšroka tiks dota pretendentam, kura piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām un ir ar kopējo zemāko cenu.**

Pielikumā:

1. Sliežu kompensatora komplekta tehniskie parametri un rasējums.