**PIETEIKUMS UN PIEDĀVĀJUMS TIRGUS IZPĒTEI**

**Industriālo tīkla iekārtu ar 5G atbalstu iegāde**

Datums: 2022. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_.

1. **IESNIEDZA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sabiedrības vai piegādātāja pilns nosaukums** |  |
| **Sabiedrības reģistrācijas numurs vai piegādātāja personas kods** |  |

1. **KONTAKTPERSONA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds** |  |
| **Ieņemamais amats** |  |
| **Tālruņa numurs** |  |
| **Elektroniskā pasta adrese** |  |

turpmāk tekstā – pretendents

1. **PIETEIKUMS**

**3.1.** Apliecinām, ka pretendents nav maksātnespējīgs, netiek likvidēts, tam nav apturēta saimnieciskā darbība, tam nav nodokļu parādi, kas pārsniedz 150,00 *euro* un tas nav izslēgts no pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra (ja persona ir pievienotās vērtības nodokļa maksātājs).

**3.2.** Apliecinām, ka pēc pieprasījuma pretendents iesniegs informāciju (apliecinājumu) par politiski nozīmīgu/-ām personu/ām.

**3.3.** Apliecinām, ka pretendenta rīcībā ir pietiekami tehniskie un cilvēku resursi, lai nodrošinātu kvalitatīvu un prasībām atbilstošu piegādi.

**3.4.** Apliecinām, ka pretendents nodarbojas ar tīkla iekārtu tirdzniecību un uzņemas garantijas saistības attiecībā uz šīm iekārtām.

**3.5.**Esam iepazinušies ar iepirkuma tehnisko specifikāciju un atzīstam to par:

 izpildāmu un tās saturs ir pietiekams, lai iesniegtu piedāvājumu;

 pilnveidojamu:

|  |
| --- |
| *Ja atzīmējāt, ka tehniskā specifikācija ir pilnveidojama, lūdzu norādiet, ko tieši nepieciešams pilnveidot vai kāda informācija ir neskaidra, lai sagatavotu piedāvājumu.*  *Aicinām neskaidros jautājumus uzdot jau pirms pieteikuma iesniegšanas.* |

**3.6.**Apakšuzņēmēju piesaiste:

 apliecinām, ka piegādi veiksim patstāvīgi, nepiesaistot apakšuzņēmējus;

 piegādes veikšanai ir plānots piesaistīt apakšuzņēmējus (t. sk., pašnodarbinātas personas):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums un reģistrācijas numurs/ vārds, uzvārds** | **Nododamie uzdevumi** | **Veicamo uzdevumu apjoms no kopējā apjoma %** | **Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē** |
|  |  |  |  |

1. **TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pasūtītāja prasības** | | **Piegādātāja piedāvājums** |
| **Industriāla tīkla iekārta ar 5G atbalstu** | | **Ražotājs:** |
|  |  | **Modelis:** |
| **Mobilā tīkla savienojamība** | 4G, 5G |  |
| **APN (Access Point Name)** | Atbalsta savienojuma izveidi ar APN |  |
| **Portu veidi un skaits** | Vismaz:   1. 2x SIM vai Micro SIM 2. 4xRJ45 (10/100/1000 Mbps,) 3. 1xUSB |  |
| **GNSS standarts** | GPS (iebūvēts) |  |
| **Atbalstītie tīkla protokoli** | Vismaz  TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL v3, TLS, PPPoE, SSH, DHCP.  Azure MQTT (vēlams) |  |
| **IP maršutēšana** | Statiskā, dinamiskā rūtēšana |  |
| **Bezvadu LAN īpašības** | Vismaz 802.11ac  802.11ax (vēlams) |  |
| **Drošība (IPSec)** | IKEv1, IKEv2, atbalsta VPN IPsec tunelēšanu |  |
| **Iekārtas pārvaldība** | WEB interfeiss iekārtu konfigurēšanai, monitoringam neatkarīgi no operētājsistēmas |  |
| **Antenas** | Iespēja pieslēgt vismaz 1 gab. ārējo antenu |  |
| **IP** | Vismaz IP30 |  |
| **Darbības temperatūra** | Vismaz no -30oC līdz + 40oC |  |
| **Darbības relatīvais mitrums** | Vismaz no 15% līdz 85% |  |
| **Barošanas avots** | Standarta 802.3af/at PoE un AC |  |
| **Sertifikācija** | CE |  |
| **Garantija** | Ne mazāk kā 36 mēneši |  |
| **Iekārtas ražošana** | Iekārtai jābūt ražotai NATO, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī |  |
| **Serviss, atbalsts garantijas laikā** | Garantijas laikā jānodrošina:   1. Bezmaksas programmatūras atjauninājumu pieejamību līdz jaunākajai versijai; 2. iekārtas nomaiņu bojājumu gadījumā NBD (Next business day); 3. atbalsta servisa pieejamību NBD (Next business day) |  |
| **Papildus prasības** | Piemērots uzstādīšanai sabiedriskajos transportlīdzekļos |  |

1. Preces piegādi veic uz Pasūtītāja norādīto adresi Rīgā, Vestienas ielā 35.
2. Piegādā iepriekš nelietotas preces, kas iepakotas oriģinālā preces ražotāja iepakojumā bez bojājumiem vai sliktā kvalitātē, kas ir komplektētas ražotāja rūpnīcā.
3. Piegādātajai precei nodrošina garantiju vismaz 3 (trīs) gadus.
4. Preču piegādi var veikt pa daļām.
5. Pretendents apņemas garantijas laikā par saviem līdzekļiem novērst visus atklātos bojājumus un darbības traucējumus, veicot Tehniskajā specifikācijā minētā aprīkojuma remontu vai maiņu 10 (desmit) dienu laikā, ja Pasūtītājs nav veicis patvaļīgu to remontu vai modernizāciju. Ja piegādātājs garantijas saistības nespēj pildīt noteiktajos termiņos, piegādātājs bojāto vienību vai tā komponenti bez papildu samaksas aizstāj ar līdzvērtīgu vai labāku.
6. Pretendents pēc pieprasījuma nodrošina vienu iekārtu testam uz periodu 1 (viens) mēnesis.
7. Pretendents norāda servisa nodrošinātāju: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(uzņēmuma nosaukums, reģ. Nr., adrese)

1. **FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Iekārtas nosaukums** | **Ražotājs, modelis** | **Skaits, gab.** | **Cena par vienību bez PVN** | **Cena kopā bez PVN** | **Piegādes termiņš dienās** |
|  |  | 55 |  |  |  |

**5.1.**Vēlamā atlīdzības kārtība:

|  |
| --- |
| *Lūdzu norādiet, kāda būtu ieteicamā maksāšanas kārtība līguma ietvaros, ņemot vērā to,  ka priekšapmaksa nav iespējama.* |

**5.2.**Citi nosacījumi, kas nodrošina piedāvājuma cenas spēkā esamību:

|  |
| --- |
| *Lūdzu norādiet, ja tādi ir, citus piedāvājuma nosacījumus, kas pasūtītājam jāņem vērā, lai piedāvājums pie norādītās cenas būtu spēkā.* |

**5.3.** Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji: **zemākā cena.**