**Tehniskā specifikācija**

Par 5G āra antenu piegādi uzstādīšanai sabiedriskajos transportlīdzekļos

1. Preces apraksts

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Pasūtītāja izvirzītās minimālās tehniskās prasības** |
| 1.1. | Piegādātājs apņemas piegādāt āra kombinēto antenu ar 5G/GSM/GNSS, kas paredzēta montāžai uz Pasūtītāja rīcībā esošo transportlīdzekļu jumta.  |
| 1.2. | Piegādātāja piedāvātās antenas izgatavotais stiprinājums ir pielāgots uzstādīšanai uz transportlīdzekļa jumta:Platums ne vairāk kā – 110,0 mmAugstums no virsmas ne vairāk kā 55,0 mm |
| 1.3. | Frekvences josla: 0.698 – 2.69 GHz |
| 1.4. | Pretestība: 50 Ω |
| 1.5. | Antenas savienotāja tips:1. LTE pieslēguma vads SMA (RG174) 4 gab.
2. GNSS\GPS pieslēguma vads SMA (RG174) 1 gab.
 |
| 1.6. | Savienotāja veids: vīrišķais. |
| 1.7. | Vadu garums: vismaz 3 metri. |
| 1.8. | Darbības temperatūras amplitūda: -40 – 80 ̊ C |
| 1.9. | IP kods: IP67 |
| 1.10. | Polarizācija: lineārā polarizācija. |
| 1.11. | Antenas sasniedzamības līmenis (max): 3 dBi |

1. Preces piegādā ražotāja oriģinālā iepakojumā, tās nedrīkst būt atjaunotas vai restaurētas un kas atbilst spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, attiecīgās preces ražotāja standartiem un tehniskajiem noteikumiem.
2. Preces piegādi veic uz Pasūtītāja norādīto adresi - Rīgā, Vienības gatvē 16.
3. Preces garantija ir ne mazāk kā 1 (viens) gads vai ražotāja noteiktais resurss.
4. Piegādātājs apņemas garantijas laikā par saviem līdzekļiem novērst visus atklātos bojājumus un darbības traucējumus, veicot preces remontu vai maiņu 3 (trīs) darba dienu laikā, ja Pasūtītājs nav veicis patvaļīgu to remontu vai modernizāciju. Ja piegādātājs garantijas saistības nespēj pildīt noteiktajos termiņos, piegādātājs bojāto vienību vai tā komponenti bez papildu samaksas aizstāj ar līdzvērtīgu vai labāku.
5. Ja bojājumu novēršanas laikā piegādātājs secina, ka preces remonts nav iespējams vai nav finansiāli pamatots, tad ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā sagatavo un Pasūtītājam iesniedz (arī elektroniskā veidā) preces defektu novērtēšanas aktu, tajā norādot preces, tehniskā stāvokļa un bojājumu aprakstu.
6. Piegādes termiņš: 1 (viena) mēneša laikā pēc iepirkuma līguma abpusējas parakstīšanas dienas.