**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

*ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope un ugunsdrošības inventāra,
aprīkojuma un apzīmējuma piegāde*

**Pasūtītājs:** Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”, reģistrācijas numurs 40003619950 (turpmāk tekstā – Pasūtītājs).

**Līguma termiņš:** divi gadi.

1. **Vispārējās prasības.**
	1. Ugunsdzēsības aparātu (turpmāk – UA) tehniskā apkope:
		1. Objektos (ēkās un teritorijās; sk. pielikumu Nr. 4);
		2. Transportlīdzekļos;
	2. Ugunsdrošības pakalpojumu sniegšana;
	3. Ugunsdrošības inventāra, aprīkojuma un apzīmējuma piegāde.
2. **Prasības UA tehniskai apkopei.**
	1. UA tehnisko apkopi izpildītājs veic atbilstoši ražotāja un Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi”;
	2. UA tehniskā apkope ir veicam Pasūtītāja objektos;
	3. Izpildītājs pakalpojumu sniedz mobilā UA tehniskās apkopes vietā, kas sertificēta atbilstoši LVS 402:2020 „Ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti. Vispārējās prasības” prasībām;
	4. Pārnēsājamo UA apkopi veic atbilstoši LVS EN 3-7 „Pārnēsājamie ugunsdzēsības aparāti. 7. daļa: Īpašības, veiktspējas prasmes un testēšanas metodes” noteiktajām prasībām;
	5. Objektā izvietoto UA savākšanu, transportēšanu uz pakalpojuma sniegšanas vietu un transportēšanu atpakaļ uz objektu pēc pakalpojuma sniegšanas un UA izvietošanu objektā tiem paredzētajās vietās, saskaņā ar objekta evakuācijas plānu vai UA izvietojuma sarakstu, veic Izpildītājs;
	6. Ja UA tehniskās apkopes gaitā tiek konstatēts, ka UA nav derīgs ekspluatācijai, Izpildītājs veic UA remontu;
	7. Izpildītājs veic UA atvēršanu, korpusa iekšpuses un pulvera pārbaudi;
	8. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Izpildītājam jānodrošina Pakalpojuma sniegšanu šādos termiņos:
		1. Pasūtītāja objektos izvietotajiem UA – iepriekš saskaņojot, 1 (viena) kalendārā mēneša laikā, kurā beidzas UA tehniskās apkopes derīguma termiņš;
		2. Transporta līdzekļu rezerves fonda UA – 2 (divu) darba dienu laikā, no Pasūtītāja pieprasījuma brīža.
3. **Prasības ugunsdrošības pakalpojumu sniegšanai.**
	1. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Izpildītājs sniedz šādus ugunsdrošības pakalpojumus:
		1. Ugunsdrošības teorētisko instruktāžu;
		2. Praktiskās evakuācijas un rīcības ugunsgrēka gadījumā organizēšanu, vadīšanu un novērošanu;
		3. Praktiskās apmācības ugunsdzēsības aparātu lietošanā;
		4. Ugunsdrošības prasību ievērošanas audits pasūtītāja objektos;
		5. Izgaismoto evakuācijas zīmju tehniskā pārbaude, remonts un nomaiņa;
		6. Ugunsdzēsības krānu pārbaude atbilstoši LVS NE 671-3 prasībām ugunsdzēsības krānu un to aprīkojuma pārbaudi, apkopi veikt pretendenta darbiniekiem, kas apguvuši nepieciešamo apmācību, apgādāti ar nepieciešamo inventāru;
		7. Ugunsdzēsības hidrantu pārbaude;
		8. Evakuācijas plānu izstrāde;
		9. Objektu civilās aizsardzības shēmu izstrāde.

Tehniskās specifikācijas

„Ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope un ugunsdrošības

inventāra, aprīkojuma un apzīmējuma piegāde”

1. pielikums

**Ugunsdzēsības inventāra apkopes izmaksas**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **UA veids un tilpums** | **Mērvienība** | **Skaits** | **UA tehniskā apkope** | **UA atvēršana, korpusa iekšpuses un pulvera pārbaude** | **UA uzpildīšana (t.sk., atvēršana (ja tas ir attiecināms uz attiecīgo UA veidu)** | **Ugunsdzēsības aparātu remonta darbi (ieskaitot nepieciešamos materiālus)** |
| **1 (vienas) vienības cena EUR bez PVN** | **1 (vienas) vienības cena EUR bez PVN** | **1 (vienas) vienības cena EUR bez PVN** | **Cena par 1 (vienu) pakalpojumu EUR bez PVN** |
| 1. | Pulvera ugunsdzēsības aparāts (turpmāk – PA) 1 kg – PA-1 | gab. | 314 |  |  |  |  |
| 2. | PA-2 (2 kg) | gab. | 81 |  |  |  |  |
| 3. | PA-4 (4 kg) | gab. | 530 |  |  |  |  |
| 4. | PA-6 (6 kg) | gab. | 2126 |  |  |  |  |
| 5. | PA-9 (9 kg) | gab. | 8 |  |  |  |  |
| 6. | PA-25 (25 kg) | gab. | 42 |  |  |  |  |
| 7. | PA-50 (50 kg) | gab. | 12 |  |  |  |  |
| 8. | Ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparāts (turpmāk – OU) 2 kg – OU-2 | gab. | 152 |  |  |  |  |
| 9. | OU-3 (3 kg) | gab. | 340 |  |  |  |  |
| 10. | OU-5 (5 kg) | gab. | 12 |  |  |  |  |
| 11. | OU-8 (8 kg) | gab. | 2 |  |  |  |  |
| 12. | Putu ugunsdzēsības aparāts F klase 6L ABF | gab. | 4 |  |  |  |  |
| **Kopējā cena bez PVN:** |  |  |  |  |
| **Kopējā vērtējamā cena bez PVN (A):**  |  |  |
| **\_\_\_\_% PVN:** |  |  |
| **KOPĀ ar PVN:** |  |  |

Tehniskās specifikācijas

„Ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope un ugunsdrošības

inventāra, aprīkojuma un apzīmējuma piegāde”

2. pielikums

**Preču piegādes izmaksas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Nosaukums** | **Mērvienība** | **1 (vienas) vienības cena EUR bez PVN** |
| 1. | Ugunsdzēsības aparāts PA-4 kg | gab. |  |
| 2. | Ugunsdzēsības aparāts PA-6 kg | gab. |  |
| 3. | Ugunsdzēsības aparāts PA-25 kg | gab. |  |
| 4. | Ugunsdzēsības aparāts PA-50 kg | gab. |  |
| 5. | Ugunsdzēsības aparāts OU-2 kg | gab. |  |
| 6. | Ugunsdzēsības aparāts OU-5 kg | gab. |  |
| 7. | Putu ugunsdzēsības aparāts F klase 6L ABF | gab. |  |
| 8. | Automātiskais ugunsdzēsības aparāts 6 kg | gab. |  |
| 9. | Pārklājs ugunsdzēsības aparātam PA-6 | gab. |  |
| 10. | Pārklājs ugunsdzēsības aparātam PA-25 | gab. |  |
| 11. | Pārklājs ugunsdzēsības aparātam PA-50 | gab. |  |
| 12. | Ugunsdzēsības pārklājs somā (1,2 m x 1,2 m) | gab. |  |
| 13. | Ugunsdzēsības pārklājs somā (1,75 m x 1,85 m) | gab. |  |
| 14. | Kaste ugunsdzēsības pārklājam 36x280x50  | gab. |  |
| 15. | Ugunsdzēsības pārklājs kastē 175x185 cm | gab. |  |
| 16. | Automašīnas ugunsdzēsības pārklājs ar mugursomu vai kasti, kurā uzglabāt (daudzkārt lietojams 6x8m)  | gab. |  |
| 17. | Avārijas izejas apgaismojuma LED vienpusējs lukturis „Izejas virziens”, stiprināms pie sienas (100x200 mm) | gab. |  |
| 18. | Avārijas izejas apgaismojuma LED vienpusējs lukturis „Izejas virziens”, stiprināms pie sienas (150x300 mm) | gab. |  |
| 19. | Avārijas izejas apgaismojuma LED vienpusējs lukturis „Izejas virziens”, stiprināms pie sienas (200x400 mm) | gab. |  |
| 20. | Avārijas izejas apgaismojuma LED divpusējs lukturis „Izejas virziens”, stiprināms pie sienas/griestiem (100x200 mm) | gab. |  |
| 21. | Avārijas izejas apgaismojuma LED divpusējs lukturis „Izejas virziens”, stiprināms pie sienas/griestiem (150x300 mm) | gab. |  |
| 22. | Avārijas izejas apgaismojuma LED divpusējs lukturis „Izejas virziens”, stiprināms pie sienas/griestiem (200x400 mm) | gab. |  |
| 23. | Ugunsdzēsības krānu/ aparātu kastes slēdzene ar atslēgu | gab. |  |
| 24. | Ugunsdzēsības krānu skapju stikliņš 8.3 × 4.1 cm | gab. |  |
| 25. | Stikliņš rezerves atslēgas plastmasas kastītei 7 x 7 cm | gab. |  |
| 26. | Ugunsdzēsības krānu skapju stikliņš 8.3 × 8.3 cm | gab. |  |
| 27. | Ugunsdzēsības krānu kaste 550 x 550 x 220 (+/- 100mm) (virssienas) | gab. |  |
| 28. | Ugunsdzēsības krānu kaste 650 x 650 x 220 (+/- 100mm) (virssienas) | gab. |  |
| 29. | Ugunsdzēsības krānu kaste 650 x 900 x 220 (+/- 100mm) (virssienas) | gab. |  |
| 30. | Ugunsdzēsības krānu kaste 550 x 550 x 220 iebūvējama, kombinētā (+/- 100mm) (virssienas) | gab. |  |
| 31. | Ugunsdzēsības krānu kaste iebūvējama, kombinētā 650x900x220mm (+/- 100mm) | gab. |  |
| 32. | Ugunsdzēsības krānu kaste iebūvējama, kombinētā 650x650x220mm (+/- 100mm) | gab. |  |
| 33. | Ugunsdzēsības šļūtenes D 51/20mm ar savienotājgalviņām D 51mm | gab. |  |
| 34. | Ugunsdzēsības stobri – par 1 gab. | gab. |  |
| 35. | Ugunsdzēsības krāni – par 1 gab. | gab. |  |
| 36. | Ugunsdzēsības savienotājgalviņas ar iekšējo vītni D 51mm – par 1 gab. | gab. |  |
| 37. | Ugunsdzēsības krānu savienotājgalviņas ar vāciņu D 51mm – par 1 gab. | gab. |  |
| 38. | Ugunsdzēsības hidrantu kolonna (universāla) | gab. |  |
| 39. | Kaste ar stiklu ugunsdzēsības aparātam PA-6 (virssienas) | gab. |  |
| 40. | Plastikāta ugunsdzēsības aparāta kaste PA-6 (virssienas) | gab. |  |
| 41. | Ugunsdrošības/ evakuācijas apzīmējumu uzlīme (10 x 10 cm) | gab. |  |
| 42. | Ugunsdrošības/ evakuācijas apzīmējumu uzlīme (15 x 15 cm) | gab. |  |
| 43. | Ugunsdrošības/ evakuācijas apzīmējumu uzlīme (8 x 20 cm) | gab. |  |
| 44. | Ugunsdrošības/ evakuācijas apzīmējuma plāksne (plastikāta) (10 x 10 cm) | gab. |  |
| 45. | Ugunsdrošības/ evakuācijas apzīmējuma plāksne (plastikāta) (15 x 15 cm) | gab. |  |
| 46. | Ugunsdrošības/ evakuācijas apzīmējuma plāksne (plastikāta) (8 x 20 cm) | gab. |  |
| 47. | Ugunsdrošības/ evakuācijas apzīmējuma plāksne (plastikāta) (25 x 25 cm) | gabals |  |
| 48. | Ugunsdrošības/ evakuācijas apzīmējuma plāksne (kompozīta) (20 x 20 cm) | gab. |  |
| 49. | Ugunsdrošības/ evakuācijas apzīmējuma plāksne (kompozīta) (25 x 25 cm) | gab. |  |
| 50. | Ugunsdrošības/ evakuācijas apzīmējuma plāksne (kompozīta) (30 x 30 cm) | gab. |  |
| 51. | Ugunsdrošības/ evakuācijas apzīmējuma plāksne (kompozīta) (40 x 40 cm) | gab. |  |
| 52. | Teritorijas ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu shēma (ūdens izturīga) 1.5m x 2m | gab. |  |
| 53. | Uzlīme par ugunsdzēsības aparāta tehniskā stāvokļa vizuālo apskati (novērtējumu) | gab. |  |
| 54. | Luminiscējoša norādes līdz 5 cm x 10 cm  | gab. |  |
| 55. | Luminiscējoša norādes līdz 10 cm x 10 cm | gab. |  |
| 56. | Luminiscējoša norādes līdz 15 cm x 10 cm | gab. |  |
| 57. | Luminiscējoša norādes līdz 15 cm x 15 cm | gab. |  |
| 58. | Luminiscējoša norādes līdz 20 cm x 15 cm | gab. |  |
| 59. | Luminiscējoša norādes līdz 20 cm x 20 cm | gab. |  |
| 60. | Luminiscējoša norādes līdz 30 cm x 15 cm | gab. |  |
| 61. | Luminiscējoša dubultās norādes līdz 10 cm x 10cm  | gab. |  |
| 62. | Luminiscējoša alumīnija plāksne līdz 15 cm x 15cm  | gab. |  |
| 63. | Luminiscējoša alumīnija plāksne līdz 20 cm x 20cm  | gab. |  |
| 64. | Uzlīme – informācija par veikto iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna un tā aprīkojuma pārbaudi | gab. |  |
| 65. | Ugunsdzēsības ūdensvada marķējuma uzlīme (1 m) | gab. |  |
| 66. | Dabīga koka rāmis ar organisko stiklu A4 (21 x 30 cm) | gab. |  |
| 67. | Dabīga koka rāmis ar organisko stiklu A3 (30 x 45 cm) | gab. |  |
| 68. | Plastmasas rāmis ar organisko stiklu A4 (21 x 30 cm) | gab. |  |
| 69. | Plastmasas rāmis ar organisko stiklu A3 (30 x 45 cm) | gab. |  |
| 70. | Autom. uguns aizsardz. iek. iedarb. gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāls. (A4) | gab. |  |
| 71. | Ugunsdrošības instruktāžu uzskaites žurnāls (A4) | gab. |  |
| 72. | Evakuācijas plāna izstrāde pēc objekta apsekošanas\* | gab. |  |
| 73. | Evakuācijas plāna izstrāde | gab. |  |
| 74. | Evakuācijas plānu A4 izgatavošana | gab. |  |
| 75. | Evakuācijas plānu A3 izgatavošana | gab. |  |
| 76. | Evakuācijas plānu A2 izgatavošana | gab. |  |
| 77. | Evakuācijas plāna laminēšana (A2)  | gab. |  |
| 78. | Evakuācijas plāna laminēšana (A3) | gab. |  |
| 79. | Evakuācijas plāna uzstādīšana  | gab. |  |
| 80. | Evakuācijas plāna druka uz luminiscējoša PVC 2mm (A3), 2 mcd/m² 22 °C ilgāk par 60 min | gab. |  |
| 81. | Norobežojoša lente sarkana/balta – 7,5cm x 200 m | gab. |  |
| 82. | Ugunsdzēsības pārklājs 120x180  | gab. |  |
| 83. | Ugunsdzēsības pārklājs 150x200  | gab. |  |
| 84. | Evakuācijas maska. Evakuācijas maska personīgai lietošanai īstermiņā, lai aizsargātu elpošanas ceļus evakuācijas laikā no dūmiem. Aizsargā elpošanas ceļus pret dūmiem un oglekļa monoksīdu. Atbilst ES standartam EN-403. | gab. |  |
| 85. | Ugunsdzēsības stends ar kasti smiltīm ar aprīkojumu (2 cirvji, spainis, lāpsta, pārklājs) | gab. |  |
| 86. | Lokālais dūmu detektors (ar 5 gadu garantija) – par 1 gab. | gab. |  |
| 87. | Portatīvie gāzu detektors. Dažāda veida deggāzes, sašķidrināto naftas gāzi (butāns, propāns, ko izmanto normālos un mini cilindros), sašķidrināto dabasgāzi (metāns), t.sk. pilsētas gāzes noteikšanai Trauksmes signāls ne mazāk kā 85 dB. Darba temperatūra ne mazāk kā robežās: –10°C līdz 50°C. Pieļaujamais mitruma līmenis ne mazāk kā 95% RH. Jābūt sertificētam atbilstoši standartam CE, EN 50194:2000, EN60950:2006 | gab. |  |
| **Kopējā vērtējamā cena bez PVN (B):**  |  |
| **\_\_\_\_% PVN:** |  |
| **KOPĀ ar PVN:** |  |

*\*Pirms evakuācijas plānu izstrādāšanas izpildītāja pārstāvim, saskaņojot ar Pasūtītāju, jāierodas objektā apsekot telpas, kurām plānots izstrādāt evakuācijas plānus.*

Tehniskās specifikācijas

„Ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope un ugunsdrošības

inventāra, aprīkojuma un apzīmējuma piegāde”

3. pielikums

**Ugunsdrošības pakalpojumu izmaksas**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.**  | **Ugunsdrošības pakalpojuma veids**  | **Provizoriskais daudzums gada laikā** | **Cena par 1 (vienu) pakalpojumu EUR bez PVN** | **Cena par pakalpojumu gada laikā EUR bez PVN** |
| 1. | Ikgadējas teorētiskās ugunsdrošības apmācības. Mācību uzskaites žurnālu aizpildīšana (katru reizi pēc mācībām) (grupas 20-50 cilvēku); | ~50 reizes |  |  |
| 2. | Ikgadējas praktiskas nodarbības Rīcībai ugunsgrēka gadījumā (ar ugunsdzēsības inventāru vai evakuācijas veikšanā). Mācību uzskaites žurnālu aizpildīšana (katru reizi pēc mācībām) | 10-30 reizes |  |  |
| 5. | Ugunsdzēsības inventāra audits (visu telpu apsekošana, izgaismoto evakuācijas zīmju apsekošana, esošo ugunsdzēsības aparātu apkopojums un aprēķins nepieciešamajam skaitam) | 1 reizi  | Izmaksas uz 100m²:  |  |
| 6. | Izgaismoto evakuācijas zīmju tehniskā pārbaude. | Nav precīzas info |  |  |
| 7. | Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krānu un tā aprīkojumā pārbaude, pārbaudes aktu sagatavošana un iesniegšana | 245 |  |  |
| 8. | Ugunsdzēsības hidrantu un tā aprīkojuma pārbaude, pārbaudes aktu sagatavošana un iesniegšana | 25 |  |  |
| 9. | Ugunsdzēsības sūkņu staciju darbības pārbaude reizi gadā, pārbaudes aktu sagatavošana un iesniegšana | Pēc nepieciešamības |  |  |
| 10. | Objektu civilās aizsardzības shēmu izstrāde. | Pēc nepieciešamības |  |  |
| 11. | Ugunsdzēsības aparātu uzstādīšana | Pēc nepieciešamības |  |  |
| 12. | Ugunsdzēsības aparātu utilizācija | Pēc nepieciešamības |  |  |
| 13. | Ugunsdzēsības pārklāju uzstādīšana | Pēc nepieciešamības |  |  |
| 14. | Izgaismotās evakuācijas zīmes uzstādīšana | Pēc nepieciešamības |  |  |
| 15. | Ugunsdzēsības stenda ar aprīkojumu uzstādīšana | Pēc nepieciešamības |  |  |
| **Kopējā vērtējamā cena bez PVN (C):** |  |
| **\_\_\_\_% PVN:** |  |
| **KOPĀ ar PVN:** |  |

Tehniskās specifikācijas

„Ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope un ugunsdrošības

inventāra, aprīkojuma un apzīmējuma piegāde”

1. pielikums

**OBJEKTU ADRESES**

(Rīgas valstspilsētas robežās)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ganību dambis 32 (1. trolejbusu parks)
2. Jelgavas iela 37 (2. trolejbusu parks)
3. Vienības gatve 16 (2. trolejbusu parks)
4. Fridriķa iela 2 (3. tramvaju depo)
5. Tipogrāfijas iela 1 (4. tramvaju depo)
6. Brīvības iela 189 (Ceļu saimniecība)
7. Brīvības iela 191 (5. tramvaju depo)
8. Kleistu iela 28 (6. autobusu parks)
9. Kleistu iela 29A (auto transporta saimniecība)
10. Vestienas iela 35 (7. autobusu parks, administrācijas ēka)
11. Ezermalas iela 32 (tenisa korti)
12. Atgāzenes iela 20 (auto transporta saimniecība)
13. Atgāzenes iela 24 (auto transporta saimniecība)
14. Dambja iela 2A (auto transporta saimniecība)
15. Kr. Valdemāra iela 5A (pazemes autostāvvieta)
16. Prāgas iela 1 (KAC)
17. Kurzemes prospekts 137 (KAC, g/s)
18. Brīvības iela 384B (KAC, g/s)
19. Spīķeru iela 1 (KAC, g/s)
20. Murjāņu iela 58 (g/s)
21. Rūsiņa iela 3 (g/s)
22. Atlantijas iela 29 (g/s)
23. Līvciema iela 48 (g/s)
24. Parādes iela 36A (g/s)
25. J. Endzelīna iela 11 (g/s)
26. Maskavas iela 270 (g/s)
27. Bauskas iela 149A (g/s)
28. Kuldīgas iela 58 (g/s)
29. Baltā iela 2A (g/s)
30. Meža prospekts 1A (g/s)
31. Kurzemes prospekts 110A (g/s)
32. Brīvības gatve 409A (g/s)
33. Pulkveža brieža iela 47 (g/s)
34. Pērnavas iela 55A (g/s)
35. Stirnu iela 65A (g/s)
36. Višķu iela 12A (g/s)
37. Katlakalna iela 10 (g/s)
 | 1. Lidoņu iela 6 (g/s);
2. Sedas iela 3A (g/s)
3. Dzelzavas iela 105 (g/s)
4. Kronvalda bulvāris 7A (a/s)
5. Uzvaras bulvāris 11A (a/s)
6. Brīvības iela 191 (a/s)
7. Abrenes iela 13 (a/s)
8. Ceļinieku iela 5 (a/s)
9. Alīses iela 7A (a/s)
10. Bērzupes iela 9B (a/s)
11. Ezermalas iela 13A (a/s)
12. Dainas iela 2 (a/s)
13. Brīvības gatve 349A (a/s)
14. Ķengaraga iela 3A (a/s)
15. Bukultu iela 5 (a/s)
16. Fridriķa iela 2 (a/s)
17. Gustava Zemgaļa gatve 55A (a/s)
18. Pūpolu iela 14 (a/s)
19. Slokas iela 54B (a/s)
20. Aglonas iela 1C (a/s)
21. Madonas iela 30 (a/s)
22. Vienības gatve 14 (a/s)
23. Vagonu iela 31 (a/s)
24. Mūkusalas iela 66A (a/s)
25. Kooperatīva iela 18A (a/s)
26. Sedas iela 2A (a/s)
27. Biķernieku iela 113B (a/s)
28. Ieriķu iela 92 (a/s)
29. Lāčplēša iela 79A (a/s)
30. Kuldīgas iela 56 (a/s)
31. Zunda krastmala 1A (a/s)
32. Kurzemes prospekts 110A (a/s)
33. Kurpnieku iela 2 (a/s)
34. Kroņu iela 19 (a/s)
35. Dārzciema iela 9A (a/s)
36. Akad.M.Keldiša iela 14 (a/s)
37. Vesetas iela 21 (a/s)
38. Ropažu iela 32
39. Pilsoņu iela 15
40. Biķernieku iela 52
41. Mālu iela 32
42. Vienības gatve 117A
 |