**TIRGUS IZPĒTES PIETEIKUMS**

*Jauna vai mazlietota kravas seglu vilcēja piegāde un apkope*

Pieteikuma iesniegšanas datums: 2023. gada [datums] [mēnesis]

**1.** Tirgus izpētes dalībnieks:

**1.1.** Informācija par tirgus izpētes dalībnieku.

|  |  |
| --- | --- |
| **Sabiedrības nosaukums** |  |
| **Reģistrācijas numurs** |  |

**1.2.** Tirgus izpētes dalībnieka kontaktpersona.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds** |  |
| **Ieņemamais amats** |  |
| **Tālruņa numurs** |  |
| **Elektroniskā pasta adrese** |  |

turpmāk tekstā – dalībnieks

**2.** Vispārīga informācija par dalībnieku.

**2.1.** Vai dalībnieks ir ieinteresēts piedalīties iepirkumu procedūrā:

 [ ]  Jā;

[ ]  Nē;

 [ ]  Nē, jo tirgus izpētes dalībnieks nespēj izpildīt šādu tehniskās specifikācijas prasību: \_\_\_\_\_\_.

**2.2.** Dalībnieks spēj pēc pieprasījuma iesniegt informāciju (apliecinājumu) par politiski nozīmīgu/-ām personu/ām.

**2.3.** Dalībnieks ir iepazinies ar tehnisko specifikāciju un atzīsts, ka spēj izpildīt to kvalitatīvi un atbilstoši prasībām:

 [ ]  Jā;

[ ]  Nē.

**2.4.** Dalībnieks atzīsts tehnisko specifikāciju par:

[ ]  izpildāmu;

[ ]  pilnveidojamu:

|  |
| --- |
| *Ja atzīmējāt, ka tehniskā specifikācija ir pilnveidojama, lūdzu norādiet, ko tieši nepieciešams pilnveidot vai kāda informācija ir neskaidra, lai sagatavotu piedāvājumu.**Aicinām neskaidros jautājumus uzdot jau pirms pieteikuma iesniegšanas.* |

**2.5.**Informācija par dalībnieka pieredzi. Lūdzam informēt par dalībnieka pieredzi līdzīgu piegāžu izpildē.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Pasūtītājs (pasūtītāja kontaktpersona)** | **Piegāde, tās raksturojums, apjoms** | **Kopējā līgumcena** |
| **1.** | [nosaukums] | [atbilde] | [summa] |
| **2.** | [nosaukums] | [atbilde] | [summa] |

**3.** Prasības un piedāvājums.

**3.1.** Tirgus izpētes dalībnieka tehniskais piedāvājums (tehnikā specifikācija).

|  |  |
| --- | --- |
| **Tehniskā specifikācija / Prasības** | **Piedāvājums\*** |
| 0.1 | Piedāvātā kravas seglu vilcēja marka |  |
| 0.2 | Piedāvātā kravas seglu vilcēja ražotājs |  |
| 0.3 | Piedāvātā kravas seglu vilcēja cena *euro* bez PVN |  |
| **1** | **Automašīnas dzīnējs**  |
| 1.1 | Dīzeļdzinējs |   |
| 1.2 | Motora nominālā jauda ne mazāka 350 ZS un ne lielāka 520 ZS |   |
| 1.3 | Euro VI izmešu standarts |   |
| 1.4 | Automātiskā pārnesumkārba |   |
| **2** | **Transportlīdzekļa tehniskie dati** |
| 2.1 | 4x2 asu piedziņa |   |
| 2.2 | Savienojam ar puspiekabi Schmitz Cargobull SPR 24/L - 13.62 E B BAU  |   |
| 2.3 | Savienojam ar 2 collu sakabes pirksts,atbilstošs SAE standartam |   |
| 2.4 | Riepu atlikums ne mazāks kā 80 % (lietotai) |   |
| 2.5 | Riepas ne vecākas par 3 gadiem (lietotai) |   |
| 2.6 | Riepu izmērs 315/70 R22,5  |   |
| 2.7 | Akumulatori: 2 gabali x 225Ah |   |
| 2.8 | Degvielas tvertnes tilpums ne vairāk kā 650 litri |   |
| 2.9 | Diska bremzes ar nodiluma indikatoru |   |
| 2.10 | Priekšējā balstiekārta: Paraboliskās slokšņu atsperes |   |
| 2.11 | Bremžu sistēma: Divkontūru gaisa apstrādes bloks ar integrētu eļļas atdalītāju un sildītāju |   |
| 2.12 | Aizmugurējā balstiekārta: Četru punktu pneimatiskā balstiekārta |   |
| 2.13 | Riteņu bāze ne vairāk kā 3900mm |   |
| **3** | **Prasības stūrei**  |
| 3.1 | Kreisajā pusē |   |
| 3.2 | Hidraulisks stūres pastiprinātājs |   |
| 3.3 | Stūres statņa regulēšana min. 1 pozīcijā |   |
| 4 | DEGVIELAS SISTĒMA |   |
| 4.1 | Aizslēdzams degvielas uzpildes vāciņš |   |
| 4.2 | Degvielas filtrs: apsildāms |   |
| 4.3 | AdBlu tvertne aprīkota ar apsildes sistēmu |   |
| 4.4 | AdBlu uzpildes vāciņš ar slēdzamu atslēgu |   |
| **5** | **Prasības kabīnei**  |
| 5.1 | Kabīnes piekare: pneimatiska |   |
| 5.2 | Informācijas panelis ar visu nepieciešamo aprīkojumu, kas pielāgots vadītāja ergonomiskam darbam |   |
| 5.3 | Elektriski darbināmi un apsildāmi ārējie spoguļi |   |
| 5.4 | Labie un kreisie platleņķa spoguļi |   |
| 5.5 | Apmales spogulis |   |
| 5.6 | Priekšējais spogulis |   |
| 5.7 | Elektriski darbināmi logu pacēlāji |   |
| 5.8 | Kabīnes krāsa: standarta krāsojums bet uzlīmēm un līmes atlikumiem (lietotai) |   |
| 5.9 | Vadītāja sēdeklis: Apsildāms ar pneimatisku balstiekārtu ar rokas balstu |   |
| 5.10 | Gaisa kondicionētājs vai klimata kontrole |   |
| 5.11 | Sausā tipa autonomā kabīnes apkure |   |
| 5.12 | Lietus sensors  |   |
| 5.13 | Elektriskais vējstiklu mazgātājs |   |
| 5.14 | Kabīne aprīkota ar stereosistēmu |   |
| 5.15 | Navigācijas sistēma |   |
| 5.16 | Borta datora indikācijas un informācija displejā un indikatori angļu vai latviešu valodā |   |
| 5.17 | Digitālais tahogrāfs |   |
| **6** | **Papildu prasības**  |
| 6.1 | Salona gumijas paklājiņi |   |
| 6.2 | Brīdinājuma trīsstūris |   |
| 6.3 | Pirmās palīdzības aptieciņa |   |
| 6.4 | Ugunsdzēšamais aparāts |   |
| 6.5 | Ķīļi zem riteņiem 2 gab |   |
| 6.6 | Pilna izmēra rezerves ritenis 1gb |   |
| 6.7 | Hidrauliskais domkrats riteņu maiņai |   |
| 6.8 | EBS (elektroniskā bremžu sistēma) |   |
| 6.9 | AEBS (aktīvā ārkārtas bremzēšanas sistēma) |   |
| 6.10 | Zema profila LED bākuguns uz kabīnes jumta (dzeltenas) |   |
| 6.11 | Integrētas brīdinājuma LED gaismas priekšējā restē (dzeltenas) |   |
| 7 | Tehniskais stāvoklis |   |
| 7.1 | Jauns vai ražots ne vēlāk kā 2020. gadā |   |
| 7.2 | Nobraukums ne lielāks kā 250 000 km (lietotai) |   |
| 7.3 | Nav bijis iesaistīts CSN (Ja iesniedz lietotu auto, tad pretendentam jāuzraksta apliecinājums) (lietotai) |   |
| 7.4 | Derīga tehniskā apskate |   |
| 7.5 | Jaunai garantijas termiņš vismaz 2 gadi vai 100 000 km |   |
| 7.6 | Lietotai garantijas termiņš vismaz 6 mēneši vai 40 000 km |   |
| 7.7 | Piegādes termiņš (norādīt) |   |
| 7.8 | Piegādes un saņemšanas vieta - Rīgā ne tālāk kā 20 km no Rīgas administratīvās teritorijas robežas  |   |
| 7.9 | Garantijas apkope un remonta pakalpojumi servisa centrā Rīgā vai ne tālāk kā 20 km no Rīgas administratīvās teritorijas robežas  |   |
| 7.10 | Jānodrošina remonts un apkope garantijas periodā (Plānotais nobraukums gadā 12 000 km) |   |
| **8** | **Ražotājs** |
| 8.1 | Seglu vilcēja modelis, izcelsmes valsts |   |
| **9** | **Daudzums** |
| 9.1 | Viens jauns vai mazlietots kravas seglu vilcējs |   |

\*Piedāvājums var nebūtiski atšķirties.

**3.2.** Garantijas termiņš no piegādes dienas (mēneši vai nobraukums): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**3.3.** Piegādes termiņš no pasūtījuma dienas: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**3.4.**Informācija par apkopes provizorisko piedāvājumu garantijas laika periodā.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Apkopes biežums (laika periods vai kilometri)** | **Vienas apkopes cena *euro* bez PVN (ieskaitot izejmateriālus)** | **Apkopē ietilpstošie pamatdarbi (lūdzam uzskaitīt)** |
| Kravas seglu vilcējs saskaņā ar tirgus izpētes pieteikuma 3.1. punktu. |  |  | 1. …
2. …
3. …
 |

**3.5.** Cita informācija par apkopi.

**3.5.1.** Vai pretendents spēj piedāvāt nemainīgu vienas apkopes cenu (ieskaitot izejmateriālus):

[ ]  Jā;

[ ]  Nē.

Ja pretendents spētu piedāvāt nemainīgu vienas apkopes cenu (ieskaitot izejmateriālus), lūdzam piedāvāt iespējamo vienas apkopes cenas pārskatīšanas mehanismu:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**3.5.2.** Apkopes veikšanas vieta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**3.6.**Vēlamā maksāšanas kārtība:

|  |
| --- |
| *Lūdzu norādiet, kāda būtu ieteicamā maksāšanas kārtība līguma ietvaros, ņemot vērā to,ka priekšapmaksa nav iespējama.* |

**3.7.**Citi nosacījumi, kas nodrošina piedāvājuma cenas spēkā esamību:

|  |
| --- |
| *Lūdzu norādiet, ja tādi ir, citus piedāvājuma nosacījumus, kas pasūtītājam jāņem vērā, lai piedāvājums pie norādītās cenas būtu spēkā.* |