**PAPILDUS INFORMĀCIJA**

*atklātā konkursā “Zemsprieguma viendzīslas kabeļa 1000mm2 piegāde” (ID Nr.RS/2022/74)*

Informējam, ka Nolikuma 3.pielikuma “Tehniskā specifikācija – Tehniskais piedāvājums” sadaļā “Kabeļa, izolācijas un aizsargslāņu pārbaudes prasības” 6.lpp. ir pieļauta tehniska kļūda – parametram “Sprieguma pārbaude uz 4 stundām [4xUo] / Voltage test for 4 hours [4xUo] kV/h 7,2/4” ir norādīta atsauce uz standarta IEC 60502-1 **17.4.punktu**, bet pareizi atsaucei ir jābūt uz šī standarta **17.3.punktu**.