**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

Krāsošanas instrumentu mazgāšanas iekārtas piegādei

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Prasība** | **Prasības apraksts** |
| 1. | **Iekārtas nosaukums** | Krāsošanas instrumentu mazgāšanas iekārta |
| 2. | **Iekārtas plānotā izmantošana** | Krāsošanas instrumentu mazgāšana |
| 3. | **Daudzums** | 1 gab (pilns komplekts) |
| 4.  | **Tehniskās prasības** | Pneimatiska, vieta mazgāšanas līdzekļa kannu izvietošanai vismaz 25L + 25L (Kopā ne mazāk kā 50L), sūkņa ražība vismaz 8 l/min |
| 5. | **Programmatūra** | Nav |
| 6. | **Prasības komplektācijai** | Viss nepieciešamais, lai var uzstādīt un pilnvērtīgi sākt lietot. |
| Visam papildus nepieciešamajām aprīkojumam ir jābūt paredzētam, savienojamam un lietojamam kopā ar iekārtu. |
| 7. | **Marķējums** | CE,  |
| Par ekvivalentu marķējuma esamībai tiek uzskatīts dokuments, kas apliecina, ka ražotājs vai neatkarīga testēšanas laboratorija, izmantojot attiecīgā marķējuma piešķiršanas metodoloģiju, balstoties uz testu rezultātiem ir atzinusi, ka piedāvātā iekārta atbilst marķējuma piešķiršanas nosacījumiem. |
| 8. | **Atbilstība standartiem un normatīvajiem aktiem** | Atbilst ugunsdrošības prasībām, pielietot sprādziena bīstamā vidē, krāsotavā. |
| Par ekvivalentu standarta esamībai tiek uzskatīts dokuments, kas apliecina, ka ražotājs vai neatkarīga testēšanas laboratorija, izmantojot attiecīgā standarta piešķiršanas metodoloģiju, balstoties uz testu rezultātiem ir atzinusi, ka piedāvātā iekārta atbilst standarta piešķiršanas nosacījumiem. |
| 10. | **Tehniskā dokumentācija** | Lietošanas instrukcija latviešu valodā, rezerves daļu katalogs. |
| 12. | **Garantijas termiņš un noteikumi** | 2 gadi no iekārtas piegādes brīža |
| 13. | **Termiņi un piegādes noteikumi** | Ar piegādi un uzstādīšanu |
| 14. | **Piegādes adrese** | Brīvības iela 191, Rīga. |
| 16. | **Prasības darbinieku apmācībai darbam ar iekārtu** | Apmācīt darbiniekus. Nodemonstrēt iekārtu darbībā, kādas apkopes nepieciešams veikt. |